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[bookmark: EB637f7e60dc1e4c8bb4fd5f3176ec445c]第一章  招标公告
新新高速桥梁隧道初始检查及定期检测服务招标公告
1. 招标条件
[bookmark: EB2fb3d77be9254edcb8505ad01e0f63b9]本招标项目G59呼北高速新化至新宁段 已由 湖南省发展和改革委员会以湘发改基础〔2021〕79号 批准建设，初步设计已由交通运输部以〔2021〕137号 批准，项目业主为湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司，建设资金来自政府补助、建设单位自筹及银行贷款，招标人为湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司，新新高速桥梁隧道初始检查及定期检测服务招标已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1 服务地点：湖南省境内。
2.2 项目规模及招标范围：新新高速路线起点位于娄底市新化县的卿家屋，与新溆高速公路相接，终点位于邵阳市新宁县老人冲，经新化县洋溪镇、水车镇，隆回县金石桥镇、羊古坳乡、隆回县城，武冈市双牌镇，新宁县回龙寺镇、清江桥乡、新宁县城，止于新宁县城南侧的老人冲附近，与洞新高速相接。接已建成通车的 G59 线新宁至湘桂界段；本项目主线全长192.306674公里。全线采用四车道高速公路标准建设，设计速度 100 公里/小时，全幅路基宽26m，沥青混凝土路面。 
本次服务招标共分为1个标段。其标段划分及内容等见下表。
	标段名称
	招标范围

	新新高速桥梁隧道初始检查及定期检测服务
	本次检测范围覆盖新新高速全线主线及互通附属设施，具体范围明确如下：
1.桥梁工程：共计198座，总长度58304.43延米。包含特大桥3座、总长3535.08米；大桥160座、总长52358.83米；中桥31座、总长2306.52米；小桥4座、总长104米。涵盖主线桥梁、互通匝道桥、分离式立交桥等全部桥涵结构，所有桥梁养护等级均为Ⅱ级，其中含高墩坡桥55座，为重点检测管控对象。
2.隧道工程：共计8座，单洞总长度14344.08延米。包含长隧道总长8112米、中短隧道总长6232.08米，所有隧道养护等级均为Ⅱ级，检测覆盖隧道土建结构、机电设施、洞口及附属配套设施。
3.桥梁检测相关要求：
（1）按照相关养护规范和招标人要求对桥梁的主体结构及其附属构造物的外观病害状况进行全面检查，并按要求出具检查报告，评定桥梁的技术状况等级。
（2）对于新新高速的桥梁，需按规范的规定，进行初始检查，并按要求出具初始检查报告。
（3）提供制订养护管理计划所需的基本数据，根据需要，编制或修订“十五五”桥梁养护工程项目库。
（4）配合完善、更新运营管理平台数据（湖南高速集团运营管理平台和省厅CBMS）。
（5）配合招标人委托的运营代管公司修订完善桥梁养护手册。
（6）配合对桥梁运营风险进行辨识、评估，提出控制措施、手段，对现有风险防控措施实施效果进行评价。
（7）对渡槽、桥梁外挂电缆等附属设施进行外观检查（不额外计费）。
（8）按要求整理检测评价指标及病害明细，并按照“湖南省高速公路集团有限公司运营管理平台”和省厅CBMS数据格式要求，录入系统。按招标人委托的运营代管公司要求出具《2026年度桥梁定期检查评定报告》、《2026年度桥梁初始检查评定报告》；按要求出具本合同段《2026年度桥梁技术状况分析报告》。
（9）配合编制科学决策分析报告（按招标人委托的运营代管公司）。
（10）配合做好2026年度桥梁养护工程实施效果后评估相关工作。
（11）按湖南高速集团公司数字化转型要求，将检测数据录入湖南高速集团公司养护运营管理等系统。
（12）配合组织省级专家完成对数据成果的评审验收。
（13）核对定检（初始检查）桥梁年报、CBMS系统数据，出具数据审核报告(按招标人委托的运营代管公司要求)。
（14）①利用年度检测结果，坚持科学决策养护指导，结合新新高速养护实际，编制年度科学决策分析报告，并辅助制定养护维修计划。②根据桥梁技术状况、环境风险和运营特点，制定桥梁安全检查、评估、养护、应急处置等操作规程和作业指南，形成具体、可操作的行动方案和实施标准。
4
.隧道检测相关要求：
（1）按照相关养护规范和招标人要求对隧道（土建及其他工程设施）的主体结构及其附属构造物的外观病害状况进行全面检查，并按要求出具检查报告，评定隧道（土建及其他工程设施）的技术状况等级；
（2）对于新新高速的隧道，需按规范的规定，进行首次检查，并按要求出具首次检查报告；
（3）提供制订养护管理计划所需的基本数据，根据需要，编制或修订“十五五”隧道养护工程项目库；
（4）配合完善、更新运营管理平台数据；
（5）配合进行隧道养护手册的完善及修订；
（6）配合对隧道运营风险进行辨识、评估，提出控制措施、手段，对现有风险防控措施实施效果进行评价；
（7）按要求整理检测评价指标及病害明细，并按照“湖南省高速公路集团有限公司运营管理平台”和省厅CBMS数据格式要求，录入系统。按招标人委托的运营代管公司要求出具《2026年度隧道定期检查评定报告》、《2026年度隧道首次检查评定报告》；按要求出具本合同段《2026年度隧道技术状况分析报告》。
（8）配合编制科学决策分析报告（招标人委托的运营代管公司）；
（9）配合做好2026年度隧道养护工程实施效果后评估相关工作；
（10）配合组织省级专家完成对数据成果的评审验收。
（11）核对定检（首次检查）隧道年报、CBMS系统数据，出具数据审核报告(按招标人委托的运营代管公司要求)。

5.其他
完成新新高速桥梁隧道初始检查及定期检测报告的初步审查、评审验收，并配合开展相关年度国评工作。










 服务期限为：本项目服务期限分为三阶段：前期准备阶段15个日历天；现场检测实施阶段为55个日历天；内业整理与报告编制阶段为30个日历天；服务期自合同生效之日起，至全部合同义务履行完毕之日止。本项目总实施周期为125个日历天，分三个阶段有序推进。第一阶段：采购与前期准备阶段（40日历天）；第二阶段：现场检测实施阶段（55日历天）；第三阶段：内业整理与报告编制阶段（30日历天）。 
2.3 质量要求
符合国家相关法律法规、技术标准、规范和现行行业要求，确保检验、检测有关数据的真实准确、完整、可靠和合理性，定检报告验收通过。
2.4 安全目标 
严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：项目安全实施，“零事故”“零死亡”。
2.5 环保目标
[bookmark: EB4df560f075bd45d69974d51fdb226787]严格执行有关环境保护的法律法规和规章制度，确保：合理组织本项目服务活动,不因本项目服务活动使项目周围环境质量明显降低 。
3. 投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人应具有以下资格要求：
①具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照（或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书）（投标人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；投标人为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证，下同）。具有交通运输部质量监督机构颁发的在有效期内的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项资质；（独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有相应资质的，视为该独立法人单位具有相应资质，如中标，应以该独立法人单位名义签订合同）。
投标人还应在业绩、人员和信誉等其它方面满足资格审查条件要求，详见附录。
3.2 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，联合体所有成员数量不得超过/家，且应满足下列要求：/。
3.3 每个投标人可在本次招标中对1个标段投标，每个投标人允许中1个标。
3.4 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人[footnoteRef:0]为同一人或者存在控股[footnoteRef:1]、管理[footnoteRef:2]关系的不同单位（即利益相关人），不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 [0:  单位负责人，是指单位法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。（招标文件中所列“单位负责人”均作本条解释）]  [1:  控股，是指出资额（持股）占股本总额50%以上或虽不足50%，但依出资额或所持股份所享有的表决权足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的，或者国有企事业单位通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的。（招标文件中所列“控股”均作本条解释）]  [2:  管理，是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系。（招标文件中所列“管理”均作本条解释）] 

3.5 投标人不接受在全国企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的投标人投标。
3.6 其他：法律法规规定的其他情形。
4. 招标文件的获取	
4.1 根据规定，本项目只接受网上报名。凡有意参加投标者，请登录中科高盛咨询集团有限公司网站（http://www.zkgscg.com/）进行网上下载招标文件等资料，通过网络下载的招标文件等资料与备案的书面招标文件等资料具有同等法律效力。凡资料不全、投标人与其证照不符、超过招标文件下载时间将被拒绝。投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
4.2 投标人应及时关注网上相关招标信息，如有遗漏招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标人自行负责。
 5. 招标文件的递交及相关事宜
5.1 招标人将于下列时间和地点组织进行现场踏勘并召开招标预备会。
踏勘现场时间：无；
投标预备会时间：无。
5.2 招标文件递交截止时间（招标截止时间，下同）为2026年10 月9 日上午9时30分（北京时间），投标人应于当日9时30分前按招标文件要求制作好投标文件，签字盖章完成后扫描成pdf格式文件，用WinRAR 文件压缩软件进行压缩并设置密码（该密码在视频开标会议上向招标人提供），压缩文件名注明项目名称、投标人名称。上传压缩文件至招标人指定邮箱545826559@qq.com，时间以收到邮件时间为准，邮件中留联系人及手机号码。在截止时间后上传或未按要求发送至指定邮箱的投标文件，招标人将拒绝接收。
5.3招标人于2026年10 月9 日9时30分(北京时间)通过“腾讯会议”APP进行远程开标，所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人应当提前下载“腾讯会议”APP并准时参加远程开标会议。投标人若未派法定代表人或委托代理人出席开标活动，视为该投标人默认开标结果。
5.4 投标保证金的递交：
投标保证金的金额：伍万元整
（1）投标人采用现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出，投标人应在投标截止时间前以转账、电汇、网银方式从投标人基本账户一次性划款到以下指定投标保证金专用账号上（以到账时间为准，备注项目名称）。
账户名称：中科高盛咨询集团有限公司
开户银行：中国民生银行长沙芙蓉广场支行（行号 3055 5103 1105）
账号：668006868-9902001776055715
（2）采用银行保函时，应由投标人开立基本账户的银行出具保函。招标人允许投标人将投标保函原件和银行查询授权书原件（如有）按照招标文件要求密封后（封套注明项目名称、招标编号、投标人名称），采用邮寄方式最晚于开标之日前一日下午17:00前交招标人或招标代理公司签收（以签收时间为准，不含节假日），邮寄地址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼彭先生收（联系电话:13307317619）。
6．评标办法
本项目评标办法采用综合评分法。
 7. 发布公告的媒介
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台（http://bulletin.cebpubservice.com）、中科高盛咨询集团有限公司网站（http://www.zkgscg.com/）上发布。
8. 附件
 附件1：项目概况
9. 联系方式
招 标 人：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司
联 系 人：范女士
电    话：0731-89757282
地    址：长沙市开福区三一大道500号金色比华利大厦

招标代理机构：中科高盛咨询集团有限公司
联 系 人：彭晖 刘玉霜  梁向坤  杨佩  罗洲  
电    话：0731-84452818
地    址：长沙市天心区友谊路413号运成大厦12楼
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附件1  项目概况
新新高速2026年度桥梁定期检查明细表
	序号
	线路编号
	路线名称
	桥梁名称
	桥梁中心桩号
	跨径组合
	桥梁类型
	按全幅计算
桥长（米）
	桥梁全长
	养护等级
	备注

	1
	G59
	新新高速
	大新大桥上行
	1887.176
	12*20
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检

	2
	G59
	新新高速
	大新大桥下行
	1887.176
	12*20
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检

	3
	G59
	新新高速
	石屋冲大桥上行
	1887.871
	7*20
	大桥
	73
	146
	Ⅱ级
	初检

	4
	G59
	新新高速
	石屋冲大桥下行
	1887.871
	7*20
	大桥
	73
	146
	Ⅱ级
	初检

	5
	G59
	新新高速
	山岭冲大桥上行
	1889.459
	7*40
	大桥
	144
	288
	Ⅱ级
	初检

	6
	G59
	新新高速
	山岭冲大桥下行
	1889.459
	7*40
	大桥
	144
	288
	Ⅱ级
	初检

	7
	G59
	新新高速
	义学堂大桥上行
	1891.973
	13*30
14*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	8
	G59
	新新高速
	义学堂大桥下行
	1891.958
	
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	9
	G59
	新新高速
	乐柏村大桥上行
	1893.059
	19*40
	大桥
	384
	768
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	10
	G59
	新新高速
	乐柏村大桥下行
	1893.065
	20*40
	大桥
	404
	808
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	11
	G59
	新新高速
	金溪大桥上行
	1894.587
	8*40
	大桥
	164
	328
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	12
	G59
	新新高速
	金溪大桥下行
	1894.626
	9*40
	大桥
	184
	368
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	13
	G59
	新新高速
	高桥边大桥上行
	1896.083
	5*30
	大桥
	78
	156
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	14
	G59
	新新高速
	高桥边大桥下行
	1896.109
	8*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	15
	G59
	新新高速
	卿家屋B匝道桥
	BK0.675
	33+50+33+17*20
	大桥
	463
	463
	Ⅱ级
	初检

	16
	G59
	新新高速
	卿家屋C匝道桥
	CK0.774
	33+50+33+3*20+30+40+30+2*35
	大桥
	354
	354
	Ⅱ级
	初检

	17
	G59
	新新高速
	卿家屋A匝道桥
	AK0.340
	1*30
	中桥
	36
	36
	Ⅱ级
	初检

	18
	G59
	新新高速
	卿家屋梅山殿中桥上行
	1884.001
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检

	19
	G59
	新新高速
	卿家屋梅山殿中桥下行
	1884.001
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检

	20
	G59
	新新高速
	洋溪互通B匝道桥
	BK0.282
	1*20
	中桥
	31
	31
	Ⅱ级
	初检

	21
	G59
	新新高速
	洋溪互通D匝道桥
	DK0.370
	10*30
	大桥
	306
	306
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	22
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨C匝道主线桥上行
	1890.824
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检

	23
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨C匝道主线桥下行
	1890.824
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检

	24
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨B匝道主线桥上行
	1890.952
	1*20
	小桥
	13
	26
	Ⅱ级
	初检

	25
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨B匝道主线桥下行
	1890.952
	1*20
	小桥
	13
	26
	Ⅱ级
	初检

	26
	G59
	新新高速
	洋溪互通双源村大桥上行
	1891.348
	10*30
	大桥
	153
	306
	Ⅱ级
	初检

	27
	G59
	新新高速
	洋溪互通双源村大桥下行
	1891.348
	10*30
	大桥
	153
	306
	Ⅱ级
	初检

	28
	G59
	新新高速
	顺伍岭大桥上行
	1897.889
	11*40
	大桥
	223
	446
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	29
	G59
	新新高速
	顺伍岭大桥下行
	1897.896
	8*40
	大桥
	163
	326
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	30
	G59
	新新高速
	刘家冲大桥上行
	1900.268
	7*30
	大桥
	108
	216
	Ⅱ级
	初检

	31
	G59
	新新高速
	刘家冲大桥下行
	1900.268
	7*30
	大桥
	108
	216
	Ⅱ级
	初检

	32
	G59
	新新高速
	厚溪大桥上行
	1901.072
	7*40
	大桥
	144
	288
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	33
	G59
	新新高速
	厚溪大桥下行
	1901.033
	6*40
	大桥
	124
	248
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	34
	G59
	新新高速
	擂钵井大桥上行
	1901.467
	6*30
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检

	35
	G59
	新新高速
	擂钵井大桥下行
	1901.478
	4*30
	大桥
	63
	126
	Ⅱ级
	初检

	36
	G59
	新新高速
	黄龙村大桥上行
	1905.162
	8*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	37
	G59
	新新高速
	黄龙村大桥下行
	1905.149
	8*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	38
	G59
	新新高速
	仙石村大桥上行
	1906.616
	16*40
	大桥
	324
	648
	Ⅱ级
	初检

	39
	G59
	新新高速
	仙石村大桥下行
	1906.616
	16*40
	大桥
	324
	648
	Ⅱ级
	初检

	40
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨B匝道主线桥上行
	1905.814
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检

	41
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨B匝道主线桥下行
	1906.814
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检

	42
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨C匝道主线桥上行
	1906.975
	1*20
	小桥
	13
	26
	Ⅱ级
	初检

	43
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨C匝道主线桥下行
	1906.975
	1*20
	小桥
	13
	26
	Ⅱ级
	初检

	44
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通B匝道桥
	BK0.230
	1*20
	小桥
	26
	26
	Ⅱ级
	初检

	45
	G59
	新新高速
	紫鹊界南连接线古城村中桥（双向）
	L2K0+043
	1*20
	小桥
	26
	26
	Ⅱ级
	初检

	46
	G59
	新新高速
	紫鹊界南连接线清江村大桥（双向）
	L2K2+225
	5*20
	大桥
	106
	106
	Ⅱ级
	初检

	47
	G59
	新新高速
	紫鹊界南连接线胡家湾大桥（双向）
	L2K4+543
	6*30
	大桥
	186
	186
	Ⅱ级
	初检

	48
	G59
	新新高速邵阳段
	周家赧水特大桥（上行） (K1967+952)-右
线
	K1967+952
	4*30+4*30+4*30+4*30+3*28+60+3*30+3*30+
3*30+65+120+65+5*30
	特大桥
	650
	1300
	Ⅱ级
	初检




	49
	G59
	新新高速邵阳段
	周家赧水特大桥（下行） (K1967+959)-左
线
	K1967+959
	4*30+4*30+4*30+4*30+4*29+60+4*30+4*30+
65+120+65+5*30
	特大桥
	651
	1302
	Ⅱ级
	初检

	50
	G59
	新新高速邵阳
	山冲大桥（上行） (K1970+337)-右线
	K1970+337
	3*30+3*30
	大桥
	91.8
	183.6
	Ⅱ级
	初检

	51
	G59
	新新高速邵阳
	山冲大桥（下行） (K1970+337)-左线
	K1970+337
	3*30+3*30
	大桥
	91.8
	183.6
	Ⅱ级
	初检

	52
	G59
	新新高速邵阳
	上冲大桥（下行） (K1970+863)-左线
	K1970+863
	3*30+3*30
	大桥
	92.4
	184.8
	Ⅱ级
	初检

	53
	G59
	新新高速邵阳
	上冲大桥（上行） (K1970+864)-右线
	K1970+864
	3*30+3*30
	大桥
	92.4
	184.8
	Ⅱ级
	初检

	54
	G59
	新新高速邵阳
	罗家庄大桥（上行） (K1971+791)-右线
	K1971+791
	4*30+3*30
	大桥
	108
	216
	Ⅱ级
	初检

	55
	G59
	新新高速邵阳
	罗家庄大桥（下行） (K1971+791)-左线
	K1971+791
	4*30+3*30
	大桥
	108
	216
	Ⅱ级
	初检

	56
	G59
	新新高速邵阳
	长鼓铺大桥（下行） (K1972+419)-左线
	K1972+419
	3*30+3*30
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	57
	G59
	新新高速邵阳
	长鼓铺大桥（上行） (K1972+419)-右线
	K1972+419
	3*30+3*30
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	58
	G59
	新新高速邵阳
	横丝冲大桥（下行） (K1973+956)-左线
	K1973+956
	6*30
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	59
	G59
	新新高速邵阳
	横丝冲大桥（上行） (K1973+956)-右线
	K1973+956
	7*30
	大桥
	108
	216
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	60
	G59
	新新高速邵阳
	屋主塘1号大桥（上行） (K1974+825)-右
	K1974+825
	2*30+2*40+35+58+35
	大桥
	137.5
	275
	Ⅱ级
	初检

	61
	G59
	新新高速邵阳
	屋主塘1号大桥（下行） (K1974+825)-左
	K1974+825
	2*30+2*40+35+58+35
	大桥
	137.5
	275
	Ⅱ级
	初检

	62
	G59
	新新高速邵阳
	屋主塘2号大桥（上行） (K1975+123)-右
	K1975+123
	1*40
	大桥
	24
	48
	Ⅱ级
	初检

	63
	G59
	新新高速邵阳
	屋主塘2号大桥（下行） (K1975+123)-左
	K1975+123
	1*40
	大桥
	24
	48
	Ⅱ级
	初检

	64
	G59
	新新高速邵阳
	黄瓜岭大桥（下行） (K1975+764)-左线
	K1975+647
	3*30+3*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	Ⅱ级
	初检

	65
	G59
	新新高速邵阳
	黄瓜岭大桥（上行） (K1975+764)-右线
	K1975+647
	3*30+3*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	Ⅱ级
	初检

	66
	G59
	新新高速邵阳
	E59跨线桥（下行） (K1976+139)-左线
	K1976+139
	3*30
	中桥
	48
	96
	Ⅱ级
	初检

	67
	G59
	新新高速邵阳
	E59跨线桥（上行） (K1976+139)-右线
	K1976+139
	3*30
	中桥
	48
	96
	Ⅱ级
	初检

	68
	G59
	新新高速邵阳
	鱼丝田大桥（上行） (K1976+488)-右线
	K1976+348
	13*30
	大桥
	198
	396
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	69
	G59
	新新高速邵阳
	鱼丝田大桥（下行） (K1976+488)-左线
	K1976+348
	13*30
	大桥
	198
	396
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	70
	G59
	新新高速邵阳
	荷叶村车行天桥(K1977+421)-跨线
	K1977+350
	1*40
	大桥
	48
	48
	Ⅱ级
	初检

	71
	G59
	新新高速邵阳
	段家庄大桥（下行） (K1978+476)-左线
	K1978+363
	12*30
	大桥
	183
	366
	Ⅱ级
	初检

	72
	G59
	新新高速邵阳
	段家庄大桥（上行） (K1978+476)-右线
	K1978+363
	12*30
	大桥
	183
	366
	Ⅱ级
	初检

	73
	G59
	新新高速邵阳
	车田村大桥（下行） (K1979+486)-左线
	K1979+368
	5*30+7*40
	大桥
	218.5
	437
	Ⅱ级
	初检

	74
	G59
	新新高速邵阳
	车田村大桥（上行） (K1979+486)-右线
	K1979+368
	5*30+7*40
	大桥
	218.5
	437
	Ⅱ级
	初检

	75
	G59
	新新高速邵阳
	李家园大桥(上行） (K1981+981)-右线
	K1981+981
	18*30
	大桥
	273
	546
	Ⅱ级
	初检

	76
	G59
	新新高速邵阳
	李家园大桥(下行） (K1981+981)-左线
	K1981+981
	18*30
	大桥
	273
	546
	Ⅱ级
	初检

	77
	G59
	新新高速邵阳段
	规划S243跨线大桥（上行） (K1985+755)-
右线
	K1985+624
	5*40
	大桥
	104
	208
	Ⅱ级
	初检

	78
	G59
	新新高速邵阳段
	规划S243跨线大桥（下行） (K1985+755)-
左线
	K1985+624
	5*40
	大桥
	104
	208
	Ⅱ级
	初检

	79
	G59
	新新高速邵阳段
	规划县道跨线中桥（上行） (K1986+016)-
右线
	K1985+883
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	80
	G59
	新新高速邵阳段
	规划县道跨线中桥（下行） (K1986+016)-
左线
	K1985+883
	3*20
	中桥
	33
	66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	81
	G59
	新新高速邵阳
	马形大桥（上行） (K1987+441)-右线
	K1987+323
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	82
	G59
	新新高速邵阳
	马形大桥（下行） (K1987+441)-左线
	K1987+323
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	83
	G59
	新新高速邵阳
	四龙大桥（上行） (K1989+133)-右线
	K1989+033
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	84
	G59
	新新高速邵阳
	四龙大桥（下行） (K1989+133)-左线
	K1989+033
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	85
	G59
	新新高速邵阳段
	双牌互通主线大桥（上行） (K1990+596)-
右线
	K1990+502
	5*30
	大桥
	78
	156
	Ⅱ级
	初检

	86
	G59
	新新高速邵阳段
	双牌互通主线大桥（下行） (K1990+596)-
左线
	K1990+502
	5*30
	大桥
	78
	156
	Ⅱ级
	初检

	87
	G59
	新新高速邵阳
	S336跨线大桥（上行） (K1993+144)-右线
	K1993+056
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	204
	408
	Ⅱ级
	初检

	88
	G59
	新新高速邵阳
	S336跨线大桥（下行） (K1993+144)-左线
	K1993+056
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	204
	408
	Ⅱ级
	初检

	89
	G59
	新新高速邵阳
	大坑大桥（下行） (K1996+256)-左线
	K1996+150
	4*30+5*30
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检

	90
	G59
	新新高速邵阳
	大坑大桥（上行） (K1996+256)-右线
	K1996+150
	4*30+5*30
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检

	91
	G59
	新新高速邵阳
	唐家冲大桥（上行） (K1997+326)-右线
	K1997+228
	5*30+4*30
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检

	92
	G59
	新新高速邵阳
	唐家冲大桥（下行） (K1997+326)-左线
	K1997+228
	5*30+4*30
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检

	93
	G59
	新新高速邵阳
	烟竹寺1号大桥（下行） (K1998+021)-左
	K1997+931
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	94
	G59
	新新高速邵阳
	烟竹寺1号大桥（上行） (K1998+021)-右
	K1997+931
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	95
	G59
	新新高速邵阳
	烟竹寺2号大桥（下行） (K1998+709)-左
	K1998+560
	4*40+3*40+4*40
	大桥
	224
	448
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	96
	G59
	新新高速邵阳
	烟竹寺2号大桥（上行） (K1998+709)-右
	K1998+560
	4*40+3*40+4*40
	大桥
	224
	448
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	97
	G59
	新新高速邵阳
	谭公岭大桥（下行） (K2004+956)-左线
	K2004+856
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	98
	G59
	新新高速邵阳
	谭公岭大桥（上行） (K2004+956)-右线
	K2004+856
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	99
	G59
	新新高速邵阳
	赵家湾大桥（下行） (K2007+748)-左线
	K2007+653
	4*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	243
	486
	Ⅱ级
	初检

	100
	G59
	新新高速邵阳
	赵家湾大桥（上行） (K2007+748)-右线
	K2007+653
	4*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	243
	486
	Ⅱ级
	初检




	101
	G59
	新新高速邵阳
	石洞大桥（上行） (K2009+191)-右线
	K2008+155
	4*30+4*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	102
	G59
	新新高速邵阳
	石洞大桥（下行） (K2009+191)-左线
	K2008+155
	4*30+4*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	103
	G59
	新新高速邵阳
	X076跨线大桥（下行） (K2010+721)-左线
	K2009+723
	4*30+4*30+5*20+3*20
	大桥
	203
	406
	Ⅱ级
	初检

	104
	G59
	新新高速邵阳
	X076跨线大桥（上行） (K2010+721)-右线
	K2009+723
	4*30+4*30+5*20+3*20
	大桥
	203
	406
	Ⅱ级
	初检

	105
	G59
	新新高速邵阳
	岩冲里大桥（上行） (K2011+464)-右线
	K2010+475
	5*20+5*20+4*20
	大桥
	143
	286
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	106
	G59
	新新高速邵阳
	岩冲里大桥（下行） (K2011+464)-左线
	K2010+475
	5*20+5*20+4*20
	大桥
	143
	286
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	107
	G59
	新新高速邵阳
	隆回北互通A匝道桥
	AK1+042
	3*30+4*30+4*30+4*30+3*30
	大桥
	546
	546
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	108
	G59
	新新高速邵阳
	肇姑坪大桥（上行） (K1994+118)-右线
	K1994+118
	7*20+6*20
	大桥
	133
	266
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	109
	G59
	新新高速邵阳
	肇姑坪大桥（下行） (K1994+118)-左线
	K1994+118
	7*20+6*20
	大桥
	133
	266
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	110
	G59
	新新高速邵阳
	B匝道1号桥
	BK0+284.500
	7*20
	大桥
	146
	146
	Ⅱ级
	初检

	111
	G59
	新新高速邵阳
	B匝道2号桥
	BK1+022.500
	2*18+20+3*18+40+60+40
	大桥
	257
	257
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	112
	G59
	新新高速邵阳
	B匝道3号桥
	BK1+305.000
	1*40
	大桥
	48
	48
	Ⅱ级
	初检

	113
	G59
	新新高速邵阳
	D匝道桥
	DK0+610.000
	4*18+18+20+18+2*18+40+60+40
	大桥
	311
	311
	Ⅱ级
	初检

	114
	G59
	新新高速邵阳
	F匝道桥
	FK0+957.500
	25+58+30+5*30
	大桥
	268
	268
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	115
	G59
	新新高速邵阳
	G匝道桥
	GK0+321.000
	8*20
	大桥
	163
	163
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	116
	G59
	新新高速邵阳
	H匝道桥
	HK0+623.700
	12*18+34+50+34+4*18
	大桥
	412
	412
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	117
	G59
	新新高速邵阳
	马头桥互通A匝道桥
	AK0+195.000
	9*30
	大桥
	276
	276
	Ⅱ级
	初检

	118
	G59
	新新高速邵阳
	三阁司枢纽D1匝道桥
	DK1+915.0
	3*40
	大桥
	128
	128
	Ⅱ级
	初检

	119
	G59
	新新高速邵阳
	唐家湾大桥（上行）
	K1909+133
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	120
	G59
	新新高速邵阳
	唐家湾大桥（下行）
	K1909+134
	5*21
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	121
	G59
	新新高速邵阳
	庙山湾大桥（上行）
	K1910+245
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	122
	G59
	新新高速邵阳
	庙山湾大桥（下行）
	K1910+245
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	123
	G59
	新新高速邵阳
	黄土坳大桥（上行）
	K1911+644
	3*20+4*20
	大桥
	73
	146
	Ⅱ级
	初检

	124
	G59
	新新高速邵阳
	黄土坳大桥（下行）
	K1911+644
	3*20+4*20
	大桥
	73
	146
	Ⅱ级
	初检

	125
	G59
	新新高速邵阳
	利农村大桥（上行）
	K1913+326
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	126
	G59
	新新高速邵阳
	利农村大桥（下行）
	K1913+326
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	127
	G59
	新新高速邵阳
	何家屋场大桥（上行）
	K1914+218.5
	6*20
	大桥
	63
	126
	Ⅱ级
	初检

	128
	G59
	新新高速邵阳
	何家屋场大桥（下行）
	K1914+218.5
	6*20
	大桥
	63
	126
	Ⅱ级
	初检

	129
	G59
	新新高速邵阳
	石禾塘大桥（上行）
	K1914+896
	4*20+5*20
	大桥
	73
	146
	Ⅱ级
	初检

	130
	G59
	新新高速邵阳
	石禾塘大桥（下行）
	K1914+896
	4*20+5*20
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检

	131
	G59
	新新高速邵阳
	王家湾大桥（上行）
	K1915+871
	6*20
	大桥
	63
	126
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	132
	G59
	新新高速邵阳
	王家湾大桥（下行）
	K1915+871
	6*20
	大桥
	63
	126
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	133
	G59
	新新高速邵阳
	寨背冲大桥（上行）
	K1916+656
	5*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	Ⅱ级
	初检

	134
	G59
	新新高速邵阳
	寨背冲大桥（下行）
	K1916+656
	5*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	Ⅱ级
	初检

	135
	G59
	新新高速邵阳
	栗树下大桥（上行）
	K1917+584
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168
	336
	Ⅱ级
	初检

	136
	G59
	新新高速邵阳
	栗树下大桥（下行）
	K1917+584
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168
	336
	Ⅱ级
	初检

	137
	G59
	新新高速邵阳
	杨家山大桥（上行）
	K1919+261
	5*20+4*20
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	138
	G59
	新新高速邵阳
	杨家山大桥（下行）
	K1919+261
	5*20+4*20
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	139
	G59
	新新高速邵阳
	毛家佃大桥（上行）
	K1922+317
	9*30
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	140
	G59
	新新高速邵阳
	毛家佃大桥（下行）
	K1922+317
	9*30
	大桥
	138
	276
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	141
	G59
	新新高速邵阳
	富贤村大桥（上行）
	K1926+247
	8*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检

	142
	G59
	新新高速邵阳
	富贤村大桥（下行）
	K1926+247
	8*30
	大桥
	123
	246
	Ⅱ级
	初检

	143
	G59
	新新高速邵阳
	罗家铺大桥（上行）
	K1926+991
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	144
	G59
	新新高速邵阳
	罗家铺大桥（下行）
	K1926+991
	5*20
	大桥
	53
	106
	Ⅱ级
	初检

	145
	G59
	新新高速邵阳
	枞山湾大桥（上行）
	K1927+500
	9*20
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检

	146
	G59
	新新高速邵阳
	枞山湾大桥（下行）
	K1927+500
	9*20
	大桥
	93
	186
	Ⅱ级
	初检

	147
	G59
	新新高速邵阳
	下穿沪昆铁路桥（上行）
	K1915+083
	3*30
	中桥
	48
	96
	Ⅱ级
	初检

	148
	G59
	新新高速邵阳
	下穿沪昆铁路桥（下行）
	K1915+083
	3*30
	中桥
	48
	96
	Ⅱ级
	初检

	149
	G59
	新新高速邵阳
	三都河大桥（上行）
	K1929+969.5
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	150.69
	301.380
	Ⅱ级
	初检

	150
	G59
	新新高速邵阳
	三都河大桥（下行）
	K1929+969.5
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	150.69
	301.380
	Ⅱ级
	初检

	151
	G59
	新新高速邵阳
	龙家湾大桥（上行）
	K1931+616.6
	4*30+5*30+4*30
	大桥
	198.5
	397
	Ⅱ级
	初检

	152
	G59
	新新高速邵阳
	龙家湾大桥（下行）
	K1931+616.6
	4*30+5*30+4*30
	大桥
	198.5
	397
	Ⅱ级
	初检

	153
	G59
	新新高速邵阳
	楼冲大桥（上行）
	K1934+477.3
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	166.8
	333.6
	Ⅱ级
	初检

	154
	G59
	新新高速邵阳
	楼冲大桥（下行）
	K1934+477.3
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	166.8
	333.6
	Ⅱ级
	初检

	155
	G59
	新新高速邵阳
	富家冲大桥（上行）
	K1936+511.8
	3*40+20*40
	大桥
	462.3
	924.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	156
	G59
	新新高速邵阳
	富家冲大桥（下行）
	K1936+511.8
	3*40+20*40
	大桥
	462.3
	924.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	157
	G59
	新新高速邵阳
	大虎坪大桥（上行）
	K1938+033.9
	10+6*40+4*40+3*40
	大桥
	265.3
	530.600
	Ⅱ级
	初检

	158
	G59
	新新高速邵阳
	大虎坪大桥（下行）
	K1938+033.9
	10+6*40+4*40+3*40
	大桥
	280.6
	561.200
	Ⅱ级
	初检

	159
	G59
	新新高速邵阳
	冷水井大桥（上行）
	K1938+668.3
	6*40+40+70+40+4*40+3*40+13.5
	大桥
	340.3
	680.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥




	160
	G59
	新新高速邵阳
	冷水井大桥（下行）
	K1938+668.3
	6*40+40+70+40+4*40+3*40+13.5
	大桥
	342.35
	684.700
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	161
	G59
	新新高速邵阳
	九龙山大桥（上行）
	K1939+478.6
	5*30
	大桥
	78
	156.000
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	162
	G59
	新新高速邵阳
	九龙山大桥（下行）
	K1939+478.6
	5*30
	大桥
	46.8
	93.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	163
	G59
	新新高速邵阳
	杨家冲2号大桥（上行）
	K1941+474.61
	8*30
	大桥
	123
	246.000
	Ⅱ级
	初检

	164
	G59
	新新高速邵阳
	杨家冲2号大桥（下行）
	K1941+474.61
	8*30
	大桥
	121.8
	243.600
	Ⅱ级
	初检

	165
	G59
	新新高速邵阳
	兵官山中桥（上行）
	K1941+739.61
	2*30
	中桥
	30.6
	61.200
	Ⅱ级
	初检

	166
	G59
	新新高速邵阳
	兵官山中桥（下行）
	K1941+739.61
	2*30
	中桥
	30.6
	61.200
	Ⅱ级
	初检

	167
	G59
	新新高速邵阳
	炉里江大桥（上行）
	K1942+144.91
	8*40+3*40
	大桥
	222.3
	444.600
	Ⅱ级
	初检

	168
	G59
	新新高速邵阳
	炉里江大桥（下行）
	K1942+144.91
	8*40+3*40
	大桥
	220.6
	441.200
	Ⅱ级
	初检

	169
	G59
	新新高速邵阳
	洪罗山大桥（上行）
	K1942+987.81
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	202.3
	404.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	170
	G59
	新新高速邵阳
	洪罗山大桥（下行）
	K1942+987.81
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	202.3
	404.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	171
	G59
	新新高速邵阳
	城山村1号大桥（上行）
	K1945+734.61
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	Ⅱ级
	初检

	172
	G59
	新新高速邵阳
	城山村1号大桥（下行）
	K1945+734.61
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	Ⅱ级
	初检

	173
	G59
	新新高速邵阳
	城山村2号大桥（上行）
	K1946+068.41
	3*30+4*30
	大桥
	106.8
	213.600
	Ⅱ级
	初检

	174
	G59
	新新高速邵阳
	城山村2号大桥（下行）
	K1946+068.41
	3*30+4*30
	大桥
	108
	216.000
	Ⅱ级
	初检

	175
	G59
	新新高速邵阳
	横溪村大桥（上行）
	K1946+649.41
	5*30+3*40+5*30
	大桥
	211.8
	423.600
	Ⅱ级
	初检

	176
	G59
	新新高速邵阳
	横溪村大桥（下行）
	K1946+649.41
	5*30+3*40+5*30
	大桥
	211.8
	423.600
	Ⅱ级
	初检

	177
	G59
	新新高速邵阳
	狮龙强大桥（上行）
	K1949+141
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	168
	336.000
	Ⅱ级
	初检

	178
	G59
	新新高速邵阳
	狮龙强大桥（下行）
	K1949+141
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	168
	336.000
	Ⅱ级
	初检

	179
	G59
	新新高速邵阳
	杨家岭大桥（上行）
	K1949+717
	16*30
	大桥
	241.8
	483.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	180
	G59
	新新高速邵阳
	杨家岭大桥（下行）
	K1949+717
	16*30
	大桥
	241.8
	483.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	181
	G59
	新新高速邵阳
	桂花屋场大桥（上行）
	K1950+433
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	Ⅱ级
	初检

	182
	G59
	新新高速邵阳
	桂花屋场大桥（下行）
	K1950+433
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	Ⅱ级
	初检

	183
	G59
	新新高速邵阳
	阳家冲大桥（上行）
	K1951+222
	3*40+4*40+4*40
	大桥
	224
	448.000
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	184
	G59
	新新高速邵阳
	阳家冲大桥（下行）
	K1951+222
	3*40+4*40+4*40
	大桥
	222.3
	444.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	185
	G59
	新新高速邵阳
	泰源大桥（上行）
	K1952+843
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	153
	306.000
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	186
	G59
	新新高速邵阳
	泰源大桥（下行）
	K1952+843
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	136.8
	273.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	187
	G59
	新新高速邵阳
	辰水大桥（上行）
	K1956+670
	3*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	284
	568
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	188
	G59
	新新高速邵阳
	辰水大桥（下行）
	K1956+670
	3*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	284
	568
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	189
	G59
	新新高速邵阳
	蜡树院子大桥（上行）
	K1957+167
	10+5*30
	大桥
	76.8
	153.600
	Ⅱ级
	初检

	190
	G59
	新新高速邵阳
	蜡树院子大桥（下行）
	K1957+167
	10+5*30
	大桥
	81.5
	163.000
	Ⅱ级
	初检

	191
	G59
	新新高速邵阳
	茶子垴大桥（上行）
	K1958+846
	2*40+3*40+3*40
	大桥
	162.3
	324.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	192
	G59
	新新高速邵阳
	茶子垴大桥（下行）
	K1958+846
	2*40+3*40+3*40
	大桥
	167
	334.000
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	193
	G59
	新新高速邵阳
	黄泥湾大桥（上行）
	K1960+681
	3*40+4*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	362.3
	724.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	194
	G59
	新新高速邵阳
	黄泥湾大桥（下行）
	K1960+681
	3*40+4*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	364
	728.000
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	195
	G59
	新新高速邵阳
	铜盆庵大桥（上行）
	K1962+156
	2*40+3*40+3*40+10
	大桥
	160.6
	321.200
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	196
	G59
	新新高速邵阳
	铜盆庵大桥（下行）
	K1962+156
	2*40+3*40+3*40+10
	大桥
	165.3
	330.600
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	197
	G59
	新新高速邵阳
	白山大桥（上行）
	K1963+738
	4*40+4*40
	大桥
	160.6
	321.200
	Ⅱ级
	初检

	198
	G59
	新新高速邵阳
	白山大桥（下行）
	K1963+738
	4*40+4*40
	大桥
	162.3
	324.600
	Ⅱ级
	初检

	199
	G59
	新新高速邵阳
	肖家湾大桥（上行）
	K1964+432
	4*30+4*30+3*30
	大桥
	105.6
	211.200
	Ⅱ级
	初检

	200
	G59
	新新高速邵阳
	肖家湾大桥（下行）
	K1964+432
	4*30+4*30+3*30
	大桥
	166.8
	333.600
	Ⅱ级
	初检

	201
	G59
	新新高速邵阳
	茅里冲大桥（上行）
	K1964+725
	10+4*30
	大桥
	78
	156.000
	Ⅱ级
	初检

	202
	G59
	新新高速邵阳
	茅里冲大桥（下行）
	K1964+725
	10+4*30
	大桥
	66.5
	133.000
	Ⅱ级
	初检

	203
	G59
	新新高速邵阳
	熊家冲大桥（上行）
	K1965+084
	4*30+4*30
	大桥
	105.6
	211.2
	Ⅱ级
	初检

	204
	G59
	新新高速邵阳
	熊家冲大桥（下行）
	K1965+084
	4*30+4*30
	大桥
	120.6
	241.2
	Ⅱ级
	初检

	205
	G59
	新新高速邵阳
	李家园分离立交（上行）
	K1959+434
	10+3*40+3*40+3*40+4*40+3*40
	大桥
	325.3
	650.6
	Ⅱ级
	初检

	206
	G59
	新新高速邵阳
	李家园分离立交（下行）
	K1959+434
	10+3*40+3*40+3*40+4*40+3*40
	大桥
	340.6
	681.2
	Ⅱ级
	初检

	207
	G59
	新新高速邵阳
	黄桑园大桥（上行）
	K1954+363
	3*30+30+30+40+30+35+35+40+40+5*30+4*30
	大桥
	323
	646
	Ⅱ级
	初检

	208
	G59
	新新高速邵阳
	黄桑园大桥（下行）
	K1954+363
	3*30+30+30+40+30+35+35+40+40+5*30+4*30
	大桥
	323
	646
	Ⅱ级
	初检

	209
	G59
	新新高速邵阳
	杨家冲1号桥（上行）
	K1941+180.61
	5*30
	大桥
	80.3
	160.6
	Ⅱ级
	初检

	210
	G59
	新新高速邵阳
	杨家冲1号桥（下行）
	K1941+180.61
	5*30
	大桥
	80.3
	160.6
	Ⅱ级
	初检

	211
	G59
	新新高速邵阳
	刘虎坪大桥（上行）
	K1940+215.41
	3*30+4*30
	大桥
	106.8
	213.6
	Ⅱ级
	初检

	212
	G59
	新新高速邵阳
	刘虎坪大桥（下行）
	K1940+215.41
	3*30+4*30
	大桥
	106.8
	213.6
	Ⅱ级
	初检

	213
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨连接线主线
桥（上行）
	K1927+977.9
	30
	中桥
	16.82
	33.64
	Ⅱ级
	初检

	214
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨连接线主线
桥（下行）
	K1927+977.9
	30
	中桥
	16.82
	33.64
	Ⅱ级
	初检

	215
	G59
	新新高速邵阳
	六都寨互通跨A匝道主线桥（上行）
	K1944+463.13
	3*30
	中桥
	45.6
	91.2
	Ⅱ级
	初检

	216
	G59
	新新高速邵阳
	六都寨互通跨A匝道主线桥（下行）
	K1944+463.13
	3*30
	中桥
	45.6
	91.2
	Ⅱ级
	初检




	217
	G59
	新新高速邵阳
	隆回北互通跨匝道雷家冲大桥（上行）
	K1965+783
K1965+783
	5*30
	中桥
	151.2
151.2
	302.4
	Ⅱ级
	初检

	218
	G59
	新新高速邵阳
	隆回北互通跨匝道雷家冲大桥（下行）
	
	5*30
	中桥
	
	302.4
	Ⅱ级
	初检

	219
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨A匝道主线
桥（上行）
	K1928+411.5
	30
	中桥
	18.415
	36.83
	Ⅱ级
	初检

	220
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨A匝道主线
桥（下行）
	K1928+411.5
	30
	中桥
	18.415
	36.83
	Ⅱ级
	初检

	221
	G59
	新新高速邵阳
	金石桥互通跨A匝道桥(上行）
	K1919+249
	30
	中桥
	36
	36
	Ⅱ级
	初检

	228
	G59
	新新高速邵阳
	金石桥互通跨A匝道桥(下行）
	K1919+249
	30
	中桥
	36
	36
	Ⅱ级
	初检

	222
	G59
	新新高速邵阳
	荷香桥服务区A匝道桥
	AK0+548.425
	3*30
	中桥
	93
	93
	Ⅱ级
	初检

	223
	G59
	新新高速邵阳
	荷香桥服务区B匝道桥
	BK0+190.155
	2*30
	中桥
	63
	63
	Ⅱ级
	初检

	224
	G59
	新新高速邵阳
	车行天桥
	K1920+550
	20+30+20
	大桥
	77
	77
	Ⅱ级
	初检

	225
	G59
	新新高速邵阳
	人行天桥
	K1950+970
	1*40
	大桥
	46
	46
	Ⅱ级
	初检

	226
	G59
	新新高速邵阳
	车行天桥
	K1963+300
	1*40
	大桥
	60
	60
	Ⅱ级
	初检

	227
	G59
	新新高速虎形山连接线
	向阳村中桥
	L3K4+661.000
	3*20
	中桥
	66
	66
	Ⅱ级
	初检

	229
	G59
	新新高速邵阳
	六都寨互通AK0+545 车行天桥
	K1944+463
	40
	中桥
	60
	60
	Ⅱ级
	初检

	230
	G59
	新新高速邵阳
	马头桥互通主线桥（上行）
	K2011+255
	5*30
	大桥
	78.00
	156
	Ⅱ级
	初检

	231
	G59
	新新高速邵阳
	马头桥互通主线桥（下行）
	K2011+255
	5*30
	大桥
	78.00
	156
	Ⅱ级
	初检

	232
	G59
	新新高速邵阳
	唐家圳大桥（上行）
	K2012+110
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	Ⅱ级
	初检

	233
	G59
	新新高速邵阳
	唐家圳大桥（下行）
	K2012+110
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	Ⅱ级
	初检

	234
	G59
	新新高速邵阳
	狮子岩大桥（上行）
	K2014+728
	12*30
	大桥
	183.00
	366
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	235
	G59
	新新高速邵阳
	狮子岩大桥（下行）
	K2014+728
	12*30
	大桥
	183.00
	366
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	236
	G59
	新新高速邵阳
	X060跨线1#桥（上行）
	K2015+245
	3*40+3*40
	大桥
	124.00
	248
	Ⅱ级
	初检

	237
	G59
	新新高速邵阳
	X060跨线1#桥（下行）
	K2015+245
	3*40+3*40
	大桥
	124.00
	248
	Ⅱ级
	初检

	238
	G59
	新新高速邵阳
	统济桥大桥（上行）
	K2015+620
	10*20
	大桥
	103.00
	206
	Ⅱ级
	初检

	239
	G59
	新新高速邵阳
	统济桥大桥（下行）
	K2015+620
	10*20
	大桥
	103.00
	206
	Ⅱ级
	初检

	240
	G59
	新新高速邵阳
	双江大桥（上行）
	K2016+365
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	241
	G59
	新新高速邵阳
	双江大桥（下行）
	K2016+365
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	242
	G59
	新新高速邵阳
	X060跨线2#桥（上行）
	K2017+265
	4*30
	大桥
	63.00
	126
	Ⅱ级
	初检

	243
	G59
	新新高速邵阳
	X060跨线2#桥（下行）
	K2017+265
	4*30
	大桥
	63.00
	126
	Ⅱ级
	初检

	244
	G59
	新新高速邵阳
	小江山夫夷水大桥（上行）
	K2018+908
	7*30+65+120+65+4*30
	大桥
	293.00
	586
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	245
	G59
	新新高速邵阳
	小江山夫夷水大桥（下行）
	K2018+923
	8*30+65+120+65+4*30
	大桥
	308.00
	616
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	246
	G59
	新新高速邵阳
	竹冲山大桥（上行）
	K2020+690
	9*30
	大桥
	138.00
	276
	Ⅱ级
	初检

	247
	G59
	新新高速邵阳
	竹冲山大桥（下行）
	K2020+690
	9*30
	大桥
	138.00
	276
	Ⅱ级
	初检

	248
	G59
	新新高速邵阳
	下木山大桥（上行）
	K2021+415
	7*20
	大桥
	73.00
	146
	Ⅱ级
	初检

	249
	G59
	新新高速邵阳
	下木山大桥（下行）
	K2021+415
	7*20
	大桥
	73.00
	146
	Ⅱ级
	初检

	250
	G59
	新新高速邵阳
	回龙寺大桥（上行）
	K2022+535
	16*30
	大桥
	243.00
	486
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	251
	G59
	新新高速邵阳
	回龙寺大桥（下行）
	K2022+535
	16*30
	大桥
	243.00
	486
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	252
	G59
	新新高速邵阳段
	S341跨线特大桥(上行)
	K2023+700.665
	17*30+20+40+3*30+4*40+42+40+24+40+35+2
8+42+32
	特大桥
	560.50
	1121
	Ⅱ级
	初检

	253
	G59
	新新高速邵阳段
	S341跨线特大桥（下行)
	K2023+715.665
	16*30+25+40+25+2*30+4*40+42+40+35+40+3
5+32+42+28
	特大桥
	545.50
	1091
	Ⅱ级
	初检

	254
	G59
	新新高速邵阳
	回龙寺互通B匝道
	BKO+386.023
	4*40+（33+2*36）+（33+35+33）+
	大桥
	467
	467
	Ⅱ级
	初检

	255
	G59
	新新高速邵阳
	回龙寺互通C匝道
	CK0+237.951
	5*30
	大桥
	153
	153
	Ⅱ级
	初检

	256
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺互通D匝道
	DK0+903.5
	4*25+（40+54+40）+3*25+3*（4*30）+
（2*25+2*30）+（30+40+30）
	大桥
	879.00
	879
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	257
	G59
	新新高速邵阳
	回龙寺互通F匝道
	FK0+287.167
	1*30
	中桥
	33.00
	33
	Ⅱ级
	初检

	258
	G59
	新新高速邵阳
	回龙寺互通H匝道
	HK0+223.748
	5*30
	大桥
	153.00
	153
	Ⅱ级
	初检

	259
	G59
	新新高速邵阳
	宝塔大桥左幅（下行）
	K2025+720
	19*40
	大桥
	383.54
	767.08
	Ⅱ级
	初检

	260
	G59
	新新高速邵阳
	宝塔大桥右幅（上行）
	K2025+720
	19*40
	大桥
	383.58
	767.16
	Ⅱ级
	初检

	261
	G59
	新新高速邵阳
	塘乙山大桥（上行）
	K2027+855
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	Ⅱ级
	初检

	262
	G59
	新新高速邵阳
	塘乙山大桥（下行）
	K2027+855
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	Ⅱ级
	初检

	263
	G59
	新新高速邵阳
	俄口大桥（上行）
	K2028+266
	11*30
	大桥
	168.50
	337
	Ⅱ级
	初检

	264
	G59
	新新高速邵阳
	俄口大桥（下行）
	K2028+266
	11*30
	大桥
	168.50
	337
	Ⅱ级
	初检

	265
	G59
	新新高速邵阳
	八角亭大桥右幅（上行）
	K2029+321
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	Ⅱ级
	初检

	266
	G59
	新新高速邵阳
	八角亭大桥左幅（下行）
	K2029+328
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	Ⅱ级
	初检

	267
	G59
	新新高速邵阳
	毛坪大桥右幅（上行）
	K2031+642
	4*40+4*30+4*30
	大桥
	203.50
	407
	Ⅱ级
	初检

	268
	G59
	新新高速邵阳
	毛坪大桥左幅（下行）
	K2031+628.6
	4*40+4*30+4*30
	大桥
	203.50
	407
	Ⅱ级
	初检

	269
	G59
	新新高速邵阳
	苏家桥大桥（上行）
	K2032+162
	7*30
	大桥
	108.50
	217
	Ⅱ级
	初检




	270
	G59
	新新高速邵阳
	苏家桥大桥（下行）
	K2032+162
	7*30
	大桥
	108.50
	217
	Ⅱ级
	初检

	271
	G59
	新新高速邵阳
	油溪大桥（上行）
	K2033+858
	20*30
	大桥
	303.50
	607
	Ⅱ级
	初检

	272
	G59
	新新高速邵阳
	油溪大桥（下行）
	K2033+858
	20*30
	大桥
	303.50
	607
	Ⅱ级
	初检

	273
	G59
	新新高速邵阳
	青龙亭大桥右幅（上行）
	K2037+765.5
	14*40
	大桥
	283.50
	567
	Ⅱ级
	初检

	274
	G59
	新新高速邵阳
	青龙亭大桥左幅（下行）
	ZK2037+767
	14*40
	大桥
	283.50
	567
	Ⅱ级
	初检

	275
	G59
	新新高速邵阳
	潘家1号大桥（上行）
	K2039+K103
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	305.58
	611.16
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	276
	G59
	新新高速邵阳
	潘家1号大桥（下行）
	K2039+103
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	304.58
	609.16
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	277
	G59
	新新高速邵阳
	潘家2号大桥（上行）
	K2039+788
	3*40+3*40+4*40+3*40+3*40
	大桥
	326.80
	653.6
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	278
	G59
	新新高速邵阳
	潘家2号大桥（下行）
	K2039+788
	3*40+3*40+4*40+3*40+3*40
	大桥
	327.55
	655.1
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	279
	G59
	新新高速邵阳
	赤木特大桥（上行）
	K2042+320
	3* (4*40)+3*40+4*40+3* (3*40）
	特大桥
	564.04
	1128.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	280
	G59
	新新高速邵阳
	赤木特大桥（下行）
	K2042+320
	3* (4*40)+3*40+4*40+3* (3*40）
	特大桥
	564.04
	1128.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	281
	G59
	新新高速邵阳
	竹山弯大桥（上行）
	K2043+705
	2*（3*40）+4*40+3*40
	大桥
	267.25
	534.5
	Ⅱ级
	初检

	282
	G59
	新新高速邵阳
	竹山弯大桥（下行）
	K2043+708
	4*（3*40）
	大桥
	246.00
	492
	Ⅱ级
	初检

	283
	G59
	新新高速邵阳
	清泉村大桥（上行）
	K2046+189
	16*40
	大桥
	324.00
	648
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	284
	G59
	新新高速邵阳
	清泉村大桥（下行）
	K2046+189
	16*40
	大桥
	324.00
	648
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	285
	G59
	新新高速邵阳
	红星村大桥（上行）
	K2047+237
	5*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	258.00
	516
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	286
	G59
	新新高速邵阳
	红星村大桥（下行）
	K2047+252
	5*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	258.00
	516
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	287
	G59
	新新高速邵阳
	红星村分离立交（上行）
	K2047+756.5
	3*30
	大桥
	48.00
	96
	Ⅱ级
	初检

	288
	G59
	新新高速邵阳
	红星村分离立交（下行）
	K2047+762
	3*30
	大桥
	48.00
	96
	Ⅱ级
	初检

	289
	G59
	新新高速邵阳
	田家村1号大桥（上行）
	K2048+384
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	304.00
	608
	Ⅱ级
	初检

	290
	G59
	新新高速邵阳
	田家村1号大桥（下行）
	K2048+396
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	304.00
	608
	Ⅱ级
	初检

	291
	G59
	新新高速邵阳
	田家村2号大桥（上行)
	K2049+513
	6*20+5*20+5*20
	大桥
	163.00
	326
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	292
	G59
	新新高速邵阳
	田家村2号大桥(下行）
	K2049+513
	6*20+5*20+5*20
	大桥
	163.00
	326
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	293
	G59
	新新高速邵阳
	清江桥互通主线桥(上行）
	K2050+640
	1*40
	中桥
	25.50
	51
	Ⅱ级
	初检

	294
	G59
	新新高速邵阳
	清江桥互通主线桥(下行）
	K2050+640
	1*40
	中桥
	25.50
	51
	Ⅱ级
	初检

	295
	G59
	新新高速邵阳
	石泥村大桥(下行）
	ZK169+509.96
	4*40+3*40+3*40+4*40
	大桥
	284.75
	569.5
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	296
	G59
	新新高速邵阳
	石泥村大桥(上行）
	K2052+509.96
	4*40+3*40+3*40+4*40
	大桥
	284.75
	569.5
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	297
	G59
	新新高速邵阳
	黄龙大桥(上行）
	K2053+740.45
	5*（5*30）
	大桥
	378.00
	756
	Ⅱ级
	初检

	298
	G59
	新新高速邵阳
	黄龙大桥(下行）
	K2053+740.45
	5*（5*30）
	大桥
	378.00
	756
	Ⅱ级
	初检

	299
	G59
	新新高速邵阳
	尹家村大桥（上行）
	K2055+088.45
	6*20+6*20+5*20+6*20
	大桥
	233.00
	466
	Ⅱ级
	初检

	300
	G59
	新新高速邵阳
	尹家村大桥（下行）
	K2055+088.45
	6*20+6*20+5*20+6*20
	大桥
	233.00
	466
	Ⅱ级
	初检

	301
	G59
	新新高速邵阳
	石湾村大桥（下行)
	K2057+159
	6*30+3*40+9*30
	大桥
	288.00
	576
	Ⅱ级
	初检

	302
	G59
	新新高速邵阳
	石湾村大桥（上行)
	K2057+159
	6*30+3*40+9*30
	大桥
	288.00
	576
	Ⅱ级
	初检

	303
	G59
	新新高速邵阳
	云里村中桥（上行）
	K2058+284
	1*20
	中桥
	15.00
	30
	Ⅱ级
	初检

	304
	G59
	新新高速邵阳
	云里村中桥（下行）
	K2058+284
	1*20
	中桥
	15.00
	30
	Ⅱ级
	初检

	305
	G59
	新新高速邵阳
	黄家塘中桥（上行）
	K2059+779.926
	3*20
	中桥
	33.00
	66
	Ⅱ级
	初检

	306
	G59
	新新高速邵阳
	黄家塘中桥（下行）
	K2059+779.926
	3*20
	中桥
	33.00
	66
	Ⅱ级
	初检

	307
	G59
	新新高速邵阳
	马江村1号大桥（上行）
	K2061+002.926
	3*（5*30）
	大桥
	228.00
	456
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	308
	G59
	新新高速邵阳
	马江村1号大桥（下行）
	K2061+002.926
	3*（5*30）
	大桥
	228.00
	456
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	309
	G59
	新新高速邵阳
	马江村2号大桥(上行)
	K2062+366.92
	2*（5*20）+4*20
	大桥
	153.00
	306
	Ⅱ级
	初检

	310
	G59
	新新高速邵阳
	马江村2号大桥(下行)
	K2062+366.92
	2*（5*20）+4*20
	大桥
	153.00
	306
	Ⅱ级
	初检

	311
	G59
	新新高速邵阳
	马江村3号大桥（上行）
	K2062+865
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168.00
	336
	Ⅱ级
	初检

	312
	G59
	新新高速邵阳
	马江村3号大桥（下行）
	K2062+865
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168.00
	336
	Ⅱ级
	初检

	313
	G59
	新新高速邵阳
	新宁东互通主线桥（上行）
	K2063+485.5
	（25+35+25）+（4*25）+3*25+3*25
	大桥
	170.50
	341
	Ⅱ级
	初检

	314
	G59
	新新高速邵阳
	新宁东互通主线桥（下行）
	K2063+485.5
	（25+35+25）+（4*25）+3*25+3*25
	大桥
	170.50
	341
	Ⅱ级
	初检

	315
	G59
	新新高速邵阳
	新宁东互通A匝道桥
	AK0+800.000
	3*20
	中桥
	66.00
	66
	Ⅱ级
	初检

	316
	G59
	新新高速邵阳
	新宁东互通B匝道桥（下行）
	BK0+161.884
	3*25
	中桥
	40.25
	80.5
	Ⅱ级
	初检

	317
	G59
	新新高速邵阳
	新宁东互通E匝道桥
	EK0+239.301
	3*20+4*20+4*30
	大桥
	265.50
	265.5
	Ⅱ级
	初检

	318
	G59
	新新高速邵阳
	新宁东连接线大桥
	L6K0+185.000
	3*（3*40)
	大桥
	368.00
	368
	Ⅱ级
	初检

	319
	G59
	新新高速邵阳
	石安村中桥（上行）
	K2064+009.926
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	Ⅱ级
	初检

	320
	G59
	新新高速邵阳
	石安村中桥（下行）
	K2064+009.926
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	Ⅱ级
	初检

	321
	G59
	新新高速邵阳
	永安村大桥（上行）
	K2064+790
	6*40
	大桥
	124.00
	248
	Ⅱ级
	初检

	322
	G59
	新新高速邵阳
	永安村大桥（下行）
	K2064+770
	5*40
	大桥
	104.00
	208
	Ⅱ级
	初检

	323
	G59
	新新高速邵阳
	观瀑1号大桥（上行）
	K2066+967
	3*30+3*40+3*30
	大桥
	153.00
	306
	Ⅱ级
	初检

	324
	G59
	新新高速邵阳
	观瀑1号大桥（下行）
	K2066+965.926
	3*30+3*40+3*30
	大桥
	153.00
	306
	Ⅱ级
	初检

	325
	G59
	新新高速邵阳
	观瀑2号大桥（上行）
	K2067+826.67
	2*（6*20）
	大桥
	123.00
	246
	Ⅱ级
	初检

	326
	G59
	新新高速邵阳
	观瀑2号大桥（下行）
	K2067+826.67
	2*（6*20）
	大桥
	123.00
	246
	Ⅱ级
	初检

	327
	G59
	新新高速邵阳
	藕塘村中桥（上行）
	K2069+299.67
	3*30
	中桥
	48.00
	96
	Ⅱ级
	初检

	328
	G59
	新新高速邵阳
	藕塘村中桥（下行）
	K2069+299.67
	3*30
	中桥
	48.00
	96
	Ⅱ级
	初检




	329
	G59
	新新高速邵阳
	夫夷村大桥（上行）
	K2071+000.67
	12*40
	大桥
	244.00
	488
	Ⅱ级
	初检

	330
	G59
	新新高速邵阳
	夫夷村大桥（下行）
	K2071+040.67
	10*40
	大桥
	204.00
	408
	Ⅱ级
	初检

	331
	G59
	新新高速邵阳
	崀山互通A匝道1号桥（整幅双向）
	AK0+359.000
	4*20+3*20+（3*16）+（3*30)+4*20+3*20
	大桥
	424.00
	424
	Ⅱ级
	初检

	332
	G59
	新新高速邵阳
	崀山互通A匝道2号桥（整幅双向）
	AK1+315.000
	1*30
	中桥
	38.50
	38.5
	Ⅱ级
	初检

	333
	G59
	新新高速邵阳
	崀山互通B匝道桥（下行）
	BK0+174.490
	3*16
	中桥
	53.50
	53.5
	Ⅱ级
	初检

	334
	G59
	新新高速邵阳
	崀山互通C匝道桥（下行）
	CK0+234.000
	3*30+3*30
	大桥
	186.00
	186
	Ⅱ级
	初检

	335
	G59
	新新高速邵阳
	崀山互通D匝道桥（上行）
	DK0+311.101
	5*20
	大桥
	103.00
	103
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	336
	G59
	新新高速邵阳
	崀山互通E匝道桥（上行）
	EK0+249.770
	（3*16）+（3*16）+（4*16）+3*30+3*30
	大桥
	343.00
	343
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	337
	G59
	新新高速邵阳
	崀山连接线1号大桥
	L7K0+219.313
	8*40
	大桥
	328
	328
	Ⅱ级
	初检

	338
	G59
	新新高速邵阳
	崀山连接线2号中桥
	L7K1+153
	3*20
	中桥
	66.00
	66
	Ⅱ级
	初检

	339
	G59
	新新高速邵阳
	崀山连接线3号大桥
	L7K2+719
	5*20
	大桥
	106.00
	106
	Ⅱ级
	初检

	340
	G59
	新新高速邵阳
	水头村1号中桥（上行）
	K2071+407.67
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	Ⅱ级
	初检

	341
	G59
	新新高速邵阳
	水头村1号中桥（下行）
	K2071+407.67
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	Ⅱ级
	初检

	342
	G59
	新新高速邵阳
	水头村2号大桥（上行）
	K2072+390.67
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	Ⅱ级
	初检

	343
	G59
	新新高速邵阳
	水头村2号大桥（下行）
	K2072+390.67
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	Ⅱ级
	初检

	344
	G59
	新新高速邵阳
	水头村3号大桥（上行）
	K2073+099
	6*30+4*40+3*30
	大桥
	218.00
	436
	Ⅱ级
	初检

	345
	G59
	新新高速邵阳
	水头村3号大桥（下行）
	ZK190+103
	（3*30)+3*30+4*40+3*30
	大桥
	218.00
	436
	Ⅱ级
	初检

	346
	G59
	新新高速邵阳
	水头村4号桥大桥（上行）
	K2073+607
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	Ⅱ级
	初检

	347
	G59
	新新高速邵阳
	水头村4号桥大桥（下行）
	K2073+607
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	Ⅱ级
	初检

	348
	G59
	新新高速邵阳
	杨柳田分离立交（上行）
	K2074+325
	3*30
	中桥
	96.00
	96
	Ⅱ级
	初检

	349
	G59
	新新高速邵阳
	杨柳田分离立交（下行）
	K2074+325
	3*30
	中桥
	96.00
	96
	Ⅱ级
	初检

	350
	G59
	新新高速邵阳
	老人冲互通D匝道桥
	DK0+644.000
	4*30+（3*40）+（3*35）+（3*35）
	大桥
	457.00
	457
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥

	小计
	
	
	
	58304.43
	
	
	


说明：根据湖南省高速公路集团有限公司《关于桥隧养护等级划分相关事宜的通知》（湘高速安运函〔2024〕288 号），单孔跨径大于 150m 的特大桥、特别重要桥梁（如高墩坡桥）的养护检查等级为 Ⅰ级。《公路桥涵养护规范》（JTG5120-2021）第3.1.1款：单孔跨径大于150m的特大桥、特别重要桥梁的养护检查等级为I级；单孔跨径小于或等于150m的特大桥、大桥，以及高速公路或一、二级公路上的中桥、小桥的养护检查等级为II级。


新新高速2026年度隧道定期检查明细表
	序号
	线路编号
	路段名称
	隧道名称
	中心桩号
	全长（延米）
	隧道类别
	备注
	说明

	1
	G59
	新新高速
	金溪隧道右幅
	1895.382
	1239
	长隧道
	养护II级
	初检

	2
	G59
	新新高速
	金溪隧道左幅
	1895.397
	1170
	长隧道
	养护II级
	初检

	3
	G59
	新新高速
	乐柏村隧道右幅
	1894.071
	690
	中隧道
	养护II级
	初检

	4
	G59
	新新高速
	乐柏村隧道左幅
	1894.082
	678
	中隧道
	养护II级
	初检

	5
	G59
	新新高速
	马家岭隧道右幅
	1898.699
	790
	中隧道
	养护II级
	初检

	6
	G59
	新新高速
	马家岭隧道左幅
	1898.636
	820
	中隧道
	养护II级
	初检

	7
	G59
	新新高速
	批溪隧道右幅
	1897.461
	392
	短隧道
	养护III级
	初检

	8
	G59
	新新高速
	批溪隧道左幅
	1897.459
	414
	短隧道
	养护III级
	初检

	9
	G59
	新新高速
	仙人桥隧道右幅
	1902.989
	2845
	长隧道
	养护II级
	初检

	10
	G59
	新新高速
	仙人桥隧道左幅
	1903.025
	2858
	长隧道
	养护II级
	初检

	11
	G59
	新新高速
	九龙山隧道下行
	1940.338
	387
	短隧道
	养护II级
	初检

	12
	G59
	新新高速
	九龙山隧道上行
	1939.951
	370
	短隧道
	养护II级
	初检

	13
	G59
	新新高速
	王土井隧道上行
	1980.776
	445
	短隧道
	养护II级
	初检

	14
	G59
	新新高速
	王土井隧道下行
	1981.221
	445
	短隧道
	养护II级
	初检

	15
	G59
	新新高速
	金凤山隧道下行
	2038.423
	400.54
	短隧道
	养护II级
	初检

	16
	G59
	新新高速
	金凤山隧道上行
	2038.022
	400.54
	短隧道
	养护II级
	初检

	小计
	普通隧道
	
	
	
	6232.08
	
	
	

	
	国高网长、特长隧道
	
	
	
	8112
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	14344.08
	
	
	




新新高速桥梁隧道初始检查及定期检测服务招标文件
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[bookmark: EB0dcccea1a0164f329a40f9ac9a8bf2b9][bookmark: EB16a674defbaa456c8b4f43a5c27f6dcd]第二章  投标人须知
投标人须知前附表
投标人须知前附表用于进一步明确投标人须知正文中的未尽事宜，当投标人须知前附表与正文不一致时，以投标人须知前附表为准。
	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	见招标公告 

	1.1.3
	招标代理机构
	见招标公告 

	1.1.4
	招标项目名称
	见招标公告 

	1.1.5
	服务地点
	见招标公告 

	1.1.6
	规模
	见招标公告 

	1.1.7
	投资估算
	见招标公告 

	1.2.1
	资金来源及比例
	见招标公告 

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告 

	1.3.2
	服务期限
	见招标公告 

	1.3.3
	质量要求
	见招标公告 

	1.3.4
	安全目标
	[bookmark: EB18f5c25a16234a778d0decf4bb61f421]严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保：项目安全实施，“零事故”“零死亡”。

	
1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1
业绩要求：见附录2
信誉要求：见附录3
项目负责人资格：见附录4

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	☑不接受
□接受，应满足下列要求：
/

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	/

	1.4.4
	投标人不得存在其他不良状况或不良信用记录
	/

	1.11.1
	分  包
	[bookmark: EB97747eca5a6c425a9516f9c668c3bf65]☑不允许
[bookmark: EB3d2104bdd1f148bba0440f86717965c8][bookmark: EB99ae2d8d8ab246f1a20f541c19a5f96a]□允许，允许分包的服务（或不允许分包的服务）：/
[bookmark: EB3c0e708ce6ab43e2b7b1c7e975862668]对分包人的资格要求：/

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	[bookmark: EB8e6a272d43e44e8388cde3cb770356bc]增加：招标文件补遗书（如有）

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：递交投标文件截止时间10天前

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	[bookmark: EB9145a14bfee14ca79dc18dc598a0ba48]在评标过程中，评标委员会认可的投标人的书面澄清、说明。

	
3.2.3
	报价方式
	[bookmark: EB87f435666ce44ff5af20770d9da9b4ad]☑总价
☑单价

	3.2.4
	最高投标限价
	[bookmark: EB28e05bab70654568a352300a4523c401]□无
[bookmark: EBff2351adc3c7405a957d30cc44cafb30]☑有，招标人为本次招标编制了最高投标限价
3008032元，其中桥梁定期初始检查最高限价金额2732940元，隧道定期检查最高限价275092元 。

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	1、最高限价基准税率为 6%。
2、投标人投标报价应不高于招标人最高投标限价（含最高限价单价），否则其投标文件将被否决。

	3.4.1
	投标保证金
	是否要求投标人递交投标保证金：
☑要求，投标保证金的金额：人民币伍万元整
[bookmark: EB06800f1d1cc4400083a40488c6667870]投标保证金可采用的其他形式：银行保函或现金(转账、电汇、网银)等形式
招标人指定的开户银行及账号如下：
[bookmark: EB6aaeb58edc0f41a48cf4f9b4d367a309]账户名称：中科高盛咨询集团有限公司
[bookmark: EBdaebe7103b6643e09141118ed9e1daa8]开户银行：中国民生银行长沙芙蓉广场支行（行号 3055 5103 1105）
账    号：668006868-9902001776055715        
[bookmark: EBba68bf0216de48aea1f6926bc167efa7]备    注：备注所投项目名称及标段
采用银行保函时，出具保函的银行级别：保函必须由投标人的基本账户的银行开具，银行保函原件和银行查询授权书原件在递交投标文件截止时间之前单独密封递交，其复印件附在投标文件中。
[bookmark: EB27c11f3d46b941d18edd09b04550f92d]银行保函封套：/
[bookmark: EB60d9201df35248c7a38870dfa7d16d96]招标人名称：/
[bookmark: EBd3e870c76740476f94fcea6ab754dc46]招标人地址：/
[bookmark: EBa851527248dd45e0b64818a5749ffcea]  /标段服务招标招标投标保证金（银行保函原件）
[bookmark: EB70bf80d3ebe349e4a308669c77e92d37]招标项目编号：/
[bookmark: EBa4a30e298b564e8baf71c8994e8f2d09]投标人名称：
□不要求

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	[bookmark: EBc8ac17107b3d4af0bad1e0394b8d8c2b]原款末增加：
（4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（5）投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取中标，以及弄虚作假等违法行为。
（6）未按招标文件中要求填报的项目负责人进场的。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	[bookmark: EB82442ec758ec44adaef7198e9a47dcfa]□无
[bookmark: EBb7a0555065744d4eb281a41d9fef71dc]☑有，具体要求：
[bookmark: EBf4941004eb244ba4b24f20aaa466a831]投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。投标人不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	最近53年，指投标文件递交截止之日前一日往前回溯53年。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	[bookmark: EBb7d57b4b3b9b4cbd90d081ce382ce4a4]☑不允许
[bookmark: EBc99e3cc5473d4497a254fcacda5d22ca]□允许

	3.7.3
	纸质投标文件份数及其他要求
	[bookmark: EB2b77ccdd20f24f0699850c01a4811aab]如中标，投标人应再提供纸质投标文件3份。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	[bookmark: EB2162e88f241f4446b94ac56328d0dab2][bookmark: EB7cc4e916ccce42fd82d88b6cc69bcd77][bookmark: EB8b70dbaa817a4c76a78d069fd16b6536]评标委员会构成：5人，其中招标人代表0人，专家5人；
评标专家确定方式：招标人按相关规定组建评标委员会。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	[bookmark: EBf749bca0a1ed4353a3808f83c9cae8e5]推荐的中标候选人的人数为1～3名。

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	[bookmark: EB4a30e09905594b9f99926ec08cca7c61]公示媒介：同招标公告发布媒介
[bookmark: EB32ae9a12ce5d40d082bec620c2b6baee]公示期限：不得少于3日（不含法定节假日） 
[bookmark: EB33953c48eb8f4355b30fd300de1bd2d3]公示的其他内容：/

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	[bookmark: EB8165eeb5ea214b2689f8a5a852c5a273]□是
[bookmark: EB9ddca70c0a334b6c8e83a238695237c4]☑否

	7.6.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：
[bookmark: EBd23d6c1b50c14e0083b801bb7e4dcde8]☑要求，履约保证金的形式：银行保函或现金、支票形式
[bookmark: EB8dd3bfb8d36d48428884809b364abf92]履约保证金的金额：10％签约合同价
采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有或股份制商业银行。若采取部分或全部现金形式,投标人应将现金履约担保以银行转账、电汇、网银形式汇至招标人指定账号上，剩余部分采用银行保函形式。履约保证金由中标人的基本银行账户出具。
[bookmark: EB54b7d69278b14cb09a0021730f1fa3f8]备注：
[bookmark: EB01aeab13fb7245e9ab540e14e67a7e72]□不要求

	
8.5.1
	监督部门
	监督部门：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司
地    址：长沙市开福区三一大道500号
电    话：0731-89757289

	9.4
	招标代理服务费
	[bookmark: EB8b07bbc9664646f396c8c8504303bcaf]□由招标人支付
[bookmark: EB262469ffc12c42ecb3dbc7b8e422c009]☑由中标人支付
[bookmark: EBf1ac9197930d41f486aac3f906dc766c]招标代理费由中标人支付时，中标人在领取中标通知书前向招标代理机构直接支付。招标代理服务费具体金额或计算办法为：27900.00元；户名：中科高盛咨询集团有限公司;开户银行：长沙银行信诚支行（行号3135 5109 8011）；账号：8001 8938 3908 027 。

	9.5
	招标人是否协助评标委员会评标
	☑否
□是
招标人协助评标委员会进行评标工作以招标文件规定的评标标准和方法为依据，主要内容包括：
（1）对投标报价进行算术性校核；
（2）列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归类汇总；
（3）查询相关网站，对投标人的资质、业绩和主要人员资历进行核实；
（4）通过相关网站对各类资格证书等证件进行查询核实；
（5）对评标过程资料进行整理。

	需要补充的其他内容

	[bookmark: EB37e30eadf286402aa339e1b058e959ff]
	[bookmark: EB8f0461e418f1409e96dd4522dace208f]第3.5.2款修改为：
“近年完成的类似项目”应附合同协议书、验收文件和（或）委托人出具的证明材料（证明材料还需附证明联系人及联系方式）。以上材料应能反映完成时间、承担的监测工作内容。
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部 门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。 
以上业绩计算以验收文件或项目委托人出具的证明材料所载明的合同签订时间为准。 
如投标人提供的类似项目信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。

第3.5.4款修改为：
“拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和执业（职业）资格证书、业绩证明材料（合同协议书、验收文件和（或）委托人出具的证明材料（证明材料还需附证明联系人及联系方式）），以及投标人拟委任的项目负责人在社保系统打印的最近 3 个月本单位人员缴费明细。 
以上业绩计算以验收文件或项目委托人出具的证明材料所载明的合同签订时间为准。
如投标人提供的项目负责人相关业绩信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。

第7.1款修改为：招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价；
（2）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；
（3）提出异议的渠道和方式。
（4）投标人须知前附表规定公示的其他内容。

第7.2款 修改为：
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出，并现场递交异议函和必要的证明材料。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和相关材料。 异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。对有异议经查证属实或有投诉经查证属实的，根据招标文件和相关法律法规的规定决定是否取消中标资格，作为不良记录纳入招标人的投标人信用信息管理系统。
投标人在投标过程中存在弄虚作假、与招标人或者其他投标人串通投标、以行贿谋取投标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的，除依照有关法律、法规进行处罚外，相关主管部门将扣减其年度信用评价分数或者降低年度信用评价等级。

异议受理机构：湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司
地址：湖南省长沙市开福区三一大道500号
电话：0731-89757289


[bookmark: EB87475c7ed44c457e9940647e11a4edbf][bookmark: EBc8f4c0bce48d40dfb61a3cfd64b27ff8][bookmark: EB2f2ebd103f674e6f98aede5cea32c668][bookmark: EB1fa3acd4fefa47cab06919c5fe09533f]   



















附录1  资格审查条件（资质最低要求）
	企业资质等级要求

	应同时满足：
（1） 具备独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的有效的营业执照（或事业单位法人证书,或社会团体法人登记证书）（投标人为企业的，还应具备组织机构代码证，按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本；投标人为依法允许经营的事业单位的，应具有事业单位法人证书和组织机构代码证，下同）；
（2） 具有交通运输部质量监督机构颁发的在有效期内的公路工程试验检测综合甲级资质或公路工程甲级资质或公路工程桥梁隧道工程专项资质；（独立法人单位下属的非独立法人检测机构具有相应资质的，视为该独立法人单位具有相应资质，如中标，应以该独立法人单位名义签订合同）。
注：投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第 3.5.1 项的要求在“投标人基本情况表”后附相关证明材料。













附录2  资格审查条件（业绩最低要求）
	业 绩 要 求

	最近 5 3年（指递交投标文件截止之日前一日回溯 5 3年）内，投标人至少承接过累计合同金额 240 万元及以上的高速公路桥梁隧道定期检查技术服务项目业绩（以合同签订时间为准）。
投标人至少承接过一个桥隧定检合同金额不少于 260 万元的服务业绩（其中桥梁定检合同额不低于240万，隧道定检合同金额不低于20万），或一个桥梁检测服务合同金额不少于240万和一个隧道检测服务合同金额不少于20万元的业绩。（以合同签订时间为准。）

注：
1. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在“近年完成的类似项目情况表”后附相关证明材料。





附录3 资格审查条件（信誉最低要求）
	信 誉 要 求

	[bookmark: EBb10399debc994edbbf9795424c1a132c]投标人不得存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3、1.4.4项所列情形之一且不得存在以下情形：          
1. [bookmark: EBd1d0c8674e2e4eada9c5d342dba781cb]在全国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单的或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单的。
2. 被交通运输部“公路水运工程质量试验检测管理信息系统”信用评价最近第一年度 D 级、连续三年（最近第三年、最近第二年和最近第一年）评为C 级及以下信用等级的。
注：
投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.3项的要求在“投标人的信誉情况表”后附相关证明材料。




附录4  资格审查条件（项目负责人最低要求）

	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目负责人
	1
	拟任项目负责人 1 人，须同时满足以下条件： 
1、公路工程相关专业高级及以上职称[公路工程相关专业包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、公路桥梁与桥梁工程、交通土建、桥梁（地下结构）工程、交通工程等专业职称]； 
2、持有交通运输部工程质量监督局颁发的试验检测师资格证书（桥梁专业）或交通运输部职业资格中心试验检测师职业资格证书（桥梁隧道专业），且必须登记或注册在投标人处； 
3、最近 5 3年（指递交投标文件截止之日前一日回溯 5 3年）作为项目负责人或技术负责人职务至少承担过 1 个高速公路桥梁或隧道定期检查项目业绩（以合同签订时间为准）。 
注：       
1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在“拟委任的项目负责人资历表”后附相关证明材料；   
2.投标人须按招标文件中要求填报的项目负责人进场，否则招标人将取消投标人的中标资格。   
3.目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离。





1. 总则
1.1 项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对本标段服务进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 服务地点：见投标人须知前附表。
1.1.6 规模：见投标人须知前附表。
1.1.7 投资估算：见投标人须知前附表。
1.2 招标项目的资金来源和落实情况 
1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、服务期限、质量要求、安全目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量要求：见投标人须知前附表。
1.3.4 安全目标：见投标人须知前附表。
1.4 投标人资格要求（适用于已进行资格预审的）
投标人应是收到招标人发出投标邀请书的单位。
1.4 投标人资格要求（适用于未进行资格预审的）
1.4.1 投标人应具备承担本标段服务的资质条件、能力和信誉。
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）业绩要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表；
（4）项目负责人资格：见投标人须知前附表。
 需要提交的相关证明材料见本章第3.5款的规定。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： 
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就投标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；
（4）联合体各方应分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并由联合体牵头人负责对联合体各成员的资料进行统一汇总后一并提交给招标人；联合体牵头人所提交的投标文件应认为已代表了联合体各成员的真实情况；
（5）尽管委任了联合体牵头人，但联合体各成员在投标、签订合同与履行合同过程中，仍负有连带的和各自的法律责任。
1.4.3 投标人（包括联合体各成员）不得与本标段相关单位存在下列关联情形：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本标段的代建人或监理人，或者与本标段的代建人或监理人存在隶属关系或者其他利害关系； 
（6）为本标段的招标代理机构；
（7）与本标段的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本标段的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.4.4 投标人（包括联合体各成员）不得存在下列不良状况或不良信用记录：
（1）自2023年1月1日起至本项目投标文件递交之日止被相关行业主管部门明令禁止投标且在行政处罚期内；
（2）被责令停业、暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；    
（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（4）在国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单；
（5）投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人；（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）；
（6）在2023年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）；
（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6 保密
参与招标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
1.7 语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9 踏勘现场
1.9.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定组织踏勘现场的，招标人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。招标人不得组织单个或部分投标人踏勘项目现场。
1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 投标人自行负责踏勘现场期间的交通、食宿,费用自理。在现场踏勘过程中，如果发生人身伤亡、财产或其他损失，招标人不承担任何责任。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的项目有关情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.10 投标预备会
1.10.1 第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定召开招标预备会的，招标人按规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以本章第2.2款规定的形式通知所有成功报名的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
1.11 分包
1.11.1 投标人拟在投标后将投标项目的非主体、非关键性服务工作进行分包的，应符合以下规定：
（1）分包内容要求：招标人允许分包或不允许分包的服务（如有）应在投标人须知前附表中载明。
（2）接受分包的第三人资格要求：分包人的资格能力应与其分包内容的标准和规模相适应，且具备投标人须知前附表中规定的资格条件。
（3）其他要求：投标人如有分包计划，应按第七章“投标文件格式”的要求填写“拟分包项目情况表”（如有），明确拟分包的内容及规模，且投标人投标后的分包应满足合同条款第4.3款的相关要求。
1.11.2 投标人不得向他人转让投标项目，接受分包的人不得再次分包。投标人应就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。
1.12 响应和偏差
1.12.1 投标文件偏离招标文件某些要求，视为投标文件存在偏差。偏差包括重大偏差和细微偏差。
1.12.2 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，视为投标文件存在重大偏差，投标人的投标将被否决。
投标文件存在第三章“评标办法”中所列任一否决投标情形的，均属于存在重大偏差。
1.12.3 投标文件中的下列偏差为细微偏差：
（1）在按照第三章“评标办法”的规定对投标价进行算术性错误修正后，最终投标报价未超过最高投标限价（如有）的情况下，出现第三章“评标办法”规定的算术性错误；
（2）服务方案不够完善；
（3）投标文件页码不连续、采用活页夹装订、个别文字有遗漏错误等不影响投标文件实质性内容的偏差（仅当采用纸质投标文件评标时）。
1.12.4 评标委员会对投标文件中的细微偏差按如下规定处理：
（1）对于本章第1.12.3项（1）目所述的细微偏差，按照第三章“评标办法”的规定予以修正并要求投标人进行澄清；
（2）对于本章第1.12.3项（2）、（3）目所述的细微偏差，可在相关评分因素的评分中酌情扣分。
1.12.5 投标人应根据招标文件的要求提供服务方案等内容以对招标文件作出响应。
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2. 招标文件
2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告（或投标邀请书）；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）委托人要求；
（6）投标文件格式；
（7）招标文件补遗书（如有）。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
当招标文件、招标文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。
2.2 招标文件的澄清
2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标人对招标文件的澄清以投标人须知前附表规定的形式发给所有成功报名的投标人或以公告的形式在招标公告发布的媒介发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间不足15日，且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.2.3 投标人在收到澄清后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该澄清。
2.2.4 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有成功报名的投标人或以公告的形式在招标公告发布的媒介发布。修改招标文件的时间距第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间不足15日，且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。投标人应注意及时浏览网上发出的招标文件修改，因投标人自身原因未及时获知招标文件修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。
2.3.2 投标人在收到修改内容后，应按投标人须知前附表规定的时间和形式通知招标人，确认已收到该修改。
2.4 招标文件的异议
投标人或其他利害关系人对招标文件有异议的，应在投标截止时间10日前以书面形式提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标活动。
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3. 投标文件
3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应采用双信封形式，包括下列内容：
第一个信封（商务及技术文件）：
（1） 商务及技术文件投标函
（2）投标保证金（如有）；
（3）授权委托书；
（4）联合体协议书（如有）；
（5）资格审查资料；
（6）商务技术偏离表；
（7）技术建议书；
（8）投标人认为需要补充的其它资料；
（9） 其他资料。
第二个信封（报价文件）：
（1）投标函
（2）分项报价清单
（3）投标人须知前附表规定的其他资料。
投标人在评标过程中作出的符合法律法规、招标文件规定和评标委员会认可的澄清确认，构成投标文件的组成部分。
3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。
3.1.3 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1（4）目所指的投标保证金。
3.2 投标报价 
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，除投标人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写服务费用清单相应表格。
3.2.2 投标人应充分了解本项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，按照招标文件规定的服务工作内容和计划工作量，自行测算服务费用。投标报价应涵盖投标人完成服务工作所需的全部费用。
投标人应按照“投标文件格式”中“服务费用清单”的要求填报服务费。投标人未填报的部分，在项目实施时委托人将不予支付，并认为该部分费用已包含在报价中。
3.2.3 本项目的报价方式见投标人须知前附表。投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“服务费用清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。
3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。
3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。
3.3 投标有效期
3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90日。
3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。
3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金及以现金或支票形式递交的投标保证金的银行同期活期存款利息。
3.4 投标保证金
3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
投标保证金应采用现金、支票、银行保函或招标人在投标人须知前附表规定的其他形式。
（1）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号见投标人须知前附表。
（2）若采用银行保函，则应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。
无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。
若因招标人推迟投标截止时间而导致投标人已开具的保函时效不足，投标人应另行提交满足时效的银行保函，否则视为招标人未提供保函。若保函仅加盖银行业务公章，须另向招标人提交银行出具的同等法律效力证明的原件。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。
3.4.3 招标人最迟将在中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标（不包括后备候选人）的投标人保证金，签订合同之日起5个工作日内退还中标的投标人（包括后备候选人）保证金。 
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；
（5）投标人存在以他人名义投标、与他人串通投标、以行贿手段谋取投标，以及弄虚作假等违法行为；
（6）未按招标文件中要求填报的项目负责人进场的；
（7）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
3.5 资格审查资料（适用于已进行资格预审的）
3.5.1 投标人在递交投标文件前，发生可能影响其投标资格的新情况的，应在投标文件中更新或补充其在申请资格预审时提供的资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审文件的要求。
3.5.2 如果投标人在投标阶段发生合并、分立、破产等重大变化，或发生重大安全或质量事故，或由于其他任何情况，导致投标人不再具备资格预审文件规定的各项资格条件或其投标影响招标公正性时，投标人必须在其投标文件中对上述情况进行如实说明，否则，招标人一经查实，将视为投标人弄虚作假，其投标将被否决。
3.5.3 招标人有权核查投标人在资格预审申请文件和投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为投标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5%签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报有关主管部门，作为不良记录纳入相应的信用信息管理系统。
3.5 资格审查资料（适用于未进行资格预审的）
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉、财务等要求。
3.5.1 “投标人基本情况表”应附企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、资质证书副本（如需要）、基本账户开户许可证明材料的复印件，以及投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图。
如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、资质证书副本（如需要）的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内。
3.5.2 “近年完成的类似项目”应附合同协议书的复印件，具体时间要求见投标人须知前附表。
如投标人提供的类似项目信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。
3.5.3 “投标人的信誉情况证明材料”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，提供近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的承诺书。
 3.5.4 “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书（如注册造价工程师证书、注册结构工程师等）的复印件和委托人出具的其担任类似项目职务的相关业绩证明的复印件，以及拟委任的项目负责人最近3个月在社保系统打印的本单位人员缴费明细。
如投标人提供的项目负责人相关业绩信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。
 3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。
3.5.6 除合同条款约定的特殊情形外，投标人在投标文件中填报的项目负责人不允许更换。否则，招标人将取消中标人的中标资格，投标保证金不予退还。
3.5.7 招标人有权核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间发现投标人提供了虚假资料，其投标将被否决；若在签订合同前发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取消其中标资格；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从合同价款或履约保证金中扣除不超过5％签约合同价的金额作为违约金。同时招标人将投标人上述弄虚作假行为上报有关主管部门，作为不良记录纳入相应信用信息管理系统。
3.6 备选投标方案
3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上服务方案的，视为提供备选方案。
3.7 投标文件的编制
3.7.1 投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。
3.7.2 投标文件应对招标文件有关服务期限、投标有效期、质量要求、委托人要求、招标范围等实质性内容作出响应。
 3.7.3  如中标，投标人应再提供纸质投标文件的份数见投标人须知前附表；中标人提供的纸质投标文件需与投标时提供的电子投标文件保持一致，如有不一致，以电子投标文件为准。纸质投标文件应装订成册，编制目录、并且自目录起（含目录，以阿拉伯数字“1”开始）逐页标注连续页码。
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4. 投标	
 本次招标采用双信封形式。投标人在制作投标文件时，需制作1份投标文件第一信封（商务和技术文件）和1份投标文件第二信封（报价文件）。投标文件应按照招标公告第5.2项要求制作并加密后上传指定邮箱，未按要求加密的投标文件，造成的后果自负。
4.1.1 投标人应在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前递交投标文件；
4.2 投标文件的修改与撤回
4.2.1 在第一章“招标公告”或“投标邀请书”规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。投标人对加密的投标文件进行修改的，应在投标文件截止时间前完成网上递交。对采用网上递交的加密的投标文件，以投标截止时间前最后完成网上递交的文件为准。
4.2.2 投标人撤回投标文件的，招标人应在收到投标人书面撤回通知之日起5天内退还已收取的投标保证金。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人不退还投标保证金。

5. 开标
5.1 开标时间
招标人在第一章第5.3项规定的投标截止时间（开标时间）开标。投标人的法定代表人或其委托代理人应按时远程登陆招标交易平台(“腾讯会议”APP)参与网上开标，完成投标文件远程解密工作，参与网上开标的投标人应保持通讯方式畅通。
5.2 开标程序
 5.2.1主持人按下列程序进行开标：
第一个信封（商务及技术文件）开标程序
（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和数量；
（2）投标人投标文件解密。 
（3）公布递交投标文件的投标人名称及投标人须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案。
 5.2.2 第二个信封（报价文件）开标程序 
（1）公布通过投标文件第一个信封（商务和技术文件）评标的投标人名称；
（2）投标人投标文件解密。 
（3）公布递交投标文件的投标人名称及投标报价，并记录在案;  
（4）抽取下浮系数（如有）。
 5.3 开标异议
投标人对开标有异议的，应当在开标现场或通过交易平台提出，招标人当场作出答复，并制作记录。未提出异议，视同认可。
5.4开标其他情况
（1）因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。
（2）解密投标文件的投标人少于 3 个的，不得开标，招标人将重新招标。
（3）由于停电、网络故障等因素导致无法正常开评标的，由代理机构报主管部门同意后延期开标。
6. 评标
6.1  评标委员会员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应主动提出回避：
（1）项目主管部门或者相关监督部门的人员；
（2）与投标人法定代表人或其委托代理人有近亲属关系；
（3）为投标人的工作人员或退休人员；
（4）与投标人有其他利害关系，可能影响评标活动公正性；
（5）在与招标投标有关的活动中有过违法违规行为、曾受过行政处罚或刑事处罚。
6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评标结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评标。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评标因素、标准和程序对投标文件进行评标。第三章“评标办法”没有规定的方法、评标因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
6.3.3 评标补救措施
评标委员会按照本章第6.3.1项的规定在电子评标系统上开展评标工作。如果评标过程中出现异常情况，导致无法继续评标工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后，应重新组织评标。
6.3.4 评标结果 
评标报告应当载明下列内容：
（一）招标项目基本情况；
（二）评标委员会成员名单；
（三）监督人员名单（如有）；
（四）开标记录；
（五）符合要求的投标人名单；
（六）否决的投标人名单以及否决理由；
（七）串通投标情形的评标情况说明；
（八）评分情况；
（九）经评标的投标人排序；
（十）中标候选人名单；
（十一）澄清、说明事项纪要；
（十二）需要说明的其他事项；
（十三）评标附表。
对评标监督人员或者招标人代表干预正常评标活动，以及对招标投标活动的其他不正当言行，评标委员会应当在评标报告第（十二）项内容中如实记录。
除第（一）（三）（四）项内容外，评标委员会所有成员应当在评标报告上逐页签字。
对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。
评标委员会对投标文件进行评标后，因有效投标不足 3 个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。
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7. 合同授予
7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期不得少于3日，公示内容包括：
（1）中标候选人排序、名称、投标报价；
（2）被否决投标的投标人名称、否决依据和原因；（限额以上招标适用）
（3）提出异议的渠道和方式；
（4）投标人须知前附表规定公示的其他内容。
7.2 评标结果异议
7.2.1投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和相关材料。对有异议经查证属实或有投诉经查证属实的，根据招标文件和相关法律法规的规定决定是否取消中标资格，作为不良记录纳入招标人的投标人信用信息管理系统。
7.2.2异议须署实名、附有异议人有效联系方式、基本事实和基本事实的有效证明相关材料。异议有下列情形之一的，招标人可以不予受理，并及时向异议人发出异议不予受理通知书：
（一）异议人不是投标人、潜在投标人或者其他利害关系人的；
（二）未在规定的异议期限内提出的；
（三）异议书未署异议人真实姓名、签字和有效联系方式，以法人名义提出异议的，异议书未经法定代表人或授权代表签字并加盖公章的；授权代表没有相应的授权委托书和有效身份证明复印件（含异议单位所属社保机构系统打印的被授权人最近3个月的社保缴费明细），或者有关授权权限和事项不明确的；
（四）异议事项不具体，且未提供相关依据或证明材料，难以查证的；
（五）投标文件开启时未当场提出异议或提出异议后招标人已处理并经异议人确认的事项，之后又就该事项提出异议的；
（六）准予撤回异议后又以同一事实和理由提出异议的；
（七）招标人已经作出明确答复，无新的事实证据，又就同一问题提出异议的。

7.2.3投标人在投标过程中存在弄虚作假、与招标人或者其他投标人串通投标、以行贿谋取投标、无正当理由放弃中标以及进行恶意投诉等投标不良行为的，除依照有关法律、法规进行处罚外，相关主管部门将扣减其年度信用评价分数或者降低年度信用评价等级。招标人拥有本次招标的最终解释权，并根据招标文件约定给出一次性解释说明，投标人应支持理解认可。
7.3 中标候选人履约能力审查
中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查确认。
7.4 定标
招标人应当确定排名第一的中标候选人为投标人。排名第一的中标候选人放弃投标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响投标结果的违法行为等情形，不符合投标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
7.5 中标通知
在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面给形式向中标人发出中标通知书。
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招标人在确定中标人之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标结果，公告期不得少于3日。公告内容包括中标人名称、中标价。
7.7 履约保证金
7.7.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为签约合同价的10%。联合体投标的，其履约保证金以联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。
采用银行保函时，应由符合投标人须知前附表规定级别的银行开具，所需的费用由投标人承担，中标人应保证银行保函有效。
7.7.2 中标人不能按本章第7.7.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。
7.8 签订合同
7.8.1 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应对超过部分予以赔偿。 
7.8.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应赔偿损失。
7.8.3 签约合同价的确定原则如下：
（1）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价小于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以修正后的最终投标报价为准；
（2）按照评标办法规定对投标报价进行修正后，若修正后的最终投标报价大于开标时的投标函大写金额报价，则签订合同时以开标时的投标函大写金额报价为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价。
7.8.4 联合体投标的，联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
7.8.5 招标人和中标人在签订合同协议书的同时，须按照本招标文件规定的格式和要求签订廉政合同，明确双方在廉政建设方面的权利和义务以及应承担的违约责任。
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8. 纪律和监督
8.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标活动中应保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或他人合法权益。
8.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或与招标人串通投标，不得向招标人或评标委员会成员行贿谋取投标，不得以他人名义投标或以其他方式弄虚作假骗取投标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
8.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评标因素和标准进行评标。
8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透露对投标文件的评标和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
8.5 投诉
8.5.1 投标人或其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规、招标文件规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关部门投诉，投诉应有明确的请求和必要的证明材料。对于按法律法规规定需要先提出异议的投诉，有关部门在受理投诉时另要求投诉人递交提出异议的证明文件，已向其他有关部门投诉的，应当一并说明。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，有关部门不予受理。
 投诉处理期间，有关部门有权查阅、复制有关文件、资料，调查有关情况，相关单位和人员应当予以配合。必要时，有关部门可以责令暂停招标投标活动。有关部门对投诉事项作出的处理决定，应当在对该项目具有招标监督职责的部门网站上进行公告。投诉人缺乏事实根据或者法律依据进行投诉的，或者有证据表明投诉人捏造事实、伪造材料的，或者投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，有关部门应当予以驳回，并对恶意投诉按照有关规定追究投诉人责任。
监督部门的联系方式见投标人须知前附表。
8.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照投标人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。
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9. 需要补充的其他内容
9.1 自报名之日起，投标人应保证其提供的联系方式（电话、传真、电子邮件）一直有效，以便及时收到招标人发出的函件（招标文件的澄清、修改等），并应及时向招标人反馈信息，否则招标人不承担由此引起的一切后果。
9.2重新招标和不再招标
有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依照本办法重新招标：
(1)招标截止时间止，投标人少于3个的；
(2)经评标委员会评标后所有投标均被否决的；
(3)中标候选人均未与招标人订立书面合同的。
重新招标的，招标文件和招标书面报告应当按规定重新报主管部门备案。
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，可由招标人自行决定不再进行招标。
依照规定不再进行招标的，招标人可以邀请已提交投标文件的投标人进行谈判，确定项目承担单位，并将谈判报告报对该项目具有招标监督职责的主管部门备案。
9.3招标人终止招标：招标人若终止招标，将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经成功报名的投标人。已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的投标保证金。
9.4其它说明
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
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附件一 开标记录表
       （项目名称）    标段服务开标记录表（第一信封）
开标时间：   年   月   日   时   分
	序号
	投标人
	投标保证金递交情况
	 服务期限
	项目负责人姓名
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



       （项目名称）    标段服务开标记录表（第二信封）
开标时间：   年   月   日   时   分
	序号
	投标人
	投标报价（元）
投标报价（元）桥梁报价（元）
隧道报价（元）
	 增值税税率
	是否超过采购控制价最高投标限价 

	
	
	其中：桥梁初始检查报价
	其中：隧道定期检查报价
	合计
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	






附件二 问题澄清通知

问题澄清通知
（编号：               ）

               （投标人名称）：

　　  评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明或补正：
　　
    1.
    2.
     ......   
　　　
　　请将上述问题的澄清澄清、说明或补正于   年   月   日   时   分前递交至      （详细地址）或通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。


评标委员会授权的招标人或招标代理机构：        （签字或盖单位章）
                                                
                                             年    月    日

附件三 问题的澄清
问题的澄清
（编号：           ）

评标委员会：


问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清、说明或补正如下：
　     1.
　     2.
　   
　    .....
                       
　 

上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组成部分。


　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                      （盖单位章）
　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）
　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　                   年    月    日

附件四 中标通知书

中标通知书 
                              
                    （投标人名称）：

你方于         （投标日期）所递交的              （项目名称）      标段服务投标文件已被我方接受，被确定为投标人。
投标价：                   元。
服务期限：                  日历天。
质量要求：                      。
安全目标：                      。
项目负责人：              （姓名）。
请你方在接到本通知书后的     日内到                      （指定地点）与我方签订服务合同，并按招标文件第二章“投标人须知”第7.6款规定向我方提交履约保证金。
特此通知。


招标人：                      （盖单位章）            
招标代理机构：                （盖单位章）
        年    月    日
[bookmark: EB0e35e10a267b4051b05b663d97953f18] 












第三章  评标办法

[bookmark: EB34e817d90baf42ef8087d954b221dc7e] 
评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
[bookmark: EB0058aacb7e0b4ecdbaee27857d33d938]
	条款号
	评标因素与评标标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人或确定中标人：
（1）评标价低的投标人优先；
（2）商务和技术得分较高的投标人优先；
（3）随机摇号确定排序。

	第一个信封（商务及技术文件）2.1.1 
2.1.3

	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：
(1)开标形式评审
a. 开标后投标人投标函所列标段与招标标段一致；
(2)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、咨询服务期限、服务质量要求、安全目标及环保目标；
b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写
(3)投标文件上法定代表人的签章、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定
(4)投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期与投标有效期一致；
b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户
c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。若保函仅加盖银行业务公章的，同时提交了银行出具的同等法律效力证明的原件。
(5)投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，提交了授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(6)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。
(7)投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承 担连带责任，并明确了联合体牵头人
(8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外
(9)投标文件中未出现有关投标报价的内容
(10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限
(11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应
(12)权利义务符合招标文件规定
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加招标人的责任范围，或减少投标人义务；
c.投标人未提出不同的支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

	第二个信封（报价文件）2.1.1
2.1.3

	形式评审与响应性评审标准
	第二个信封（报价文件）评审标准：
(1)开标形式性评审
a.在投标函上填写了投标总价；
b.投标人投标函所列标段与招标标段一致；
c.投标报价未超出招标人公布的最高投标限价。
d. 投标人在规定时间内进行解密投标文件第二信封（报价文件）；
(2)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）；
b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(3)投标文件上法定代表人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。
(4)投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价（如有）
(5)投标报价的大写金额能够确定具体数值
(6)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书（如需要）和基本账户开户许可证明材料。
（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。
（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
（4）投标人的信誉符合招标文件规定。
（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。
（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。
（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。


续上表
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	评分分值构成：
技术建议书：30.0分
主要人员：10.0分
业绩：10.0分
履约信誉： 0分
评标价：50.0分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价计算方法： 
在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。
(1)评标价的确定：评标价=投标函文字报价
(2)评标价平均值的计算：
除按第二章“投标人须知”第5.2.2项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。
(3)评标基准价的确定:
评标基准价=评标价平均值×（1-下浮系数）
下浮系数将从1%~5%中选取5个数，步距不小于0.5%，设置等差数列，并在开标时随机抽取。
如果投标人认为某一标段的评标基准价计算有误，有权在开标现场提出，经当场核实确认之后，可重新宣布评标基准价。
在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。
下浮系数将从1%、1.5%、2%、2.5%、3%五个数值中，在开标时随机抽取。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价





续上表
	条款号
	评分因素与权重分值
	评分标准

	
	评分因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4(1)
	技术建议书
	30分
	对项目的理解

	3.0
	根据投标人对项目检测依据、检测范围、检测任务的理解准确程度进行计分，符合项目基本要求得2.4分；理解到位且合理科学的，酌情加分，本项最高得3分。本项未提供不得分。


	
	
	
	对项目的特点及关键问题的对策措施

	6.0
	根据投标人对本项目特点及关键问题的对策措施进行计 
分，符合项目基本要求得4.8分；切实可行且合理科学 
的，酌情加分，本项最高得6分。本项未提供不得分。

	
	
	
	检测方法和评定方法

	12.0
	根据投标人检测方法和评定方法是否合理、适合本项目 
进行计分，满足项目基本要求得9.6 分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得12分。本项未提供不得分。

	
	
	
	项目组织机构、人员安排及工作进度计划

	4.0
	根据投标人对本项目的组织机构、人员安排及工作进度 
计划是否明确、完善、合理进行计分，满足项目基本要求得3.2分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得 4分。本项未提供不得分。

	
	
	
	项目的质量、安全保证体系

	5.0
	根据投标人对本项目制定的质量、安全保证体系是否完 
善、合理，能否真实准确反映路况检测实际情况等内容 
进行计分，满足项目基本要求得4分；切实可行且合理科学的，酌情加分，本项最高得5分。本项未提供不分。

	2.2.4(2)
	主要人员
	10分
	项目负责人任职资格与业绩
	10.0
	1、满足资格审查条件（项目负责人最低要求）要求得8分;
2、拟委派本项目的项目负责人每增加一个满足，附录4 资格审查条件（项目负责人最低要求）要求的业绩加12.0分，本项最多加2.0分。
注1、项目负责人须提供从业单位证明（最近3个月在社保系统打印本单位人员的缴费明细）、身份证、职称证、执（职）业资格证等有效证明文件复印件。
2、业绩须附有效证明文件，包括但不限于：与项目委托人签订的合同/订单等证明材料，如合同/订单无法体现项目负责人信息时，还须提供能体现项目负责人任职信息的证明材料，如：中标通知书/成交通知书或委托人出具的证明材料等。
3、投标人必须按招标文件中填报的项目负责人进场，否则招标人将取消其中标资格。
4、业绩时间以合同签订时间为准，单个合同包含多个业绩时，只按1个业绩计算。

	2.2.4(3)
	评标价
	1050分
	（1）如果投标人的评标价>评标基准价，则评标价得分＝F－偏差率×100× E1；
（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分＝F＋偏差率× 100× E2。
其中：F是评标价所占的权重分值，E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值
E1是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，
E2是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值, 招标人可依据招标项目具体特点和实际需要设置E1、E2；
其中，E1=0.2，E2=0.1。

	2.2.4(4)
	其他因素
	业绩
	10.0
	近53年
1、满足资格审查条件（业绩最低要求）得8分；
2、每增加一个满足，附录2 资格审查条件（业绩最低要求）的业绩加12.0分，本项最多加2.0分。 
注：
1、如合同/订单无法证实业绩满足招标文件要求时，还须提供服务成果证明文件关键页或委托人出具的证明材料等（证明材料应附联系人姓名及联系方式）。
2、业绩计算以合同签订时间为准。
3、如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。



1. 评标方法
本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。
2. 评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。（适用于未进行资格预审的）
2.1.2 资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准。（适用于已进行资格预审的）
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 分值构成与评分标准
2.2.1 分值构成
（1）技术建议书：见评标办法前附表；
（2）主要人员：见评标办法前附表；
（3）评标价：见评标办法前附表；
（4）其他评分因素：见评标办法前附表。
2.2.2 评标基准价计算
评标基准价计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3 评标价的偏差率计算
评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评分标准
（1）技术建议书评分标准：见评标办法前附表；
（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；
（3）评标价评分标准：见评标办法前附表；
（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。
3. 评标程序
3.1 第一个信封初步评审
[bookmark: _Hlk28622525]* 3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）
* 3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于已进行资格预审的）
3.2 第一个信封详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。
（1）按本章第2.2.4项（1）目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；
（2）按本章第2.2.4项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；
（3）按本章第2.2.4项（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。
3.2.2 投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 投标人的商务和技术得分=A+B+D。 
3.3 第二个信封开标
第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。
3.4 第二个信封初步评审
* 3.4.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。
* 3.4.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。
* 3.4.3 修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。
3.4.4 修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。
3.5 第二个信封详细评审
3.5.1 评标委员会按本章第2.2.4项（3）目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.5.2 投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。
* 3.5.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。
* 3.6 投标文件相关信息的核查
评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。
（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：
a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
b.投标人之间约定中标人；
c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；
d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；
b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；
c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
e.不同投标人的投标文件相互混装；
f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；
g.不同投标人提交电子投标文件IP地址相同且无法合理说明的；
h.不同投标人提交电子投标文件的IP地址在某一特定区域且无法合理说明的；
i.电子投标文件硬件信息相同且无法合理说明的。
（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：
a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人;
b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；
c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；
d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；
e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；
f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。
（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：
a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；
b.使用伪造、变造的许可证件；
c.提供虚假的业绩；
d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；
e.提供虚假的信用状况；
f.其他弄虚作假的行为。
3.7 投标文件的澄清和说明
* 3.7.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。
3.7.2 澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。
3.7.3 评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。
3.7.4 凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。
3.8 不得否决投标的情形
投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。
3.9 评标结果
3.9.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。
3.9.2 评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。
第四章  合同条款及格式
[bookmark: EB1cab9942199e4516af18d7fa14f0869b]
注：本合同仅供参考，对于设计、监理、保险等特定服务项目,按国家或有关行业主管部门制定发布的相关标准或示范合同文本执行。 
第一节 通用合同条款
1、一般约定 
1.1合同当事人：指委托人、咨询人。 
1.2适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及项目所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。 
本合同适用的其他规范性文件，可在专用合同条款中约定。 
1.3合同文件的优先顺序 
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。解释合同文件的优先顺序如下： 
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书； 
（3）投标函； 
（4）专用合同条款； 
（5）通用合同条款； 
（6）采购需求委托人要求； 
（7）分项报价清单； 
（8）服务方案； 
（9）其他合同文件。 
上述同一顺序文件有两份以上(含）且互相冲突的，以时间在后的为准。 
1.4转让 
未经对方当事人同意，一方当事人不得将合同权利、义务全部或部分转让给第三人。 
1.5严禁贿赂 
合同各方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。 
因贿赂造成对方当事人损失的，行为人应当赔偿损失，并承担相应的法律责任。 
1.6知识产权 
（1）咨询人完成的服务工作成果，除署名权以外的著作权和其他知识产权均归委托人享有。 
（2）咨询人在从事服务活动时，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由咨询人自行承担。因委托人提供的服务资料导致侵权的，由委托人承担责任。 
（3）咨询人在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。 
1.7文件及信息的保密 
除法律规定或合同另有约定外，未经对方同意，任何一方当事人不得将对方提供的有关文件、技术秘密、声明需要保密的资料和信息泄露给第三方、公开发表或引用。本条约定的保密义务在本合同期满、解除或终止后仍然有效。 
1.8办理证件和批件 
法律规定和（或）合同约定由委托人负责办理的项目必须履行的各类审批、核准 或备案手续，委托人应当按时办理，咨询人应给予必要的协助。 
法律规定和（或）合同约定由咨询人负责办理的服务所需的证件和批件，委托人应给予必要的协助。 
  
2、委托人义务 
2.1遵守法律 
委托人在履行合同过程中应遵守法律，并保证咨询人免于承担因委托人违反法律 而引起的任何责任。 
2.2支付合同价款 
委托人应按合同约定向咨询人及时支付合同价款。 
2.3提供服务所需的资料 
委托人应按合同约定向咨询人提供服务所需的资料。 
2.4协调配合义务 
咨询人为履行合同需要其他服务单位配合的，委托人应协调其他服务单位予以配合。 
2.5其他义务 
委托人应履行合同约定的其他义务。 
3、咨询人义务 
3.1咨询人的一般义务 
3.1.1遵守法律。咨询人在履行合同过程中应遵守法律，并保证委托人免于承担因咨询人违反法律而引起的任何责任。 
3.1.2依法纳税。咨询人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。 
3.1.3完成全部服务工作。咨询人应按合同约定以及委托人要求，完成合同约定的全部工作，并对工作中的所有缺陷进行整改、完善，使其满足合同约定的目标。咨询人应按合同约定提供服务成果文件。 
3.1.4咨询人应履行合同约定的其他义务。 
3.2履约保证金 
委托人需要咨询人提交履约保证金的，按照投标人须知前附表中约定的履约保证金的方式、金额执行。 
履约保证金自合同生效之日起生效，在委托人签收最后一批服务成果文件之日起28天后失效。如果咨询人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，委托人有权扣划相应金额的履约保证金。 
3.3分包和不得转包 
3.3.1咨询人不得将其服务的全部工作转包给第三人，或将其承包的全部服务工程肢解后以分包的名义转包给第三人。 
3.3.2咨询人不得将服务的主要、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经委托人同意，咨询人也不得将非主要、非关键性工作分包给第三人。具体可分包的服务内容及要求在专用合同条款中约定。 
3.3.3委托人同意咨询人分包的，咨询人应对分包服务工作质量承担连带责任。分包人的服务费由咨询人自行支付。生效法律文书要求委托人向分包人支付分包合同价款的，委托人有权从应付咨询人的款项中扣除该部分款项。 
3.3.4分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，包括必要的企业资质、人员、设备和类似业绩等。 
3.4联合体 
3.4.1联合体各方应共同与委托人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。 
  
3.4.2联合体协议经委托人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经委托人同意，不得修改联合体协议。 
3.4.3联合体牵头人负责与委托人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。 
3.5项目负责人 
3.5.1咨询人应安排投标文件中填报的项目负责人按时进场。如有变更（不可抗力除外），委托人可取消咨询人的中标资格。 
3.5.2项目负责人应按合同约定以及委托人要求，全面负责项目服务工作的实施。在情况紧急且无法与委托人取得联系时，可采取保证人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向委托人提交书面报告。 
3.5.3咨询人为履行合同发出的一切函件均应盖有咨询人单位章，并由咨询人的项目负责人签字确认。 
3.5.4经委托人同意后，项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知委托人。 
3.6人员管理 
3.6.1咨询人应在约定服务开始之日起3天内，向委托人提交服务项目机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目机构设置、拟派人员的名单及资格条件。咨询人应保持人员相对稳定，更换人员应取得委托人的同意,并向委托人提交继任人员的资格、管理经验等资料。 
3.6.2国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，委托人有权随时检查。委托人认为有必要时，可以进行现场考核。 
3.6.3咨询人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。委托人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的项目负责人和其他人员的，咨询人应无条件撤换。 
3.7保障人员的合法权益 
3.7.1咨询人应与其雇用的人员签订劳动合同，并按时发放工资。 
3.7.2咨询人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇用人员享有休息和休假的权利。因服务需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。 
3.7.3咨询人应按有关法律规定和合同约定，为其雇用人员办理保险。 
4、服务要求 
4.1一般要求 
4.1.1委托人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求咨询人违反法律和服务质量标准、安全标准进行服务，降低服务质量。 
4.1.2咨询人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成服务工作，并应符合委托人要求。各项规范、标准和委托人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内容为准。 
4.1.3咨询人在服务中选用的材料、设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标及适应性，满足质量、安全、节能、环保等要求。 
4.2服务依据 
本工程的服务依据如下： 
（1）适用的法律、行政法规及部门规章； 
（2）相关的规范、标准、规程； 
（3）基础资料及其他文件； 
（4）本服务合同及补充合同（如有）； 
    （5）本项目前期成果文件； 
（6）合同履行中与服务有关的来往函件； 
（7）其他服务依据。 
4.3服务成果文件要求 
4.3.1服务成果文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和委托人要求，服务依据应完整、准确、可靠，服务方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。 
4.3.2服务应当根据法律、规范标准和委托人要求，并在服务成果文件中予以注明。 
4.3.3服务成果文件的深度应满足本合同相应服务阶段的规定要求，满足委托人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。 
5、服务成果文件 
5.1服务成果文件的提供 
5.1.1咨询人完成服务之后，应当根据法律、规范标准、合同约定和委托人要求提交服务成果文件。服务成果文件应当根据本项目的服务内容和不同阶段的服务任务、目的和要求等进行编制。 
5.1.2服务成果文件包括纸质文件和电子文件两种形式，内容应当一致。两者若有不一致时，应以纸质文件为准。纸质文件应当加盖单位章和项目负责人注册执业印章（如有要求）；电子文件中的文字为WORD格式、图形为CAD、JPG等格式，并应使用光盘和U盘分别贮存。咨询人向委托人提供服务成果文件的内容、期限、份数及形式在专用合同条款中约定。 
5.2服务成果文件接收 
5.2.1委托人应当及时接收咨询人提交的服务成果文件。如无正当理由拒收的，视为委托人已经接收服务成果文件。 
5.2.2委托人接收服务成果文件时，应向咨询人出具文件签收凭证。 
5.3委托人审查服务成果文件 
5.3.1委托人接收服务成果文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，咨询人应当给予配合。审查标准应当符合法律、规范标准、合同约定和委托人要求。 
5.3.2委托人对于服务成果文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过7 天。委 托人逾期未做出审查结论且未提出异议的，视为咨询人的服务成果文件已经通过委托 人审查。 
5.3.3委托人审查后不同意服务成果文件的，应以书面形式通知咨询人，说明审查不通过的理由及其具体内容。咨询人应根据委托人的审查意见修改完善服务成果文件，并重新报送委托人审查，审查期限重新起算。 
5.4审查机构审查服务成果文件 
5.4.1服务成果文件需经政府有关部门审查或批准的，委托人应在审查同意后，按照有关主管部门要求，将服务成果文件和相关资料报送政府有关部门进行审查。委托人的审查和审查机构的审查不减免咨询人因为服务质量问题而应承担的服务责任。 
5.4.2对于审查机构的审查意见，如不需要修改委托人要求的，应由咨询人按照审查意见修改完善服务成果文件，由此导致的费用增加和（或）周期延误由咨询人承担；如需修改委托人要求的，则由委托人重新修改和提出委托人要求，再由咨询人根据新的委托人要求修改完善服务成果文件，由此导致的费用增加和（或）周期延误由委托人承担。 
5.4.3由于咨询人自身原因造成服务成果文件未通过审查机构审查的，咨询人应当承担违约责任，采取补救措施直至达到合同约定的质量标准，并自行承担由此导致的费用增加和（或）周期延误。 
6、保险 
咨询人应具有委托人认可的、履行合同所需要的相关保险并使其于合同责任期内保持有效。相关保险应承担由于咨询人的疏忽或过失而引发的质量事故所造成的项目本身的物质损失以及第三者人身伤亡、财产损失或费用的赔偿责任。 
7、合同变更 
总价或单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。 
8、合同价格与支付 
8.1合同价格包括内容：咨询人按照合同约定完成项目服务范围内的全部工作所发生的一切费用。包括人员、设备费用及所需的管理费、出版费、资料费、食宿费、通讯费、评审费、差旅费、保险、利润、杂费、税费及其它可能发生的费用。 
8.2咨询人完成服务项目后通知委托人进行验收，通过验收后由委托人对实施的服务项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算服务费用的依据之一。 
8.3合同的支付委托人应在专用合同条款中约定。 
9、违约 
9.1咨询人违约 
9.1.1符合下列情形之一的咨询人，属于严重违约行为： 
（1）提供虚假证明材料谋取中标的，或者提供虚假材料进行注册的，或者隐匿其受处罚记录的； 
（2）捏造事实或者提供虚假材料，对招标人或其他咨询人进行诋毁或恶意投诉的； 
（3）与招标人、招标代理机构、评审专家或者其他咨询人串通响应，不同咨询人存在视为串通响应的情形； 
（4）向招标人或者招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益，向评审委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益； 
（5）中标后无正当理由拒不与招标人签订合同或未按招标文件要求提供履约保证金； 
（6）将项目转包给其他咨询人的； 
（7）中标后提供假冒伪劣产品的； 
（8）存在质量、安全、履约等问题，多次督促仍拒不整改的； 
（9）因咨询人的原因多处出现较严重的质量通病或明显的质量缺陷的； 
（10）擅自变更、中止或者终止采购合同； 
（11）擅自更改招标人或招标人监督管理部门的成果文件或相关资料，影响实质的； 
（12）因咨询人原因造成劳务工资纠纷，影响招标人正常工作秩序的； 
（13）因咨询人原因造成较大及以上安全生产事故的； 
（14）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况； 
（15）纪检监察机关、司法机关、审计部门等认定的违纪违法违规信息； 
（16）工作失误造成委托方较大损失或利用委托工作获取不正当利益的； 
（17）法律、法规、规章规定的其他严重违约行为； 
（18）集团公司认定的其他严重违约行为。  
9.1.2咨询人违约行为属于严重违约行为之一的，委托人有权解除合同并向咨询人发出解除合同通知，合同自通知送达咨询人时解除；并根据情节轻重，1-3 年内禁止参加集团公司采购活动，咨询人信用评价评定等级直接降为 D 级，列入采购交易平台信用“黑名单”。咨询人的其他违约行为参照集团公司《供应商信用管理办法》执行。委托人有权要求咨询人承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和委托人损失等。 
9.1.3由于咨询人的原因，造成服务周期延误的，咨询人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。 
9.1.4咨询人应付委托人的违约金、损失赔偿金等费用，委托人有权直接从应付咨询人款项中予以扣除。本合同项下委托人的损失范围均包括但不限于委托人的直接损失、间接损失、为实现前述费用而需支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费、调查取证费、差旅费等费用。 
9.2委托人违约 
9.2.1合同履行中发生下列情况之一的，属委托人违约： 
（1）委托人未按合同约定支付服务费用； 
（2）委托人原因造成服务停止； 
（3）委托人明确表示或以其行为表明不履行合同主要义务； 
（4）委托人不履行合同约定的其他义务。 
9.2.2委托人发生违约情况时，咨询人可向委托人发出暂停服务通知，要求其在限定期限内纠正；逾期仍不纠正的，咨询人有权解除合同并向委托人发出解除合同通知，合同自通知送达委托人时解除。委托人应当承担由于违约所造成的费用增加、周期延误和咨询人损失等。 
9.3第三人造成的违约 
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。 
10、履约情况满意度评价 
委托人有权在咨询人合同履约结束后，对咨询人从按时履约、履约质量、售后服务等方面进行评价，并折算成相应的信用分。评价内容包括但不限于： 
（1）按时履约：咨询人是否在承诺时间内提供工程、货物或服务，履约是否及时顺利； 
（2）履约质量：提供的工程、货物或服务是否符合采购文件约定的质量、规格和服务标准，是否存在缺陷或瑕疵； 
（3）售后服务：咨询人售后服务是否及时、周到，质量修复后是否符合相关要求等。 
咨询人评价结果通过信用评价计分和评定等级表示。具体参照集团公司《供应商信用管理办法》执行。 
11、争议的解决 
委托人和咨询人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成的，向长沙仲裁委员会申请仲裁。 























第二节专用合同条款
本合同条款是对服务通用合同条款中相关条款的补充、修改或增加。当专用合同条款与通用条款不一致时，以专用合同条款为准，通用合同条款中未作修改或增补的条款继续有效。专用合同条款不限于以下合同条款，需求人可根据实际需要增补条款。 
	
1.1
	
合同当事人
	指委托人、咨询人和合同签署主体。
合同签署主体为 湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 。

	
1.2
	
适用法律
	
本合同适用的其他规范性文件包括：  详见采购需求委托人要求  

	
3.3.
2
	非主要、非关键性工作分包的规定
	☑不允许
□允许   内容为：          

	3.5.
1
	项目负责人违约处罚
	在项目实施过程中，未经委托人同意，咨询人不得更换项目负责人，如咨询人擅自更换，委托人有权对咨询人处以 10 万元/人﹒次的违约金或直接解除合同。

	3.6.
1
	人员管理
	未经委托人同意，咨询人擅自更换其他人员，委托人将对咨询人处以 2 万元/人﹒次的违约金。

	






5.1.
2
	







成果文件要求
	咨询人向委托人提供服务成果文件内容：  包括但不限于定期检查记录表、病害展示图、检查现场记录表、典型缺损和病害的照片及说明、桥梁隧道总体照片及委托人要求的其他文件，包括体现咨询服务过程的阶段性文件和最终结果文件。   
咨询人向委托人提供服务成果文件的期限：   按委托人要求时间提交。   
咨询人向委托人提供服务成果文件的份数：  加盖单位章和项目负责人签字及执业（从业）资格印章的纸质文件（彩色版）不少于一式56份，采用A4纸胶装。电子文件，使用U盘贮存， 1份，详见委托人要求。  
服务成果文件的形式：  纸质文件+电子文件  

	8.3
	合同支付
	□一次性支付
咨询人完成合同规定的全部义务后，向委托人递交结算申请，经委托人确认后，将应付款项一次性支付给咨询人。实际支付的费用应扣除相应违约罚金或赔偿金；咨询人应当提供等额的增值税           （专用或普通）发票。
☑分期支付


	
	
	1、 1、合同形式:固定总价合同，按咨询人中标价格分别乘以经委托人确认的各特殊桥梁隧道的工作量进行结算。除非在合同条款中另有规定，合同总价费用不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。该费用金额为含税金额，增值税税率为6 %(税率如遇国家政策调整按调整后政策执行)。


2、咨询人完成2026本项目采用固定单价合同。合同附件“分项报价清单”中载明的综合单价，为合同履行期间固定不变的价格，不因国家政策、法规、标准、市场因素、通货膨胀或咨询人实际成本的增减而调整。该单价均为含税金额，增值税税率为6%（税率如遇国家政策调整，按调整后政策执行）。

结算方式：合同最终结算总价=Σ（经委托人确认的桥梁隧道实际完成工作量 × 分项报价清单中对应的固定综合单价）。
工作量确认：咨询人完成各阶段服务工作后，应及时向委托人提交工作量确认申请及相关证明材料。年度桥梁隧道定检并提交技术成果，成果经委托人相应和分公司招标人委托的运营代管公司签字确认，委托人审核后，委托人向咨询人支付计量总额的9060%。
3、咨询人提交的成果文件经委托人或上级主管部门验收合格，
并完成合同约定的其它工作内容后支付剩余40%款项。委托人或上级主管部门验收不合格，或没按合同约定完成全部工作内容，委托人有权扣除剩余未支付款项。
实际支付的费用应扣除相应违约罚金或赔偿金；咨询人应当提供等额的增值税  专用  （专用或普通）发票。

	

9.1.
3
	

咨询人引起的周期延误处罚
	由于咨询人原因造成周期延误，咨询人应支付逾期违约金。逾期违约金的计算方法和最高限额：
咨询人支付逾期违约金的计算方法：按 5000 元/天进行计算。
咨询人支付逾期违约金的最高限额：   合同额的10%。  
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附件一：合同协议书 
合同协议书 
_________（委托人名称，以下简称“委托人”）为实施__________（项目名 
称），已接受_________（咨询人名称，以下简称“咨询人”）对该项目服务投标。委托人和咨询人共同达成如下协议。 
1. 下列文件一起构成合同文件： 
（1）合同协议书； 
（2）中标通知书； 
（3）投标函； 
（4）专用合同条款； 
（5）通用合同条款； 
（6）采购需求； 
（7）分项报价清单； 
（8）服务方案； 
（9）附录，即： 
附录A 服务相关工作的范围和内容 
附录B 委托人提供的资料 
附录C 服务人项目负责人及其他主要人员配置表 
（10）合同其他附件。 
2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以 
上述文件的排列顺序在先者为准。 
3. 签约合同价：人民币（大写）_________（¥_________），该金额为含税金 
额。其中，不含税金额为人民币（大写 元整（¥ ），增值税税率 
为 %，税款为人民币（大写） 元整（¥ ）。（税率如遇国家政 
策调整按调整后政策执行） 
4. 项目负责人：姓名_________，身份证号_________，注册号_________。 
5. 质量要求或服务标准：_________。 
6. 咨询人承诺按合同约定承担服务工作。 
7. 委托人承诺按合同约定的条件、时间和方式向咨询人支付合同价款。 
8. 咨询人计划开始服务日期：_________。服务期限为_________天。 
9. 本合同协议书一式_________份，合同双方各执_________份。 
10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。 
委托人：_________（盖单位章）        咨询人：_________（盖单位章） 
法定代表人或其委托代理人：___（签字） 法定代表人或其委托代理人：___（签 
字） 
___年___月___日                      ___年___月___日


















附件二：安全生产协议书 
安全生产协议书
 
为在合同的实施过程中创造安全、高效的生产环境，切实做好本项目的安全管理工作，湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司 （委托人，以下简称“甲方”）与              （咨询人，以下简称“咨询人”），根据国家有关安全生产的法律法规，特此签订安全生产协议书：
一、协议适用范围
本协议适用于咨询人为本项目提供全过程咨询服务期间，所有进场工作人员、设备、作业行为及现场安全生产、现场管控、隐患排查、应急处置等全部安全管理工作，同时适配本项目已委托第三方运营管理单位开展日常运营管理的现场实际情况，明确各方安全衔接管理责任。
二、甲方安全职责
1.严格遵守国家、行业及交通主管部门安全生产法律法规、规范标准，认真执行合同中的有关安全要求。
2.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，做到安全工作与业务工作同计划、同布置、同检查、同总结、同考核。统筹协调咨询人与运营管理单位的工作衔接，明确现场安全管理分工，杜绝管理盲区与责任交叉冲突。
3.督促运营管理单位定期对咨询人现场咨询作业、办公驻地、人员履职等开展安全专项检查、日常巡查，及时排查现场安全隐患。对检查发现的安全问题、隐患缺陷，有权下发整改通知，监督咨询人限期完成闭环整改，对拒不整改、整改不到位的行为有权依规追责。
4.督促运营管理单位统筹项目安全生产应急管理工作，指导咨询人落实应急管理体系建设。发生安全突发事件时，协调运营单位配合咨询人开展现场处置、交通疏导、现场防护等工作，统筹事故上报、调查处理相关事宜。
5.发生安全事故，甲方有权督促咨询人按规定上报事故，参与事故调查处理，不承担咨询人人员、设备作业安全主体责任。
三、咨询人安全职责
1.咨询人是本项目检测安全生产第一责任主体，对全部检测人员、检测车辆、仪器设备的安全负全部法律、经济责任。应严格遵守国家安全生产法律法规、交通行业安全规范、甲方及运营管理单位的各项安全管理制度、现场管理规定，全面执行合同及本协议约定的安全管理要求，无条件服从甲方及运营管理单位的现场安全监督、检查与管理。
2.建立健全自身全员安全生产责任制、安全管理制度、作业操作规程，明确项目负责人、现场工作人员的岗位职责，将安全责任落实到每岗位、每一人、每一项工作，杜绝无责管理、违规履职。
3.常态化开展全员安全生产宣传教育、安全技能培训、岗位风险交底，定期组织安全学习，全面提升工作人员安全意识、风险辨识能力和应急处置能力。所有进场人员必须岗前培训合格、熟知高速运营现场作业风险、遵守现场安全管控要求后方可上岗，严禁无证上岗、违规作业。
4.结合高速公路运营期现场作业特点（含道路巡查、现场调研、资料核查、配合检测等作业场景），严格落实现场安全防护措施。进场作业必须提前报备运营管理单位，服从现场交通管制、安全围挡、警示标识、人员管控要求，严禁擅自进入高速作业禁区、擅自触碰运营设施设备，严禁违规占道、违规停留、违规操作。
5.落实安全自查自纠制度，每日、定期开展现场安全隐患排查，主动整改自身作业、办公产生的安全隐患。对甲方、运营管理单位检查指出的安全问题，必须按期、保质完成整改，形成隐患排查、整改、复查闭环台账。
6.针对高速运营期咨询服务作业风险，制定专项安全生产事故应急救援预案，配齐应急物资、防护设备，定期组织应急演练。作业期间发生安全隐患、突发事件、人身伤害、设备损坏等事故，必须第一时间启动应急处置，保护现场、抢救人员，并立即上报运营管理单位、高速交警、应急管理等有关部门，不得迟报、漏报、瞒报、谎报。
7.全程加强工作人员日常管理，为作业人员购买工伤保险及必要的人身意外伤害保险，严禁工作人员出现违法违规、寻衅滋事、暴力冲突、扰乱项目运营秩序、妨碍社会治安等行为。严禁酒后上岗、疲劳作业、擅自离岗、违规操作等各类不安全行为。
8.妥善管理自有办公设备、作业工具、用电设施，严格落实消防安全管理规定，杜绝用电安全、消防安全、设备安全隐患，严禁私拉乱接电线、违规使用易燃易爆物品。
9.爱护项目现有运营设施、安全设施、警示标识，不得随意损坏、拆除、改动现场设施设备，作业完毕后及时清理现场、恢复原状，保障高速公路正常运营秩序。
10.开展高速公路占道检测、桥梁检查、隧道检测作业前，必须编制安全专项方案或交通控制方案，按规定向高速运营、交警、路政履行作业报备手续，获批后方可开展现场布控，验收后方可检测，严禁未经报备、布控未验收擅自上路占道检测。
三、第三方运营单位协同管理说明
日常运营管理由专业运营单位负责，咨询人进场开展咨询服务期间，必须主动对接运营管理单位，接受其现场日常安全管控、作业审批、现场调度管理。甲方统筹协调咨询人与运营单位的安全工作衔接，双方安全管理工作以保障高速正常运营、杜绝安全事故为核心原则，相互配合、协同管控。
四、违约责任
1.如因甲方或咨询人违约造成安全责任事故，将依法追究责任。
2.咨询人出现重大安全隐患、违规作业拒不整改、发生一般及以上安全事故的，甲方有权暂停咨询人服务、扣除相应服务费用、终止服务合同，并依法依规追责。
3.本合同壹式陆份，甲方执肆份，咨询人执贰份，每份具有同等法律效力。
4.本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖公章后生效，自服务期限届满后失效。
 
甲方：              (盖章）             咨询人：            (盖章)
法定代表人或其委托代理人：                法定代表人或其委托代理人：
（签字）              	（签字）  
 
       年      月      日                         年    月     日





























附件二：履约保函 
履约保函
湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司（委托人名称）：
鉴于湖南省新新张官高速公路建设开发有限公司（简称“委托人”）接受       （简称“咨询人”）于     年    月    日参加         （项目名称）的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就投标人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。
1.担保金额人民币（大写）                       。
2.担保有效期自招标人与投标人签订的合同生效之日起至     年 月      日止。
3.在本担保有效期内，只要你方认为被保证人未履约合同及其附件中规定义务，包括双方就合同条款达成的变更、修改和补充义务，无论被保证人是否提出异议，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内无条件支付，无须你方出具证明或陈述理由。
4.本保函项下任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
5.本保函的款项构成本银行无条件、不可撤销的直接保证责任。对即将履约的合同条款的任何变更，或由你方采取的任何其它行为，均不能解除或免除本银行在本保函项下的保证责任。
担保人名称：                       （盖单位公章）
      法定代表人或负责人：                （签字或签章）
                      地    址：                               
                      邮政编码：                               
                     电    话：                               
                     传    真：                               
       年      月      日
第五章  委托人要求
[bookmark: heading_0]一、项目概况
[bookmark: heading_1]1.1 项目背景
为严格落实高速公路桥梁、隧道设施养护管理与安全运营相关要求，全面、精准掌握新新高速所辖路段桥梁、隧道设施的结构技术状况，系统排查结构病害、运行缺陷及潜在安全隐患，有效防范道路通行安全事故，保障路段长期安全、稳定、畅通运行。依据国家及交通运输行业现行规范、政府采购及招投标管理相关规定，结合项目设施养护等级与运营实际，特制定本方案，组织开展2026年度新新高速桥梁隧道初始检测及定期检测专项工作，为路段精细化、科学化养护决策、病害处置及养护资金统筹提供完整、真实、可追溯的技术数据支撑。
[bookmark: heading_2]1.2 检测范围
本次检测范围覆盖新新高速全线主线及互通附属设施，具体范围明确如下：
· 桥梁工程：共计198座，总长度58304.43延米。包含特大桥3座、总长3535.08米；大桥160座、总长52358.83米；中桥31座、总长2306.52米；小桥4座、总长104米。涵盖主线桥梁、互通匝道桥、分离式立交桥等全部桥涵结构，所有桥梁养护等级均为Ⅱ级，其中含高墩坡桥55座，为重点检测管控对象。
· 隧道工程：共计8座，单洞总长度14344.08延米。包含长隧道总长8112米、中短隧道总长6232.08米，所有隧道养护等级均为Ⅱ级，检测覆盖隧道土建结构、机电设施、洞口及附属配套设施。
[bookmark: heading_3]1.3 编制依据
本次检测工作严格遵循国家、交通运输行业现行标准、法律法规及地方管理要求，核心依据如下：
· 《公路桥涵养护规范》（JTG 5120-2021）
· 《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011）
· 《公路技术状况评定标准》（JTG 5210-2018）；
· 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）；
· 《工程测量标准》（GB 50026-2020）
· 《公路桥梁承载能力检测评定规程》（JTG/T J21-2011）
· 《公路工程质量检验评定标准 第一册 土建工程》（JTG F80/1-2017）
· 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）
· 《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）
· 《公路隧道养护技术规范》（JTG H12-2015）
· 《公路水运工程质量检测管理办法》（2023年第9号令）
· 《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321号）
· 《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》及实施条例
·  属地交通运输主管部门、高速运营管理单位养护管理相关制度及规定
[bookmark: heading_4]二、检测总体目标
围绕“全覆盖检测、精准化评定、隐患闭环化、养护科学化”核心目标，全面完成本次检测工作，具体目标如下：
1. 全覆盖检测评定：实现全线桥梁、隧道设施检测全覆盖，无遗漏、无盲区，严格按照行业标准完成技术状况等级评定，精准划分1~5类桥梁等级、A/B/C类隧道等级。
2. 精准排查隐患病害：全面识别桥隧结构的各类结构性、功能性病害，精准定位病害位置、尺寸、类型及发展趋势，排查各类影响通行安全、结构稳定的潜在风险隐患。
3. 提供科学养护依据：系统梳理病害及隐患台账，分级分类提出针对性维修、加固、整治及常态化管护建议，形成全套检测、评定、处置成果资料，为年度养护计划制定、养护资金拨付、病害闭环处置提供权威技术支撑。
4. 实现合规闭环管理：严格执行政府采购及招投标流程，规范现场检测、数据采集、内业编制、验收归档全流程管理，做到全程合规、全程留痕、数据可追溯、成果可落地、问题可闭环。
[bookmark: heading_5]三、检测内容与实施方案
[bookmark: heading_6]3.1 桥梁检测方案
[bookmark: heading_7]3.1.1 检测类型及周期
· 初始检测：新建或改建桥梁交付使用后，对桥梁结构及其附属构件的技术状况进行的首次全面检测，其成果是后期桥梁检查和评定工作的基准；初始检查宜与交工验收同时进行，最迟不得超过交付使用后1年；初始检测包括定期检查需测定的所有项目，并按规范要求设置永久观测点；初始检查后应提交技术状况评定报告。
· 定期检测：对桥涵总体技术状况进行的周期性检查及技术状况评定；本项目所有桥梁养护等级均为Ⅱ级，严格执行3年全覆盖一次的定期检测周期，全面核查结构服役状态，对比历次检测数据，分析病害发展规律，重点跟踪高墩坡桥、大跨度桥梁重点部位病害变化情况。
[bookmark: heading_8]3.1.2 核心检测项目及内容
[bookmark: heading_9]1. 桥梁永久观测点设置
单孔跨径不小于60m的桥梁，应设立永久观测点，定期进行控制检测。桥梁检测项目与永久观测点布置要求见下表。单孔跨径小于60m的桥梁，检测中若发现结构存在异常变形，应进行相应的控制检测。特殊结构桥梁，宜根据养护、管理的需要，增加相应的控制检测项目。
桥梁检测项目与永久观测点
	检测项目
	永久观测点

	1
	桥面高程
	每孔不宜少于10个点,沿行车道两边(靠缘石处)布设,跨中、L/4、支点等控制截面必须布设。

	2
	墩、台身、锚碇变位
	布置于墩、台身底溪(距地面或常水位0.5~2m)、桥台侧墙尾部顶面和锚啶的上、下游两侧各1~2点

	3
	墩、台身、索塔倾斜度
	墩台身底部(距地面或常水位0.5~2m)的上、下游两侧各1~2点

	4
	索塔变位
	每个索塔不宜少于2个意,索塔顶面、塔梁交接处各1-2点

	5
	主缆线形
	每孔不宜少于10个点，沿索夹位置布设，主缆最低点和最高点必须布设

	6
	拱轴线
	每孔不宜少于18个点,沿拱圈上、下游两侧拱肋中心处在拱顶、L/8、L/4、3L/8.拱脚等控制截面布设

	7
	拱座变位
	不宜少于2个点，布设于拱座上、下游两侧

	8
	悬索桥索夹滑移
	桥塔侧第一对吊杆索夹处各设1点

	9
	索鞍与主塔相对变位
	索鞍处各设1点



2. 上部结构检测
重点核查梁体、板体结构完整性，全面排查梁体结构性、非结构性裂缝，记录裂缝位置、长度、宽度、走向及分布密度；检查混凝土表面剥落、蜂窝、麻面、露筋、空洞、碳化缺损等病害；核查预应力构件锚具、预应力筋工作状态，排查预应力损失、锚头开裂、渗水锈蚀等问题；检测支座变形、老化、开裂、脱空、偏移、卡死、锈蚀等病害；检查伸缩缝是否有异常变形、破损、脱落、漏水、失效，锚固区有无缺陷，是否存在明显的跳车；桥面铺装层纵、横坡是否顺适，有无严重的龟裂、纵横裂缝，有无坑槽、拥包、拱起、剥落、错台、磨光、泛油、变形、脱皮、露骨、接缝料损坏、桥头跳车等现象。
[bookmark: heading_10]3. 下部结构检测
细致检查桥墩、桥台、盖梁结构完整性，排查墩台裂缝、混凝土破损、风化剥落、露筋锈蚀、倾斜位移等病害；核查基础冲刷、淘空、沉降、滑移、外露破损情况；检查锥坡、护坡开裂、塌陷、空洞、植被破坏、冲刷破损等问题；监测墩台整体沉降、不均匀沉降及结构位移情况，重点核查高墩结构稳定性。
[bookmark: heading_11]4. 附属设施检测
检查桥梁护栏、人行道、防撞设施破损、变形、松动、缺失等情况；核查桥上交通信号、标志、标线、照明设施是否损坏、失效；排查桥面防排水系统是否顺畅，泄水管、引水槽有无明显缺陷，桥头排水沟功能是否完好等情况；评估附属设施整体使用功能与安全防护能力。
[bookmark: heading_12]5. 技术状况评定
严格依据《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21-2011），采用部件、构件分层评定方式，完成全线桥梁技术状况评分，精准划分1~5类桥梁等级，同步形成单桥评定报告及整体汇总分析。
[bookmark: heading_13]3.2 隧道检测方案
[bookmark: heading_14]3.2.1 检测类型及周期
· 定期检测：全线隧道交付使用1年内完成首次全面定期检测，后续定期检查周期应根据隧道技术状况确定，宜每年1次，最长不超过3年1次。
[bookmark: heading_15]3.2.2 核心检测项目及内容
[bookmark: heading_16]1. 洞口及洞门结构
检查隧道洞门山体滑坡、岩石崩塌的征兆及其发展趋势，边坡、碎落台、护坡道的缺口、冲沟涌水、沉陷、塌落等及其发展趋势，护坡、挡土墙的裂缝、断缝、倾斜、鼓肚、滑动、下沉的位置、范围及其程度，面风化、泄水孔堵塞、墙后积水、地基错台、空隙等现象及其程度；检查洞门墙身裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，结构倾斜、沉陷、断裂范围、变位量、发展趋势，洞门与洞身连接处环向裂缝开展情况、外倾趋势，混凝土起层、剥落的范围和深度，钢筋有无外露、受到锈蚀，墙背填料流失范围和程度。
2. 土建衬砌结构
全面检测隧道衬砌裂缝的位置、宽度、长度、范围或程度，墙身施工缝开裂宽度、错位量，衬砌表层起层、剥落的范围和深度，衬砌渗漏水的位置、水量、浑浊、冻结状况；精准记录病害位置、范围、程度，排查衬砌结构整体稳定性，分析病害成因及发展风险。
[bookmark: heading_17]3. 隧道路面
检测隧道路面拱起、沉陷、错台、开裂、溜滑的范围和程度;路面积水、结冰等范围和程度，评估路面整体服役状态，排查路面积水、打滑等行车安全隐患。
[bookmark: heading_18]4. 附属设施
检修道毁坏、盖板缺损的位置和状况;栏杆变形、锈蚀、缺损等的位置和状况；排水系统结构缺损程度，中央窨井盖、边沟盖板等完好程度，沟管开裂漏水状况，排水沟积水井等淤积堵塞、沉沙、滞水、结冰等状况；吊顶板变形、缺损的位置和程度，吊杆等预埋件是否完好，有无锈蚀、脱落等危的现象及其程度，漏水(挂冰)范围及程度；内装饰表面脏污、缺损的范围和程度;装饰板变形、缺损的范围和程度等；标志、标线、轮廓标外观缺损、表面脏污状况，连接件牢固状况、光度是否满足要求等。
5.机电附属设施
逐项核查隧道通风、照明、消防、监控、供配电、应急广播、排水泵站等机电设施完好性、运行有效性；检测设备运行参数、启闭功能、联动状态，排查设备老化、故障、失效、线路破损等问题，评估机电系统整体保障能力。
65.其它工程设施
检测电缆沟是否完好，有无杂物、积尘、积水；设备洞室是否完好，有无渗漏水、杂物、积尘，标志是否齐全、清晰；洞外联络通道隔离设施是否完好，标志是否齐全、清晰，路面是否清洁、有无隆起积水；洞口限高门架结构是否完好，标志是否齐全、清晰，门架有无变形，净空误差能否满足限高要求；洞口绿化树木是否妨碍行车，有无树木枯死、草皮失养，整体绿化效果是否美观；消音设施是否完好，是否具备消音功能；减光设施结构是否完好，标志是否齐全清晰，减光效果是否正常。污水处理是否渗漏，有无杂物、泥沙沉积；洞口雕塑、洞口铭牌表面是否脏污，是否存在毁损；房屋设施承重构件有无变形、裂缝、松动;非承重墙体有无渗漏、破损;屋面排水是否通畅、有无渗漏;楼地面、门窗是否完好;顶棚有无变形;水卫、电照、暖气等设备是否完好，能否正常使用。
[bookmark: heading_26]3.3 成果交付内容
检测单位需在规定周期内完成全套成果编制、审核、归档及交付，具体成果包含：
1. 桥梁、隧道、路基路面、沿线设施单项检测报告及原始检测记录；
2. 全线桥隧路况技术状况总体评定报告；
3. 病害隐患分级清单、风险评估报告及针对性处置建议方案；
4. 全套电子成果资料，包含病害实拍照片、检测视频、测点数据、评定表格、原始台账等，数据完整、编号统一、可溯源；
5. 项目验收资料、内审资料、问题整改闭环说明及全套归档资料，满足养护管理系统入库要求。
[bookmark: heading_28] 四、实施进度安排
本项目服务期限分为三阶段：前期准备阶段15个日历天；现场检测实施阶段为55个日历天；内业整理与报告编制阶段为30个日历天；服务期自合同生效之日起，至全部合同义务履行完毕之日止。本项目总实施周期为125个日历天，分三个阶段有序推进，明确各阶段工作内容、时间节点及关键管控目标，具体安排如下：
4.1 第一阶段：采购与前期准备阶段（40日历天）
完成项目招标公告发布、开标评标、结果公示、中标通知发放、合同签订；组织开展项目安全技术交底、作业人员岗前培训、检测方案报审；完成高速占道作业、交通组织方案编制与审批，对接高速交警、路产、运营单位落实作业报备及交通管制预备工作，配齐检测设备、安全防护物资，完成现场踏勘与点位布设。
4.2 第二阶段：现场检测实施阶段（55日历天）
· 桥梁现场检测：45天，优先完成高墩坡桥、大跨度重点桥梁检测并设置永久观测点，全覆盖完成所有桥梁结构及附属设施检测；
· 隧道现场检测：5天，完成全线8座隧道土建、机电、洞口边坡全项目检测；
· 复测与补测整改：5天，对疑似病害、数据异常点位复核检测，补齐漏测点位，核实重大隐患。
现场作业严格执行错峰施工原则，优先选择夜间、车流低谷时段开展占道检测作业，全程配合交警、路产部门实施交通管制，保障作业安全与道路通行秩序。
4.3 第三阶段：内业整理与报告编制阶段（30日历天）
完成现场检测数据整理、核对、录入、统计分析；开展病害分级、技术状况等级评定；编制单项报告及总报告，完成项目内审、校核、修改完善、定稿归档，形成全套合规成果资料。 
[bookmark: heading_33]五、检测费用与预算测算
[bookmark: heading_34]5.1 费用计价规则
本次检测费用严格按照行业计价标准执行，桥梁、隧道检测按延米·3年计价，预算为项目3年周期最高限价，费用包含人员、设备、交通组织、检测试验、成果编制、资料归档、税费等全部费用，无额外增项费用。
[bookmark: heading_35]5.2 分项计价上限价标准
· 桥梁检测：特大桥34.81元/米、大桥47.42元/米、中桥52.22元/米、小桥63.29元/米；
· 隧道检测：国高网长隧道25元/米、普通中短隧道11.60元/米；
[bookmark: heading_37]六、质量与安全管控体系
[bookmark: heading_38]6.1 检测质量管控措施
1. 规范标准化作业：全程严格执行国家、行业现行规范标准，所有检测项目、评定流程、数据采集统一标准，杜绝随意作业、主观评定，对不合格作业、失真数据要求重新检测。
2. 三级复核制度：落实“检测人员自检、专业技术员复核、项目负责人终审”三级质量管控机制，所有原始数据、病害记录、评定结果层层审核，确保数据真实、结果准确。
3. 资料可追溯管理：所有测点、病害照片、检测视频、原始记录统一编号、分类归档，实现每一组数据、每一处病害均可溯源，确保成果合规有效。
4. 设备合规管控：所有检测仪器设备均经计量检定合格，在有效期内使用，作业前完成设备校准，保障检测数据精准可靠。
[bookmark: heading_39]6.2 现场安全管控措施
1. 交通管制规范作业：高速占道、借道检测作业严格按照交通组织方案布设警示标志、围挡、防护设施，严格控制作业区域，规范疏导车流，杜绝违规占道作业。
2. 人员安全管控：所有现场作业人员持证上岗，全程佩戴安全帽、反光背心等防护装备，现场配备专职安全员，全程巡查监护，严禁无防护作业、违规操作。
3. 特殊工况管控：夜间作业配齐照明、警示、反光设备，严控作业时长与作业范围；大风、暴雨、浓雾等恶劣天气立即停止高空、临边、占道作业，杜绝安全事故。
4. 隐患应急处置：作业现场发现重大结构隐患、突发险情，立即停止作业、设置警戒、疏散人员，第一时间上报业主及主管单位，启动应急处置流程。
[bookmark: heading_40]七、成果验收与资料归档
[bookmark: heading_41]7.1 验收核心内容
业主单位联合相关部门对项目成果进行全面验收，验收合格后方可闭环归档，验收核心标准如下：
· 检测范围全覆盖，无漏测、少测、错报、漏报问题，完全契合方案要求；
· 检测报告格式规范、内容完整、数据真实、等级评定准确，病害处置建议科学可行、贴合养护实际；
· 电子资料、纸质资料齐全规范，符合高速养护管理系统入库标准，可直接用于养护决策；
· 项目全程安全零事故、作业零违规、流程零瑕疵，采购及实施资料合规完整。
[bookmark: heading_42]7.2 全套归档资料清单
· 项目前期资料：检测实施方案、招标文件、中标通知书、项目合同、审批文件；
· 现场作业资料：安全技术交底记录、岗前培训记录、现场检测原始记录、病害影像资料、测点数据台账；
· 成果报告资料：单项检测报告、总体评定报告、病害隐患清单、分级处置建议、风险评估资料；
· 验收闭环资料：项目验收纪要、审核修改记录、问题整改闭环说明、全套归档台账。
[bookmark: heading_43]八、附则
1. 本方案经项目业主单位审批通过后正式执行，方案内容如需调整、变更，必须履行正式变更审批程序，未经审批不得擅自修改作业内容、周期及标准。
2. 遇极端恶劣天气、重大交通管制、突发事件等不可抗力因素导致工期延误的，工期可相应顺延，检测单位需及时书面报备业主及主管单位，留存相关佐证资料。
3. 检测作业过程中，若发现桥梁、隧道、道路存在重大结构性安全隐患、紧急险情，检测单位须立即停止现场作业，第一时间启动上报机制，配合业主、应急及交通部门开展应急管控与隐患处置工作。
4. 本方案未尽事宜严格按照国家及行业现行规范、属地管理规定执行。

第6章   图纸和资料
（无）
第七章  投标文件格式
[bookmark: EBdf0de011e32e450785f5763396f4d76e]

        （项目名称）    标段招标项目




响 应 文 件

（第一信封  商务及技术文件）










投标人：                                            （盖单位章）

       年       月       日


目  录
一、商务及技术文件投标函
二、投标保证金
三、授权委托书
四、联合体协议书（本项目不适用）
五、资格审查资料
六、商务技术偏离表
七、技术建议书
八、投标人认为需要补充的其它资料
九、其他资料


一、商务及技术文件投标函
                  （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了                  （项目名称）    标段招标文件的全部内容（含补遗书第___号至第___号），愿意以第二信封投标函附表中的报价投标，并按合同约定履行义务。
2．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.7项和第1.3.8项规定的任何一种情形。
5．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函、谈判内容、最终报价连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
6．                            	（其他补充说明。如无，填写“无”）。

投标人：          （盖单位章）
      年      月      日


二、投标保证金

若采用现金方式递交投标保证金的，投标人应在此提供汇款凭证的彩色扫描件。
若采用银行保函形式的，投标人应在此提供银行保函和银行查询授权书的彩色扫描件。
投标保证金银行保函格式和投标人开立基本账户的银行出具的《银行查询授权书》格式如下，《银行查询授权书》原件与银行保函的原件在投标截止时间前单独递交给招标人。





















投标保证金银行保函格式

		（招标人名称）：
鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）标段咨询服务的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在7日内向你方无条件支付人民币（大写）元。
第一种方式：
本保函在投标有效期或经延长的投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在上述期限内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。

第二种方式：
[bookmark: _Hlk28873332]本保函自（生效日期）之日起生效，至（失效日期）之日失效。要求我方承担保证责任的通知应在保函有效期内送达我方。你方延长投标有效期的决定，应通知我方。（说明：具体日期由招标人在制定招标文件时明确，生效之日为投标截止日，失效之日为投标有效期届满之日）

担保人名称：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
地    址：				
邮政编码：							
电    话：
传    真：
年 月 日 

注：
1.投标人可以选择以上两种方式的任一种。若因招标人推迟投标截止时间而导致投标人已开具的保函时效不足，投标人应另行提交满足时效的银行保函，否则视为投标人未提供保函。
2.银行如在保函加盖单位章处加盖业务公章的，另由银行出具同等法律效力证明。


银行查询授权书


本授权书申明：（投标人注册地点）（投标人名称）（法定代表人职务）（法定代表人姓名）经合法授权（以下称“招标人”）可向（银行名称）进行有关我公司投标保证金方面的查询，并由（银行名称）提供招标人所需的有关证明。

各方在此分别签字盖章，以资证明。
授权人（投标人）：（法定代表人签署全名、盖单位章）
银            行：（全称、单位章）
银  行 负 责  人：（签署全名）
银   行  地   址：
银   行  电   话：
银   行  传   真：
银  行 联 系  人：
年 月 日

注：1、此银行查询授权书由投标人开立基本账户的银行出具。
2、银行负责人应亲笔签名，不得使用印章、签名章或其他电子制版签名，否则，视为无效。












[bookmark: _GoBack]三、法定代表人（单位负责人）身份证明或授权委托书
[bookmark: _Toc234833259]（一）授权委托书

本人        （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                     （项目名称）         标段服务投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：自本委托书签署之日起至投标有效期期满。
代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人：                       （签字）

身份证号码：                            

委托代理人：                        （签字）   
    
身份证号码：                             

       年         月        日
 
注：
1.如果由投标人的法定代表人签署投标文件，则不需提交授权委托书；
2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

（二）法定代表人身份证明

投标人名称：                             
姓名：  （法定代表人亲笔签字）  性别：      年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。



                          投标人：                 （盖单位章）
                                    年      月    日

四、联合体协议书（本项目不适用）
                （所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加         （项目名称）     标段服务投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1.          （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。
2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
联合体各成员共同指定牵头人如下银行账户为投标和合同履行专用账户：
开户名：                                                        
开户行:                                                          
账号：                                                          
3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
联合体各成员在投标及合同履行过程中产生纠纷的，由联合体各成员协商解决，招标人（委托人）不对此承担任何责任，由此造成招标人（委托人）损失的，联合体各成员应承担连带赔偿责任。
4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：（牵头人名称）承担     专业服务，占总费用的   %；（成员一名称）承担    专业服务，占总费用的     %；……。
5.投标工作和联合体在投标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。
6.本协议书自所有成员单位法定代表人签字并盖单位章之日起生效，未经招标人（委托人）同意，不得变更联合体协议书，合同履行完毕后终止。
7.本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。


联合体牵头人名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）

联合体成员名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
 
联合体成员名称：                     （盖单位章）
法定代表人：                         （签字）
……
       年      月    日
注：1. 本格式适用于联合体投标的单位。
2. 投标人未采用联合体投标的，投标文件中不需联合体协议书，也无须盖单位章和签字。
3. 投标文件的联合体协议书不采用电子签章；需在完成填写之后，按照要求进行盖章、签字，然后上传该协议书的彩色电子扫描件。

五、资格审查资料
（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	电子邮件
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	项目负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业资质证书
	类型：                    等级：      证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	其中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情况
	投标人应提供关联企业情况，包括：
（1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数   %以上的所有股东名称及相应股权比例；
（2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例；
（3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称


	备注
	


注：1.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.1项的要求在本表后附相关证明材料。
2.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（二）投标人企业组织机构框图


	
以框图方式表示。










	说明






 


（三）近年完成的类似项目情况表

	序    号
	

	项目名称
	

	项目所在地
	

	委托人名称
	

	委托人地址
	

	委托人电话
	

	项目等级
	

	项目总投资
	

	服务费
	

	服务期限
	

	服务内容
	

	项目负责人
	

	项目描述
	


	备注
	



注：1.每张表格只填写一个项目，并标明序号。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.2项的要求在本表后附相关证明材料。
3.如近年来，投标人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。
4.以联合体形式参与投标的，联合体各成员应分别填写。

（四）投标人的信誉情况证明材料
	条款号
	项 目
	投标人情况说明

	




“投标人须知”第
1.4.3款
	（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
	

	
	（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
	

	
	（3）与本标段的其他投标人同为一个单位负责人；
	

	
	（4）与本标段的其他投标人存在控股、管理关系；
	

	
	（5）为本标段的代建人或监理人，或者与本标段的代建人或监理人存在隶属关系或者其他利害关系；
	

	
	（6）为本标段的招标代理机构；
	

	
	（7）与本标段的代建人、监理人或招标代理机构同为一个法定代表人；
	

	
	（8）与本标段的代建人、监理人或招标代理机构存在控股或参股关系；
	

	
	（9）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
	

	







“投标人须知”第
1.4.4款
	（1）自2023年1月1日起至本项目投标文件递交之日止被相关行业主管部门明令禁止投标且在行政处罚期内；
	

	
	（2）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；
	

	
	（3）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
	

	
	（4）在国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn ） 中被列入严重违法失信企业名单；
	

	
	（5）投标人在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）被列为失信被执行人；（通过“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”的结果）；
	

	
	（6）在2023年1月1日至本项目投标截止日期间，投标人（单位）、法定代表人被人民法院生效判决或裁定认定为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）；
	

	
	（7）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
	


注：1. 投标人应按照招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3、第1.4.4款逐条说明其信誉情况。没有相关情况的填“无”。
2.投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”总则第3.5.3项的要求附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单的网页截图复印件和在 "信用中国" 网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件。



（五）拟委任的项目负责人资历表

	姓    名
	
	年    龄
	
	执业或职业资格证书名称
	

	技术职称
	
	学    历
	
	拟在本标段
任职
	

	工作年限
	
	从工作年限
	

	毕业学校
	______年___月毕业于___________________学校___________专业，学制______年

	经         历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	担任职务
	委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	获奖情况
	

	备     注
	


注：1.本表应填写项目负责人相关情况。
2. 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.4项的要求在本表后附相关证明材料。
[bookmark: _Toc256000555] 
六、商务和技术偏差表
	序号
	招标文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人投标招标文件的全部要求。
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七、技术建议书
技术建议书应包括（但不限于）下列内容：
（一）对项目的理解； 
（二） 对项目的特点及关键问题的对策措施； 
（三） 检测方法和评定方法； 
（四） 项目组织机构、人员安排及工作进度计划；
（五） 项目的质量、安全保证体系。 
























八、投标人认为需要补充的其它资料
承诺书格式 
 (招标人名称) ：
我方承诺:
（1）我方近三年内单位及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为。
（2）我方对本次承诺情况的真实性负责，若存在隐瞒不报或未如实报告的，我单位自愿承担相关责任。
  
投标人：   （盖单位章）
法定代表人： （签章/签字）
地址：    
网址：    
电话：    
传真：    
邮政编码：    
日 期：    

九、其他材料
 






































































     （项目名称）    标段招标项目




响 应 文 件

（第二信封  报价文件）









投标人：                                            （盖单位章）

年       月       日
















目  录
一、投标函（正文和附表）
二、分项报价清单


一、投标函
1.1投标函正文

                  （招标人名称）：
1.我方已仔细研究了                  （项目名称）    标段招标文件的全部内容（含补遗书第     号至第     号），愿意以投标函附表的报价投标，并按合同约定履行义务。
2．在合同协议书正式签署生效之前，本投标函和投标函附表、谈判内容、最终报价连同你方的投标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
3．                            	（其他补充说明。如无，填写“无”）。

投标人：              （盖单位章）
      年      月      日

1.2 投标函附表
  
        项目编号： 
   项目名称： 
	标题 
	内容 

	桥梁初始检查定期检查报价
	

	隧道定期检查定期检查报价
	

	投标总报价（桥梁初始检查定期检查报价+隧道定期检查定期检查报价）
	

	增值税税率
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新新高速桥梁隧道初始检查及定期检测分项报价表
	序号
	类别
	单位
	长度（延米）
	上限
单价(元/延米)
	上限合价
	响应单价(元/延米)
	响应合价

	桥梁

	1
	特大桥
	延米
	3535.08
	34.81
	123056.13
	
	

	2
	大桥
	延米
	52358.83
	47.42
	2482855.72
	
	

	3
	中桥
	延米
	2306.52
	52.22
	120446.47
	
	

	4
	小桥
	延米
	104
	63.29
	6582.16
	
	

	5
	合计
	延米
	
	
	2732940.00
	
	

	隧道

	6
	国高网长、特长隧道
	延米
	8112
	25
	202800.00
	
	

	7
	普通中短隧道
	延米
	6232.08
	11.60
	72292.13
	
	

	8
	合计
	延米
	
	
	275092.00
	
	

	9
	总计
	
	
	
	3008032.00
	
	


注：如投标人修改了长度（延米）数值，投标文件将做无效处理。





新新高速2026年度桥梁定期检查分项报价表
	序号
	线路编号
	路线名称
	桥梁名称
	桥梁中心桩号
	跨径组合
	桥梁类型
	按全幅计算
桥长（米）
	桥梁全长
	上限单价（元）
	上限金额（元）
	养护等级
	备注
	单价（元）
	金额（元）

	1
	G59
	新新高速
	大新大桥上行
	1887.176
	12*20
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	2
	G59
	新新高速
	大新大桥下行
	1887.176
	12*20
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	3
	G59
	新新高速
	石屋冲大桥上行
	1887.871
	7*20
	大桥
	73
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	4
	G59
	新新高速
	石屋冲大桥下行
	1887.871
	7*20
	大桥
	73
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	5
	G59
	新新高速
	山岭冲大桥上行
	1889.459
	7*40
	大桥
	144
	288
	47.42
	6828.48
	Ⅱ级
	初检
	
	

	6
	G59
	新新高速
	山岭冲大桥下行
	1889.459
	7*40
	大桥
	144
	288
	47.42
	6828.48
	Ⅱ级
	初检
	
	

	7
	G59
	新新高速
	义学堂大桥上行
	1891.973
	13*30
14*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	8
	G59
	新新高速
	义学堂大桥下行
	1891.958
	
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	9
	G59
	新新高速
	乐柏村大桥上行
	1893.059
	19*40
	大桥
	384
	768
	47.42
	18209.28
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	10
	G59
	新新高速
	乐柏村大桥下行
	1893.065
	20*40
	大桥
	404
	808
	47.42
	19157.68
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	11
	G59
	新新高速
	金溪大桥上行
	1894.587
	8*40
	大桥
	164
	328
	47.42
	7776.88
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	12
	G59
	新新高速
	金溪大桥下行
	1894.626
	9*40
	大桥
	184
	368
	47.42
	8725.28
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	13
	G59
	新新高速
	高桥边大桥上行
	1896.083
	5*30
	大桥
	78
	156
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	14
	G59
	新新高速
	高桥边大桥下行
	1896.109
	8*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	15
	G59
	新新高速
	卿家屋B匝道桥
	BK0.675
	33+50+33+17*20
	大桥
	463
	463
	47.42
	21955.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	16
	G59
	新新高速
	卿家屋C匝道桥
	CK0.774
	33+50+33+3*20+30+40+30+2*35
	大桥
	354
	354
	47.42
	16786.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	17
	G59
	新新高速
	卿家屋A匝道桥
	AK0.340
	1*30
	中桥
	36
	36
	52.22
	1879.92
	Ⅱ级
	初检
	
	

	18
	G59
	新新高速
	卿家屋梅山殿中桥上行
	1884.001
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	19
	G59
	新新高速
	卿家屋梅山殿中桥下行
	1884.001
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	20
	G59
	新新高速
	洋溪互通B匝道桥
	BK0.282
	1*20
	中桥
	31
	31
	52.22
	1618.82
	Ⅱ级
	初检
	
	

	21
	G59
	新新高速
	洋溪互通D匝道桥
	DK0.370
	10*30
	大桥
	306
	306
	47.42
	14510.52
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	22
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨C匝道主线桥上行
	1890.824
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	23
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨C匝道主线桥下行
	1890.824
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	24
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨B匝道主线桥上行
	1890.952
	1*20
	小桥
	13
	26
	63.29
	822.77
	Ⅱ级
	初检
	
	

	25
	G59
	新新高速
	洋溪互通跨B匝道主线桥下行
	1890.952
	1*20
	小桥
	13
	26
	63.29
	822.77
	Ⅱ级
	初检
	
	

	26
	G59
	新新高速
	洋溪互通双源村大桥上行
	1891.348
	10*30
	大桥
	153
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	27
	G59
	新新高速
	洋溪互通双源村大桥下行
	1891.348
	10*30
	大桥
	153
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	28
	G59
	新新高速
	顺伍岭大桥上行
	1897.889
	11*40
	大桥
	223
	446
	47.42
	10574.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	29
	G59
	新新高速
	顺伍岭大桥下行
	1897.896
	8*40
	大桥
	163
	326
	47.42
	7729.46
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	30
	G59
	新新高速
	刘家冲大桥上行
	1900.268
	7*30
	大桥
	108
	216
	47.42
	5121.36
	Ⅱ级
	初检
	
	

	31
	G59
	新新高速
	刘家冲大桥下行
	1900.268
	7*30
	大桥
	108
	216
	47.42
	5121.36
	Ⅱ级
	初检
	
	

	32
	G59
	新新高速
	厚溪大桥上行
	1901.072
	7*40
	大桥
	144
	288
	47.42
	6828.48
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	33
	G59
	新新高速
	厚溪大桥下行
	1901.033
	6*40
	大桥
	124
	248
	47.42
	5880.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	34
	G59
	新新高速
	擂钵井大桥上行
	1901.467
	6*30
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检
	
	

	35
	G59
	新新高速
	擂钵井大桥下行
	1901.478
	4*30
	大桥
	63
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	36
	G59
	新新高速
	黄龙村大桥上行
	1905.162
	8*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	37
	G59
	新新高速
	黄龙村大桥下行
	1905.149
	8*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	38
	G59
	新新高速
	仙石村大桥上行
	1906.616
	16*40
	大桥
	324
	648
	47.42
	15364.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	39
	G59
	新新高速
	仙石村大桥下行
	1906.616
	16*40
	大桥
	324
	648
	47.42
	15364.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	40
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨B匝道主线桥上行
	1905.814
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	41
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨B匝道主线桥下行
	1906.814
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	42
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨C匝道主线桥上行
	1906.975
	1*20
	小桥
	13
	26
	63.29
	822.77
	Ⅱ级
	初检
	
	

	43
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通跨C匝道主线桥下行
	1906.975
	1*20
	小桥
	13
	26
	63.29
	822.77
	Ⅱ级
	初检
	
	

	44
	G59
	新新高速
	紫鹊界南互通B匝道桥
	BK0.230
	1*20
	小桥
	26
	26
	63.29
	1645.54
	Ⅱ级
	初检
	
	

	45
	G59
	新新高速
	紫鹊界南连接线古城村中桥（双向）
	L2K0+043
	1*20
	小桥
	26
	26
	63.29
	1645.54
	Ⅱ级
	初检
	
	

	46
	G59
	新新高速
	紫鹊界南连接线清江村大桥（双向）
	L2K2+225
	5*20
	大桥
	106
	106
	47.42
	5026.52
	Ⅱ级
	初检
	
	

	47
	G59
	新新高速
	紫鹊界南连接线胡家湾大桥（双向）
	L2K4+543
	6*30
	大桥
	186
	186
	47.42
	8820.12
	Ⅱ级
	初检
	
	

	48
	G59
	新新高速邵阳段
	周家赧水特大桥（上行） (K1967+952)-右
线
	K1967+952
	4*30+4*30+4*30+4*30+3*28+60+3*30+3*30+3*3
0+65+120+65+5*30
	特大桥
	650
	1300
	34.81
	22626.50
	Ⅱ级
	初检
	
	

	49
	G59
	新新高速邵阳段
	周家赧水特大桥（下行） (K1967+959)-左
线
	K1967+959
	4*30+4*30+4*30+4*30+4*29+60+4*30+4*30+65+
120+65+5*30
	特大桥
	651
	1302
	34.81
	22661.31
	Ⅱ级
	初检
	
	

	50
	G59
	新新高速邵阳段
	山冲大桥（上行） (K1970+337)-右线
	K1970+337
	3*30+3*30
	大桥
	91.8
	183.6
	47.42
	4353.16
	Ⅱ级
	初检
	
	

	51
	G59
	新新高速邵阳段
	山冲大桥（下行） (K1970+337)-左线
	K1970+337
	3*30+3*30
	大桥
	91.8
	183.6
	47.42
	4353.16
	Ⅱ级
	初检
	
	

	52
	G59
	新新高速邵阳段
	上冲大桥（下行） (K1970+863)-左线
	K1970+863
	3*30+3*30
	大桥
	92.4
	184.8
	47.42
	4381.61
	Ⅱ级
	初检
	
	

	53
	G59
	新新高速邵阳段
	上冲大桥（上行） (K1970+864)-右线
	K1970+864
	3*30+3*30
	大桥
	92.4
	184.8
	47.42
	4381.61
	Ⅱ级
	初检
	
	

	54
	G59
	新新高速邵阳段
	罗家庄大桥（上行） (K1971+791)-右线
	K1971+791
	4*30+3*30
	大桥
	108
	216
	47.42
	5121.36
	Ⅱ级
	初检
	
	

	55
	G59
	新新高速邵阳段
	罗家庄大桥（下行） (K1971+791)-左线
	K1971+791
	4*30+3*30
	大桥
	108
	216
	47.42
	5121.36
	Ⅱ级
	初检
	
	

	56
	G59
	新新高速邵阳段
	长鼓铺大桥（下行） (K1972+419)-左线
	K1972+419
	3*30+3*30
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	57
	G59
	新新高速邵阳段
	长鼓铺大桥（上行） (K1972+419)-右线
	K1972+419
	3*30+3*30
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	58
	G59
	新新高速邵阳段
	横丝冲大桥（下行） (K1973+956)-左线
	K1973+956
	6*30
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	59
	G59
	新新高速邵阳段
	横丝冲大桥（上行） (K1973+956)-右线
	K1973+956
	7*30
	大桥
	108
	216
	47.42
	5121.36
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	60
	G59
	新新高速邵阳段
	屋主塘1号大桥（上行） (K1974+825)-右
	K1974+825
	2*30+2*40+35+58+35
	大桥
	137.5
	275
	47.42
	6520.25
	Ⅱ级
	初检
	
	

	61
	G59
	新新高速邵阳段
	屋主塘1号大桥（下行） (K1974+825)-左
	K1974+825
	2*30+2*40+35+58+35
	大桥
	137.5
	275
	47.42
	6520.25
	Ⅱ级
	初检
	
	

	62
	G59
	新新高速邵阳段
	屋主塘2号大桥（上行） (K1975+123)-右
	K1975+123
	1*40
	大桥
	24
	48
	47.42
	1138.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	63
	G59
	新新高速邵阳段
	屋主塘2号大桥（下行） (K1975+123)-左
	K1975+123
	1*40
	大桥
	24
	48
	47.42
	1138.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	64
	G59
	新新高速邵阳段
	黄瓜岭大桥（下行） (K1975+764)-左线
	K1975+647
	3*30+3*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	65
	G59
	新新高速邵阳段
	黄瓜岭大桥（上行） (K1975+764)-右线
	K1975+647
	3*30+3*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	66
	G59
	新新高速邵阳段
	E59跨线桥（下行） (K1976+139)-左线
	K1976+139
	3*30
	中桥
	48
	96
	52.22
	2506.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	67
	G59
	新新高速邵阳段
	E59跨线桥（上行） (K1976+139)-右线
	K1976+139
	3*30
	中桥
	48
	96
	52.22
	2506.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	68
	G59
	新新高速邵阳段
	鱼丝田大桥（上行） (K1976+488)-右线
	K1976+348
	13*30
	大桥
	198
	396
	47.42
	9389.16
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	69
	G59
	新新高速邵阳段
	鱼丝田大桥（下行） (K1976+488)-左线
	K1976+348
	13*30
	大桥
	198
	396
	47.42
	9389.16
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	70
	G59
	新新高速邵阳段
	荷叶村车行天桥(K1977+421)-跨线
	K1977+350
	1*40
	大桥
	48
	48
	47.42
	2276.16
	Ⅱ级
	初检
	
	

	71
	G59
	新新高速邵阳段
	段家庄大桥（下行） (K1978+476)-左线
	K1978+363
	12*30
	大桥
	183
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	72
	G59
	新新高速邵阳段
	段家庄大桥（上行） (K1978+476)-右线
	K1978+363
	12*30
	大桥
	183
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	73
	G59
	新新高速邵阳段
	车田村大桥（下行） (K1979+486)-左线
	K1979+368
	5*30+7*40
	大桥
	218.5
	437
	47.42
	10361.27
	Ⅱ级
	初检
	
	

	74
	G59
	新新高速邵阳段
	车田村大桥（上行） (K1979+486)-右线
	K1979+368
	5*30+7*40
	大桥
	218.5
	437
	47.42
	10361.27
	Ⅱ级
	初检
	
	

	75
	G59
	新新高速邵阳段
	李家园大桥(上行） (K1981+981)-右线
	K1981+981
	18*30
	大桥
	273
	546
	47.42
	12945.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	76
	G59
	新新高速邵阳段
	李家园大桥(下行） (K1981+981)-左线
	K1981+981
	18*30
	大桥
	273
	546
	47.42
	12945.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	77
	G59
	新新高速邵阳段
	规划S243跨线大桥（上行） (K1985+755)-
右线
	K1985+624
	5*40
	大桥
	104
	208
	47.42
	4931.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	78
	G59
	新新高速邵阳段
	规划S243跨线大桥（下行） (K1985+755)-
左线
	K1985+624
	5*40
	大桥
	104
	208
	47.42
	4931.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	79
	G59
	新新高速邵阳段
	规划县道跨线中桥（上行） (K1986+016)-
右线
	K1985+883
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	80
	G59
	新新高速邵阳段
	规划县道跨线中桥（下行） (K1986+016)-
左线
	K1985+883
	3*20
	中桥
	33
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	81
	G59
	新新高速邵阳段
	马形大桥（上行） (K1987+441)-右线
	K1987+323
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	82
	G59
	新新高速邵阳段
	马形大桥（下行） (K1987+441)-左线
	K1987+323
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	83
	G59
	新新高速邵阳段
	四龙大桥（上行） (K1989+133)-右线
	K1989+033
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	84
	G59
	新新高速邵阳段
	四龙大桥（下行） (K1989+133)-左线
	K1989+033
	5*20+5*20+5*20
	大桥
	153
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	85
	G59
	新新高速邵阳段
	双牌互通主线大桥（上行） (K1990+596)-
右线
	K1990+502
	5*30
	大桥
	78
	156
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	86
	G59
	新新高速邵阳段
	双牌互通主线大桥（下行） (K1990+596)-
左线
	K1990+502
	5*30
	大桥
	78
	156
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	87
	G59
	新新高速邵阳段
	S336跨线大桥（上行） (K1993+144)-右线
	K1993+056
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	204
	408
	47.42
	9673.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	88
	G59
	新新高速邵阳段
	S336跨线大桥（下行） (K1993+144)-左线
	K1993+056
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	204
	408
	47.42
	9673.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	89
	G59
	新新高速邵阳段
	大坑大桥（下行） (K1996+256)-左线
	K1996+150
	4*30+5*30
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	90
	G59
	新新高速邵阳段
	大坑大桥（上行） (K1996+256)-右线
	K1996+150
	4*30+5*30
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	91
	G59
	新新高速邵阳段
	唐家冲大桥（上行） (K1997+326)-右线
	K1997+228
	5*30+4*30
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	92
	G59
	新新高速邵阳段
	唐家冲大桥（下行） (K1997+326)-左线
	K1997+228
	5*30+4*30
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	93
	G59
	新新高速邵阳段
	烟竹寺1号大桥（下行） (K1998+021)-左
	K1997+931
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	47.42
	7776.88
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	94
	G59
	新新高速邵阳段
	烟竹寺1号大桥（上行） (K1998+021)-右
	K1997+931
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	47.42
	7776.88
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	95
	G59
	新新高速邵阳段
	烟竹寺2号大桥（下行） (K1998+709)-左
	K1998+560
	4*40+3*40+4*40
	大桥
	224
	448
	47.42
	10622.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	96
	G59
	新新高速邵阳段
	烟竹寺2号大桥（上行） (K1998+709)-右
	K1998+560
	4*40+3*40+4*40
	大桥
	224
	448
	47.42
	10622.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	97
	G59
	新新高速邵阳段
	谭公岭大桥（下行） (K2004+956)-左线
	K2004+856
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	47.42
	7776.88
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	98
	G59
	新新高速邵阳段
	谭公岭大桥（上行） (K2004+956)-右线
	K2004+856
	4*40+4*40
	大桥
	164
	328
	47.42
	7776.88
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	99
	G59
	新新高速邵阳段
	赵家湾大桥（下行） (K2007+748)-左线
	K2007+653
	4*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	243
	486
	47.42
	11523.06
	Ⅱ级
	初检
	
	

	100
	G59
	新新高速邵阳段
	赵家湾大桥（上行） (K2007+748)-右线
	K2007+653
	4*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	243
	486
	47.42
	11523.06
	Ⅱ级
	初检
	
	

	101
	G59
	新新高速邵阳段
	石洞大桥（上行） (K2009+191)-右线
	K2008+155
	4*30+4*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	 
	

	102
	G59
	新新高速邵阳段
	石洞大桥（下行） (K2009+191)-左线
	K2008+155
	4*30+4*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	103
	G59
	新新高速邵阳段
	X076跨线大桥（下行） (K2010+721)-左线
	K2009+723
	4*30+4*30+5*20+3*20
	大桥
	203
	406
	47.42
	9626.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	104
	G59
	新新高速邵阳段
	X076跨线大桥（上行） (K2010+721)-右线
	K2009+723
	4*30+4*30+5*20+3*20
	大桥
	203
	406
	47.42
	9626.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	105
	G59
	新新高速邵阳段
	岩冲里大桥（上行） (K2011+464)-右线
	K2010+475
	5*20+5*20+4*20
	大桥
	143
	286
	47.42
	6781.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	106
	G59
	新新高速邵阳段
	岩冲里大桥（下行） (K2011+464)-左线
	K2010+475
	5*20+5*20+4*20
	大桥
	143
	286
	47.42
	6781.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	107
	G59
	新新高速邵阳段
	隆回北互通A匝道桥
	AK1+042
	3*30+4*30+4*30+4*30+3*30
	大桥
	546
	546
	47.42
	25891.32
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	108
	G59
	新新高速邵阳段
	肇姑坪大桥（上行） (K1994+118)-右线
	K1994+118
	7*20+6*20
	大桥
	133
	266
	47.42
	6306.86
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	109
	G59
	新新高速邵阳段
	肇姑坪大桥（下行） (K1994+118)-左线
	K1994+118
	7*20+6*20
	大桥
	133
	266
	47.42
	6306.86
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	110
	G59
	新新高速邵阳段
	B匝道1号桥
	BK0+284.500
	7*20
	大桥
	146
	146
	47.42
	6923.32
	Ⅱ级
	初检
	
	

	111
	G59
	新新高速邵阳段
	B匝道2号桥
	BK1+022.500
	2*18+20+3*18+40+60+40
	大桥
	257
	257
	47.42
	12186.94
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	112
	G59
	新新高速邵阳段
	B匝道3号桥
	BK1+305.000
	1*40
	大桥
	48
	48
	47.42
	2276.16
	Ⅱ级
	初检
	
	

	113
	G59
	新新高速邵阳段
	D匝道桥
	DK0+610.000
	4*18+18+20+18+2*18+40+60+40
	大桥
	311
	311
	47.42
	14747.62
	Ⅱ级
	初检
	
	

	114
	G59
	新新高速邵阳段
	F匝道桥
	FK0+957.500
	25+58+30+5*30
	大桥
	268
	268
	47.42
	12708.56
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	115
	G59
	新新高速邵阳段
	G匝道桥
	GK0+321.000
	8*20
	大桥
	163
	163
	47.42
	7729.46
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	116
	G59
	新新高速邵阳段
	H匝道桥
	HK0+623.700
	12*18+34+50+34+4*18
	大桥
	412
	412
	47.42
	19537.04
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	117
	G59
	新新高速邵阳段
	马头桥互通A匝道桥
	AK0+195.000
	9*30
	大桥
	276
	276
	47.42
	13087.92
	Ⅱ级
	初检
	
	

	118
	G59
	新新高速邵阳段
	三阁司枢纽D1匝道桥
	DK1+915.0
	3*40
	大桥
	128
	128
	47.42
	6069.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	119
	G59
	新新高速邵阳段
	唐家湾大桥（上行）
	K1909+133
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	120
	G59
	新新高速邵阳段
	唐家湾大桥（下行）
	K1909+134
	5*21
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	121
	G59
	新新高速邵阳段
	庙山湾大桥（上行）
	K1910+245
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	122
	G59
	新新高速邵阳段
	庙山湾大桥（下行）
	K1910+245
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	123
	G59
	新新高速邵阳段
	黄土坳大桥（上行）
	K1911+644
	3*20+4*20
	大桥
	73
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	124
	G59
	新新高速邵阳段
	黄土坳大桥（下行）
	K1911+644
	3*20+4*20
	大桥
	73
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	125
	G59
	新新高速邵阳段
	利农村大桥（上行）
	K1913+326
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	126
	G59
	新新高速邵阳段
	利农村大桥（下行）
	K1913+326
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	127
	G59
	新新高速邵阳段
	何家屋场大桥（上行）
	K1914+218.5
	6*20
	大桥
	63
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	128
	G59
	新新高速邵阳段
	何家屋场大桥（下行）
	K1914+218.5
	6*20
	大桥
	63
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	129
	G59
	新新高速邵阳段
	石禾塘大桥（上行）
	K1914+896
	4*20+5*20
	大桥
	73
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	130
	G59
	新新高速邵阳段
	石禾塘大桥（下行）
	K1914+896
	4*20+5*20
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检
	
	

	131
	G59
	新新高速邵阳段
	王家湾大桥（上行）
	K1915+871
	6*20
	大桥
	63
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	132
	G59
	新新高速邵阳段
	王家湾大桥（下行）
	K1915+871
	6*20
	大桥
	63
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	133
	G59
	新新高速邵阳段
	寨背冲大桥（上行）
	K1916+656
	5*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	134
	G59
	新新高速邵阳段
	寨背冲大桥（下行）
	K1916+656
	5*30+3*30+3*30
	大桥
	183
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	135
	G59
	新新高速邵阳段
	栗树下大桥（上行）
	K1917+584
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	136
	G59
	新新高速邵阳段
	栗树下大桥（下行）
	K1917+584
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	137
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家山大桥（上行）
	K1919+261
	5*20+4*20
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	138
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家山大桥（下行）
	K1919+261
	5*20+4*20
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	139
	G59
	新新高速邵阳段
	毛家佃大桥（上行）
	K1922+317
	9*30
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	140
	G59
	新新高速邵阳段
	毛家佃大桥（下行）
	K1922+317
	9*30
	大桥
	138
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	141
	G59
	新新高速邵阳段
	富贤村大桥（上行）
	K1926+247
	8*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	142
	G59
	新新高速邵阳段
	富贤村大桥（下行）
	K1926+247
	8*30
	大桥
	123
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	143
	G59
	新新高速邵阳段
	罗家铺大桥（上行）
	K1926+991
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	144
	G59
	新新高速邵阳段
	罗家铺大桥（下行）
	K1926+991
	5*20
	大桥
	53
	106
	47.42
	2513.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	145
	G59
	新新高速邵阳段
	枞山湾大桥（上行）
	K1927+500
	9*20
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检
	
	

	146
	G59
	新新高速邵阳段
	枞山湾大桥（下行）
	K1927+500
	9*20
	大桥
	93
	186
	47.42
	4410.06
	Ⅱ级
	初检
	
	

	147
	G59
	新新高速邵阳段
	下穿沪昆铁路桥（上行）
	K1915+083
	3*30
	中桥
	48
	96
	52.22
	2506.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	148
	G59
	新新高速邵阳段
	下穿沪昆铁路桥（下行）
	K1915+083
	3*30
	中桥
	48
	96
	52.22
	2506.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	149
	G59
	新新高速邵阳段
	三都河大桥（上行）
	K1929+969.5
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	150.69
	301.380
	47.42
	7145.72
	Ⅱ级
	初检
	
	

	150
	G59
	新新高速邵阳段
	三都河大桥（下行）
	K1929+969.5
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	150.69
	301.380
	47.42
	7145.72
	Ⅱ级
	初检
	
	

	151
	G59
	新新高速邵阳段
	龙家湾大桥（上行）
	K1931+616.6
	4*30+5*30+4*30
	大桥
	198.5
	397
	47.42
	9412.87
	Ⅱ级
	初检
	
	

	152
	G59
	新新高速邵阳段
	龙家湾大桥（下行）
	K1931+616.6
	4*30+5*30+4*30
	大桥
	198.5
	397
	47.42
	9412.87
	Ⅱ级
	初检
	
	

	153
	G59
	新新高速邵阳段
	楼冲大桥（上行）
	K1934+477.3
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	166.8
	333.6
	47.42
	7909.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	154
	G59
	新新高速邵阳段
	楼冲大桥（下行）
	K1934+477.3
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	166.8
	333.6
	47.42
	7909.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	155
	G59
	新新高速邵阳段
	富家冲大桥（上行）
	K1936+511.8
	3*40+20*40
	大桥
	462.3
	924.600
	47.42
	21922.27
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	156
	G59
	新新高速邵阳段
	富家冲大桥（下行）
	K1936+511.8
	3*40+20*40
	大桥
	462.3
	924.600
	47.42
	21922.27
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	157
	G59
	新新高速邵阳段
	大虎坪大桥（上行）
	K1938+033.9
	10+6*40+4*40+3*40
	大桥
	265.3
	530.600
	47.42
	12580.53
	Ⅱ级
	初检
	
	

	158
	G59
	新新高速邵阳段
	大虎坪大桥（下行）
	K1938+033.9
	10+6*40+4*40+3*40
	大桥
	280.6
	561.200
	47.42
	13306.05
	Ⅱ级
	初检
	
	

	159
	G59
	新新高速邵阳段
	冷水井大桥（上行）
	K1938+668.3
	6*40+40+70+40+4*40+3*40+13.5
	大桥
	340.3
	680.600
	47.42
	16137.03
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	160
	G59
	新新高速邵阳段
	冷水井大桥（下行）
	K1938+668.3
	6*40+40+70+40+4*40+3*40+13.5
	大桥
	342.35
	684.700
	47.42
	16234.24
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	161
	G59
	新新高速邵阳段
	九龙山大桥（上行）
	K1939+478.6
	5*30
	大桥
	78
	156.000
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	162
	G59
	新新高速邵阳段
	九龙山大桥（下行）
	K1939+478.6
	5*30
	大桥
	46.8
	93.600
	47.42
	2219.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	163
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家冲2号大桥（上行）
	K1941+474.61
	8*30
	大桥
	123
	246.000
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	164
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家冲2号大桥（下行）
	K1941+474.61
	8*30
	大桥
	121.8
	243.600
	47.42
	5775.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	165
	G59
	新新高速邵阳段
	兵官山中桥（上行）
	K1941+739.61
	2*30
	中桥
	30.6
	61.200
	52.22
	1597.93
	Ⅱ级
	初检
	
	

	166
	G59
	新新高速邵阳段
	兵官山中桥（下行）
	K1941+739.61
	2*30
	中桥
	30.6
	61.200
	52.22
	1597.93
	Ⅱ级
	初检
	
	

	167
	G59
	新新高速邵阳段
	炉里江大桥（上行）
	K1942+144.91
	8*40+3*40
	大桥
	222.3
	444.600
	47.42
	10541.47
	Ⅱ级
	初检
	
	

	168
	G59
	新新高速邵阳段
	炉里江大桥（下行）
	K1942+144.91
	8*40+3*40
	大桥
	220.6
	441.200
	47.42
	10460.85
	Ⅱ级
	初检
	
	

	169
	G59
	新新高速邵阳段
	洪罗山大桥（上行）
	K1942+987.81
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	202.3
	404.600
	47.42
	9593.07
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	170
	G59
	新新高速邵阳段
	洪罗山大桥（下行）
	K1942+987.81
	3*40+4*40+3*40
	大桥
	202.3
	404.600
	47.42
	9593.07
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	171
	G59
	新新高速邵阳段
	城山村1号大桥（上行）
	K1945+734.61
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	172
	G59
	新新高速邵阳段
	城山村1号大桥（下行）
	K1945+734.61
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	173
	G59
	新新高速邵阳段
	城山村2号大桥（上行）
	K1946+068.41
	3*30+4*30
	大桥
	106.8
	213.600
	47.42
	5064.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	174
	G59
	新新高速邵阳段
	城山村2号大桥（下行）
	K1946+068.41
	3*30+4*30
	大桥
	108
	216.000
	47.42
	5121.36
	Ⅱ级
	初检
	
	

	175
	G59
	新新高速邵阳段
	横溪村大桥（上行）
	K1946+649.41
	5*30+3*40+5*30
	大桥
	211.8
	423.600
	47.42
	10043.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	176
	G59
	新新高速邵阳段
	横溪村大桥（下行）
	K1946+649.41
	5*30+3*40+5*30
	大桥
	211.8
	423.600
	47.42
	10043.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	177
	G59
	新新高速邵阳段
	狮龙强大桥（上行）
	K1949+141
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	168
	336.000
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	178
	G59
	新新高速邵阳段
	狮龙强大桥（下行）
	K1949+141
	3*30+5*30+3*30
	大桥
	168
	336.000
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	179
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家岭大桥（上行）
	K1949+717
	16*30
	大桥
	241.8
	483.600
	47.42
	11466.16
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	180
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家岭大桥（下行）
	K1949+717
	16*30
	大桥
	241.8
	483.600
	47.42
	11466.16
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	181
	G59
	新新高速邵阳段
	桂花屋场大桥（上行）
	K1950+433
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	182
	G59
	新新高速邵阳段
	桂花屋场大桥（下行）
	K1950+433
	9*30
	大桥
	138
	276.000
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	183
	G59
	新新高速邵阳段
	阳家冲大桥（上行）
	K1951+222
	3*40+4*40+4*40
	大桥
	224
	448.000
	47.42
	10622.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	184
	G59
	新新高速邵阳段
	阳家冲大桥（下行）
	K1951+222
	3*40+4*40+4*40
	大桥
	222.3
	444.600
	47.42
	10541.47
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	185
	G59
	新新高速邵阳段
	泰源大桥（上行）
	K1952+843
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	153
	306.000
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	186
	G59
	新新高速邵阳段
	泰源大桥（下行）
	K1952+843
	3*30+4*30+3*30
	大桥
	136.8
	273.600
	47.42
	6487.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	187
	G59
	新新高速邵阳段
	辰水大桥（上行）
	K1956+670
	3*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	284
	568
	47.42
	13467.28
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	188
	G59
	新新高速邵阳段
	辰水大桥（下行）
	K1956+670
	3*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	284
	568
	47.42
	13467.28
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	189
	G59
	新新高速邵阳段
	蜡树院子大桥（上行）
	K1957+167
	10+5*30
	大桥
	76.8
	153.600
	47.42
	3641.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	190
	G59
	新新高速邵阳段
	蜡树院子大桥（下行）
	K1957+167
	10+5*30
	大桥
	81.5
	163.000
	47.42
	3864.73
	Ⅱ级
	初检
	
	

	191
	G59
	新新高速邵阳段
	茶子垴大桥（上行）
	K1958+846
	2*40+3*40+3*40
	大桥
	162.3
	324.600
	47.42
	7696.27
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	192
	G59
	新新高速邵阳段
	茶子垴大桥（下行）
	K1958+846
	2*40+3*40+3*40
	大桥
	167
	334.000
	47.42
	7919.14
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	193
	G59
	新新高速邵阳段
	黄泥湾大桥（上行）
	K1960+681
	3*40+4*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	362.3
	724.600
	47.42
	17180.27
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	194
	G59
	新新高速邵阳段
	黄泥湾大桥（下行）
	K1960+681
	3*40+4*40+4*40+4*40+3*40
	大桥
	364
	728.000
	47.42
	17260.88
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	195
	G59
	新新高速邵阳段
	铜盆庵大桥（上行）
	K1962+156
	2*40+3*40+3*40+10
	大桥
	160.6
	321.200
	47.42
	7615.65
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	196
	G59
	新新高速邵阳段
	铜盆庵大桥（下行）
	K1962+156
	2*40+3*40+3*40+10
	大桥
	165.3
	330.600
	47.42
	7838.53
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	197
	G59
	新新高速邵阳段
	白山大桥（上行）
	K1963+738
	4*40+4*40
	大桥
	160.6
	321.200
	47.42
	7615.65
	Ⅱ级
	初检
	
	

	198
	G59
	新新高速邵阳段
	白山大桥（下行）
	K1963+738
	4*40+4*40
	大桥
	162.3
	324.600
	47.42
	7696.27
	Ⅱ级
	初检
	
	

	199
	G59
	新新高速邵阳段
	肖家湾大桥（上行）
	K1964+432
	4*30+4*30+3*30
	大桥
	105.6
	211.200
	47.42
	5007.55
	Ⅱ级
	初检
	
	

	200
	G59
	新新高速邵阳段
	肖家湾大桥（下行）
	K1964+432
	4*30+4*30+3*30
	大桥
	166.8
	333.600
	47.42
	7909.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	201
	G59
	新新高速邵阳段
	茅里冲大桥（上行）
	K1964+725
	10+4*30
	大桥
	78
	156.000
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	202
	G59
	新新高速邵阳段
	茅里冲大桥（下行）
	K1964+725
	10+4*30
	大桥
	66.5
	133.000
	47.42
	3153.43
	Ⅱ级
	初检
	
	

	203
	G59
	新新高速邵阳段
	熊家冲大桥（上行）
	K1965+084
	4*30+4*30
	大桥
	105.6
	211.2
	47.42
	5007.55
	Ⅱ级
	初检
	
	

	204
	G59
	新新高速邵阳段
	熊家冲大桥（下行）
	K1965+084
	4*30+4*30
	大桥
	120.6
	241.2
	47.42
	5718.85
	Ⅱ级
	初检
	
	

	205
	G59
	新新高速邵阳段
	李家园分离立交（上行）
	K1959+434
	10+3*40+3*40+3*40+4*40+3*40
	大桥
	325.3
	650.6
	47.42
	15425.73
	Ⅱ级
	初检
	
	

	206
	G59
	新新高速邵阳段
	李家园分离立交（下行）
	K1959+434
	10+3*40+3*40+3*40+4*40+3*40
	大桥
	340.6
	681.2
	47.42
	16151.25
	Ⅱ级
	初检
	
	

	207
	G59
	新新高速邵阳段
	黄桑园大桥（上行）
	K1954+363
	3*30+30+30+40+30+35+35+40+40+5*30+4*30
	大桥
	323
	646
	47.42
	15316.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	208
	G59
	新新高速邵阳段
	黄桑园大桥（下行）
	K1954+363
	3*30+30+30+40+30+35+35+40+40+5*30+4*30
	大桥
	323
	646
	47.42
	15316.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	209
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家冲1号桥（上行）
	K1941+180.61
	5*30
	大桥
	80.3
	160.6
	47.42
	3807.83
	Ⅱ级
	初检
	
	

	210
	G59
	新新高速邵阳段
	杨家冲1号桥（下行）
	K1941+180.61
	5*30
	大桥
	80.3
	160.6
	47.42
	3807.83
	Ⅱ级
	初检
	
	

	211
	G59
	新新高速邵阳段
	刘虎坪大桥（上行）
	K1940+215.41
	3*30+4*30
	大桥
	106.8
	213.6
	47.42
	5064.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	212
	G59
	新新高速邵阳段
	刘虎坪大桥（下行）
	K1940+215.41
	3*30+4*30
	大桥
	106.8
	213.6
	47.42
	5064.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	213
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨连接线主线
桥（上行）
	K1927+977.9
	30
	中桥
	16.82
	33.64
	52.22
	878.34
	Ⅱ级
	初检
	
	

	214
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨连接线主线
桥（下行）
	K1927+977.9
	30
	中桥
	16.82
	33.64
	52.22
	878.34
	Ⅱ级
	初检
	
	

	215
	G59
	新新高速邵阳段
	六都寨互通跨A匝道主线桥（上行）
	K1944+463.13
	3*30
	中桥
	45.6
	91.2
	52.22
	2381.23
	Ⅱ级
	初检
	
	

	216
	G59
	新新高速邵阳段
	六都寨互通跨A匝道主线桥（下行）
	K1944+463.13
	3*30
	中桥
	45.6
	91.2
	52.22
	2381.23
	Ⅱ级
	初检
	
	

	217
	G59
	新新高速邵阳段
	隆回北互通跨匝道雷家冲大桥（上行）
	K1965+783
K1965+783
	5*30
	中桥
	151.2
151.2
	302.4
	52.22
	7895.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	218
	G59
	新新高速邵阳段
	隆回北互通跨匝道雷家冲大桥（下行）
	
	5*30
	中桥
	
	302.4
	52.22
	7895.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	219
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨A匝道主线
桥（上行）
	K1928+411.5
	30
	中桥
	18.415
	36.83
	52.22
	961.63
	Ⅱ级
	初检
	
	

	220
	G59
	新新高速邵阳段
	羊古坳（虎形山花瑶）互通跨A匝道主线
桥（下行）
	K1928+411.5
	30
	中桥
	18.415
	36.83
	52.22
	961.63
	Ⅱ级
	初检
	
	

	221
	G59
	新新高速邵阳段
	金石桥互通跨A匝道桥(上行）
	K1919+249
	30
	中桥
	36
	36
	52.22
	1879.92
	Ⅱ级
	初检
	
	

	228
	G59
	新新高速邵阳段
	金石桥互通跨A匝道桥(下行）
	K1919+249
	30
	中桥
	36
	36
	52.22
	1879.92
	Ⅱ级
	初检
	
	

	222
	G59
	新新高速邵阳段
	荷香桥服务区A匝道桥
	AK0+548.425
	3*30
	中桥
	93
	93
	52.22
	4856.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	223
	G59
	新新高速邵阳段
	荷香桥服务区B匝道桥
	BK0+190.155
	2*30
	中桥
	63
	63
	52.22
	3289.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	224
	G59
	新新高速邵阳段
	车行天桥
	K1920+550
	20+30+20
	大桥
	77
	77
	47.42
	3651.34
	Ⅱ级
	初检
	
	

	225
	G59
	新新高速邵阳段
	人行天桥
	K1950+970
	1*40
	大桥
	46
	46
	47.42
	2181.32
	Ⅱ级
	初检
	
	

	226
	G59
	新新高速邵阳段
	车行天桥
	K1963+300
	1*40
	大桥
	60
	60
	47.42
	2845.20
	Ⅱ级
	初检
	
	

	227
	G59
	新新高速虎形山连接线
	向阳村中桥
	L3K4+661.000
	3*20
	中桥
	66
	66
	52.22
	3446.52
	Ⅱ级
	初检
	
	

	229
	G59
	新新高速邵阳段
	六都寨互通AK0+545 车行天桥
	K1944+463
	40
	中桥
	60
	60
	52.22
	3133.20
	Ⅱ级
	初检
	
	

	230
	G59
	新新高速邵阳段
	马头桥互通主线桥（上行）
	K2011+255
	5*30
	大桥
	78.00
	156
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	231
	G59
	新新高速邵阳段
	马头桥互通主线桥（下行）
	K2011+255
	5*30
	大桥
	78.00
	156
	47.42
	3698.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	232
	G59
	新新高速邵阳段
	唐家圳大桥（上行）
	K2012+110
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	233
	G59
	新新高速邵阳段
	唐家圳大桥（下行）
	K2012+110
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	234
	G59
	新新高速邵阳段
	狮子岩大桥（上行）
	K2014+728
	12*30
	大桥
	183.00
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	235
	G59
	新新高速邵阳段
	狮子岩大桥（下行）
	K2014+728
	12*30
	大桥
	183.00
	366
	47.42
	8677.86
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	236
	G59
	新新高速邵阳段
	X060跨线1#桥（上行）
	K2015+245
	3*40+3*40
	大桥
	124.00
	248
	47.42
	5880.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	237
	G59
	新新高速邵阳段
	X060跨线1#桥（下行）
	K2015+245
	3*40+3*40
	大桥
	124.00
	248
	47.42
	5880.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	238
	G59
	新新高速邵阳段
	统济桥大桥（上行）
	K2015+620
	10*20
	大桥
	103.00
	206
	47.42
	4884.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	239
	G59
	新新高速邵阳段
	统济桥大桥（下行）
	K2015+620
	10*20
	大桥
	103.00
	206
	47.42
	4884.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	240
	G59
	新新高速邵阳段
	双江大桥（上行）
	K2016+365
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	241
	G59
	新新高速邵阳段
	双江大桥（下行）
	K2016+365
	11*30
	大桥
	168.00
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	242
	G59
	新新高速邵阳段
	X060跨线2#桥（上行）
	K2017+265
	4*30
	大桥
	63.00
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	243
	G59
	新新高速邵阳段
	X060跨线2#桥（下行）
	K2017+265
	4*30
	大桥
	63.00
	126
	47.42
	2987.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	244
	G59
	新新高速邵阳段
	小江山夫夷水大桥（上行）
	K2018+908
	7*30+65+120+65+4*30
	大桥
	293.00
	586
	47.42
	13894.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	245
	G59
	新新高速邵阳段
	小江山夫夷水大桥（下行）
	K2018+923
	8*30+65+120+65+4*30
	大桥
	308.00
	616
	47.42
	14605.36
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	246
	G59
	新新高速邵阳段
	竹冲山大桥（上行）
	K2020+690
	9*30
	大桥
	138.00
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	247
	G59
	新新高速邵阳段
	竹冲山大桥（下行）
	K2020+690
	9*30
	大桥
	138.00
	276
	47.42
	6543.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	248
	G59
	新新高速邵阳段
	下木山大桥（上行）
	K2021+415
	7*20
	大桥
	73.00
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	249
	G59
	新新高速邵阳段
	下木山大桥（下行）
	K2021+415
	7*20
	大桥
	73.00
	146
	47.42
	3461.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	250
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺大桥（上行）
	K2022+535
	16*30
	大桥
	243.00
	486
	47.42
	11523.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	251
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺大桥（下行）
	K2022+535
	16*30
	大桥
	243.00
	486
	47.42
	11523.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	252
	G59
	新新高速邵阳段
	S341跨线特大桥(上行)
	K2023+700.665
	17*30+20+40+3*30+4*40+42+40+24+40+35+28+4
2+32
	特大桥
	560.50
	1121
	34.81
	19511.01
	Ⅱ级
	初检
	
	

	253
	G59
	新新高速邵阳段
	S341跨线特大桥（下行)
	K2023+715.665
	16*30+25+40+25+2*30+4*40+42+40+35+40+35+3
2+42+28
	特大桥
	545.50
	1091
	34.81
	18988.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	254
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺互通B匝道
	BKO+386.023
	4*40+（33+2*36）+（33+35+33）+
	大桥
	467
	467
	47.42
	22145.14
	Ⅱ级
	初检
	
	

	255
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺互通C匝道
	CK0+237.951
	5*30
	大桥
	153
	153
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	256
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺互通D匝道
	DK0+903.5
	4*25+（40+54+40）+3*25+3*（4*30）+
（2*25+2*30）+（30+40+30）
	大桥
	879.00
	879
	47.42
	41682.18
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	257
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺互通F匝道
	FK0+287.167
	1*30
	中桥
	33.00
	33
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	258
	G59
	新新高速邵阳段
	回龙寺互通H匝道
	HK0+223.748
	5*30
	大桥
	153.00
	153
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	259
	G59
	新新高速邵阳段
	宝塔大桥左幅（下行）
	K2025+720
	19*40
	大桥
	383.54
	767.08
	47.42
	18187.47
	Ⅱ级
	初检
	
	

	260
	G59
	新新高速邵阳段
	宝塔大桥右幅（上行）
	K2025+720
	19*40
	大桥
	383.58
	767.16
	47.42
	18189.36
	Ⅱ级
	初检
	
	

	261
	G59
	新新高速邵阳段
	塘乙山大桥（上行）
	K2027+855
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	47.42
	3726.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	262
	G59
	新新高速邵阳段
	塘乙山大桥（下行）
	K2027+855
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	47.42
	3726.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	263
	G59
	新新高速邵阳段
	俄口大桥（上行）
	K2028+266
	11*30
	大桥
	168.50
	337
	47.42
	7990.27
	Ⅱ级
	初检
	
	

	264
	G59
	新新高速邵阳段
	俄口大桥（下行）
	K2028+266
	11*30
	大桥
	168.50
	337
	47.42
	7990.27
	Ⅱ级
	初检
	
	

	265
	G59
	新新高速邵阳段
	八角亭大桥右幅（上行）
	K2029+321
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	47.42
	3726.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	266
	G59
	新新高速邵阳段
	八角亭大桥左幅（下行）
	K2029+328
	5*30
	大桥
	78.58
	157.16
	47.42
	3726.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	267
	G59
	新新高速邵阳段
	毛坪大桥右幅（上行）
	K2031+642
	4*40+4*30+4*30
	大桥
	203.50
	407
	47.42
	9649.97
	Ⅱ级
	初检
	
	

	268
	G59
	新新高速邵阳段
	毛坪大桥左幅（下行）
	K2031+628.6
	4*40+4*30+4*30
	大桥
	203.50
	407
	47.42
	9649.97
	Ⅱ级
	初检
	
	

	269
	G59
	新新高速邵阳段
	苏家桥大桥（上行）
	K2032+162
	7*30
	大桥
	108.50
	217
	47.42
	5145.07
	Ⅱ级
	初检
	
	

	270
	G59
	新新高速邵阳段
	苏家桥大桥（下行）
	K2032+162
	7*30
	大桥
	108.50
	217
	47.42
	5145.07
	Ⅱ级
	初检
	
	

	271
	G59
	新新高速邵阳段
	油溪大桥（上行）
	K2033+858
	20*30
	大桥
	303.50
	607
	47.42
	14391.97
	Ⅱ级
	初检
	
	

	272
	G59
	新新高速邵阳段
	油溪大桥（下行）
	K2033+858
	20*30
	大桥
	303.50
	607
	47.42
	14391.97
	Ⅱ级
	初检
	
	

	273
	G59
	新新高速邵阳段
	青龙亭大桥右幅（上行）
	K2037+765.5
	14*40
	大桥
	283.50
	567
	47.42
	13443.57
	Ⅱ级
	初检
	
	

	274
	G59
	新新高速邵阳段
	青龙亭大桥左幅（下行）
	ZK2037+767
	14*40
	大桥
	283.50
	567
	47.42
	13443.57
	Ⅱ级
	初检
	
	

	275
	G59
	新新高速邵阳段
	潘家1号大桥（上行）
	K2039+K103
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	305.58
	611.16
	47.42
	14490.60
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	276
	G59
	新新高速邵阳段
	潘家1号大桥（下行）
	K2039+103
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	304.58
	609.16
	47.42
	14443.18
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	277
	G59
	新新高速邵阳段
	潘家2号大桥（上行）
	K2039+788
	3*40+3*40+4*40+3*40+3*40
	大桥
	326.80
	653.6
	47.42
	15496.86
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	278
	G59
	新新高速邵阳段
	潘家2号大桥（下行）
	K2039+788
	3*40+3*40+4*40+3*40+3*40
	大桥
	327.55
	655.1
	47.42
	15532.42
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	279
	G59
	新新高速邵阳段
	赤木特大桥（上行）
	K2042+320
	3* (4*40)+3*40+4*40+3* (3*40）
	特大桥
	564.04
	1128.08
	34.81
	19634.23
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	280
	G59
	新新高速邵阳段
	赤木特大桥（下行）
	K2042+320
	3* (4*40)+3*40+4*40+3* (3*40）
	特大桥
	564.04
	1128.08
	34.81
	19634.23
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	281
	G59
	新新高速邵阳段
	竹山弯大桥（上行）
	K2043+705
	2*（3*40）+4*40+3*40
	大桥
	267.25
	534.5
	47.42
	12673.00
	Ⅱ级
	初检
	
	

	282
	G59
	新新高速邵阳段
	竹山弯大桥（下行）
	K2043+708
	4*（3*40）
	大桥
	246.00
	492
	47.42
	11665.32
	Ⅱ级
	初检
	
	

	283
	G59
	新新高速邵阳段
	清泉村大桥（上行）
	K2046+189
	16*40
	大桥
	324.00
	648
	47.42
	15364.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	284
	G59
	新新高速邵阳段
	清泉村大桥（下行）
	K2046+189
	16*40
	大桥
	324.00
	648
	47.42
	15364.08
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	285
	G59
	新新高速邵阳段
	红星村大桥（上行）
	K2047+237
	5*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	258.00
	516
	47.42
	12234.36
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	286
	G59
	新新高速邵阳段
	红星村大桥（下行）
	K2047+252
	5*30+4*30+4*30+4*30
	大桥
	258.00
	516
	47.42
	12234.36
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	287
	G59
	新新高速邵阳段
	红星村分离立交（上行）
	K2047+756.5
	3*30
	大桥
	48.00
	96
	47.42
	2276.16
	Ⅱ级
	初检
	
	

	288
	G59
	新新高速邵阳段
	红星村分离立交（下行）
	K2047+762
	3*30
	大桥
	48.00
	96
	47.42
	2276.16
	Ⅱ级
	初检
	
	

	289
	G59
	新新高速邵阳段
	田家村1号大桥（上行）
	K2048+384
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	304.00
	608
	47.42
	14415.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	290
	G59
	新新高速邵阳段
	田家村1号大桥（下行）
	K2048+396
	4*40+4*40+3*40+4*40
	大桥
	304.00
	608
	47.42
	14415.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	291
	G59
	新新高速邵阳段
	田家村2号大桥（上行)
	K2049+513
	6*20+5*20+5*20
	大桥
	163.00
	326
	47.42
	7729.46
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	292
	G59
	新新高速邵阳段
	田家村2号大桥(下行）
	K2049+513
	6*20+5*20+5*20
	大桥
	163.00
	326
	47.42
	7729.46
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	293
	G59
	新新高速邵阳段
	清江桥互通主线桥(上行）
	K2050+640
	1*40
	中桥
	25.50
	51
	52.22
	1331.61
	Ⅱ级
	初检
	
	

	294
	G59
	新新高速邵阳段
	清江桥互通主线桥(下行）
	K2050+640
	1*40
	中桥
	25.50
	51
	52.22
	1331.61
	Ⅱ级
	初检
	
	

	295
	G59
	新新高速邵阳段
	石泥村大桥(下行）
	ZK169+509.96
	4*40+3*40+3*40+4*40
	大桥
	284.75
	569.5
	47.42
	13502.85
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	296
	G59
	新新高速邵阳段
	石泥村大桥(上行）
	K2052+509.96
	4*40+3*40+3*40+4*40
	大桥
	284.75
	569.5
	47.42
	13502.85
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	297
	G59
	新新高速邵阳段
	黄龙大桥(上行）
	K2053+740.45
	5*（5*30）
	大桥
	378.00
	756
	47.42
	17924.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	298
	G59
	新新高速邵阳段
	黄龙大桥(下行）
	K2053+740.45
	5*（5*30）
	大桥
	378.00
	756
	47.42
	17924.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	299
	G59
	新新高速邵阳段
	尹家村大桥（上行）
	K2055+088.45
	6*20+6*20+5*20+6*20
	大桥
	233.00
	466
	47.42
	11048.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	300
	G59
	新新高速邵阳段
	尹家村大桥（下行）
	K2055+088.45
	6*20+6*20+5*20+6*20
	大桥
	233.00
	466
	47.42
	11048.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	301
	G59
	新新高速邵阳段
	石湾村大桥（下行)
	K2057+159
	6*30+3*40+9*30
	大桥
	288.00
	576
	47.42
	13656.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	302
	G59
	新新高速邵阳段
	石湾村大桥（上行)
	K2057+159
	6*30+3*40+9*30
	大桥
	288.00
	576
	47.42
	13656.96
	Ⅱ级
	初检
	
	

	303
	G59
	新新高速邵阳段
	云里村中桥（上行）
	K2058+284
	1*20
	中桥
	15.00
	30
	52.22
	783.30
	Ⅱ级
	初检
	
	

	304
	G59
	新新高速邵阳段
	云里村中桥（下行）
	K2058+284
	1*20
	中桥
	15.00
	30
	52.22
	783.30
	Ⅱ级
	初检
	
	

	305
	G59
	新新高速邵阳段
	黄家塘中桥（上行）
	K2059+779.926
	3*20
	中桥
	33.00
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	306
	G59
	新新高速邵阳段
	黄家塘中桥（下行）
	K2059+779.926
	3*20
	中桥
	33.00
	66
	52.22
	1723.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	307
	G59
	新新高速邵阳段
	马江村1号大桥（上行）
	K2061+002.926
	3*（5*30）
	大桥
	228.00
	456
	47.42
	10811.76
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	308
	G59
	新新高速邵阳段
	马江村1号大桥（下行）
	K2061+002.926
	3*（5*30）
	大桥
	228.00
	456
	47.42
	10811.76
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	309
	G59
	新新高速邵阳段
	马江村2号大桥(上行)
	K2062+366.92
	2*（5*20）+4*20
	大桥
	153.00
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	310
	G59
	新新高速邵阳段
	马江村2号大桥(下行)
	K2062+366.92
	2*（5*20）+4*20
	大桥
	153.00
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	311
	G59
	新新高速邵阳段
	马江村3号大桥（上行）
	K2062+865
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168.00
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	312
	G59
	新新高速邵阳段
	马江村3号大桥（下行）
	K2062+865
	3*30+4*30+4*30
	大桥
	168.00
	336
	47.42
	7966.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	313
	G59
	新新高速邵阳段
	新宁东互通主线桥（上行）
	K2063+485.5
	（25+35+25）+（4*25）+3*25+3*25
	大桥
	170.50
	341
	47.42
	8085.11
	Ⅱ级
	初检
	
	

	314
	G59
	新新高速邵阳段
	新宁东互通主线桥（下行）
	K2063+485.5
	（25+35+25）+（4*25）+3*25+3*25
	大桥
	170.50
	341
	47.42
	8085.11
	Ⅱ级
	初检
	
	

	315
	G59
	新新高速邵阳段
	新宁东互通A匝道桥
	AK0+800.000
	3*20
	中桥
	66.00
	66
	52.22
	3446.52
	Ⅱ级
	初检
	
	

	316
	G59
	新新高速邵阳段
	新宁东互通B匝道桥（下行）
	BK0+161.884
	3*25
	中桥
	40.25
	80.5
	52.22
	2101.86
	Ⅱ级
	初检
	
	

	317
	G59
	新新高速邵阳段
	新宁东互通E匝道桥
	EK0+239.301
	3*20+4*20+4*30
	大桥
	265.50
	265.5
	47.42
	12590.01
	Ⅱ级
	初检
	
	

	318
	G59
	新新高速邵阳段
	新宁东连接线大桥
	L6K0+185.000
	3*（3*40)
	大桥
	368.00
	368
	47.42
	17450.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	319
	G59
	新新高速邵阳段
	石安村中桥（上行）
	K2064+009.926
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	52.22
	2245.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	320
	G59
	新新高速邵阳段
	石安村中桥（下行）
	K2064+009.926
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	52.22
	2245.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	321
	G59
	新新高速邵阳段
	永安村大桥（上行）
	K2064+790
	6*40
	大桥
	124.00
	248
	47.42
	5880.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	322
	G59
	新新高速邵阳段
	永安村大桥（下行）
	K2064+770
	5*40
	大桥
	104.00
	208
	47.42
	4931.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	323
	G59
	新新高速邵阳段
	观瀑1号大桥（上行）
	K2066+967
	3*30+3*40+3*30
	大桥
	153.00
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	324
	G59
	新新高速邵阳段
	观瀑1号大桥（下行）
	K2066+965.926
	3*30+3*40+3*30
	大桥
	153.00
	306
	47.42
	7255.26
	Ⅱ级
	初检
	
	

	325
	G59
	新新高速邵阳段
	观瀑2号大桥（上行）
	K2067+826.67
	2*（6*20）
	大桥
	123.00
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	326
	G59
	新新高速邵阳段
	观瀑2号大桥（下行）
	K2067+826.67
	2*（6*20）
	大桥
	123.00
	246
	47.42
	5832.66
	Ⅱ级
	初检
	
	

	327
	G59
	新新高速邵阳段
	藕塘村中桥（上行）
	K2069+299.67
	3*30
	中桥
	48.00
	96
	52.22
	2506.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	328
	G59
	新新高速邵阳段
	藕塘村中桥（下行）
	K2069+299.67
	3*30
	中桥
	48.00
	96
	52.22
	2506.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	329
	G59
	新新高速邵阳段
	夫夷村大桥（上行）
	K2071+000.67
	12*40
	大桥
	244.00
	488
	47.42
	11570.48
	Ⅱ级
	初检
	
	

	330
	G59
	新新高速邵阳段
	夫夷村大桥（下行）
	K2071+040.67
	10*40
	大桥
	204.00
	408
	47.42
	9673.68
	Ⅱ级
	初检
	
	

	331
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山互通A匝道1号桥（整幅双向）
	AK0+359.000
	4*20+3*20+（3*16）+（3*30)+4*20+3*20
	大桥
	424.00
	424
	47.42
	20106.08
	Ⅱ级
	初检
	
	

	332
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山互通A匝道2号桥（整幅双向）
	AK1+315.000
	1*30
	中桥
	38.50
	38.5
	52.22
	2010.47
	Ⅱ级
	初检
	
	

	333
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山互通B匝道桥（下行）
	BK0+174.490
	3*16
	中桥
	53.50
	53.5
	52.22
	2793.77
	Ⅱ级
	初检
	
	

	334
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山互通C匝道桥（下行）
	CK0+234.000
	3*30+3*30
	大桥
	186.00
	186
	47.42
	8820.12
	Ⅱ级
	初检
	
	

	335
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山互通D匝道桥（上行）
	DK0+311.101
	5*20
	大桥
	103.00
	103
	47.42
	4884.26
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	336
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山互通E匝道桥（上行）
	EK0+249.770
	（3*16）+（3*16）+（4*16）+3*30+3*30
	大桥
	343.00
	343
	47.42
	16265.06
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	337
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山连接线1号大桥
	L7K0+219.313
	8*40
	大桥
	328
	328
	47.42
	15553.76
	Ⅱ级
	初检
	
	

	338
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山连接线2号中桥
	L7K1+153
	3*20
	中桥
	66.00
	66
	52.22
	3446.52
	Ⅱ级
	初检
	
	

	339
	G59
	新新高速邵阳段
	崀山连接线3号大桥
	L7K2+719
	5*20
	大桥
	106.00
	106
	47.42
	5026.52
	Ⅱ级
	初检
	
	

	340
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村1号中桥（上行）
	K2071+407.67
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	52.22
	2245.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	341
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村1号中桥（下行）
	K2071+407.67
	4*20
	中桥
	43.00
	86
	52.22
	2245.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	342
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村2号大桥（上行）
	K2072+390.67
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	47.42
	10100.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	343
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村2号大桥（下行）
	K2072+390.67
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	47.42
	10100.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	344
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村3号大桥（上行）
	K2073+099
	6*30+4*40+3*30
	大桥
	218.00
	436
	47.42
	10337.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	345
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村3号大桥（下行）
	ZK190+103
	（3*30)+3*30+4*40+3*30
	大桥
	218.00
	436
	47.42
	10337.56
	Ⅱ级
	初检
	
	

	346
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村4号桥大桥（上行）
	K2073+607
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	47.42
	10100.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	347
	G59
	新新高速邵阳段
	水头村4号桥大桥（下行）
	K2073+607
	5*30+5*30+4*30
	大桥
	213.00
	426
	47.42
	10100.46
	Ⅱ级
	初检
	
	

	348
	G59
	新新高速邵阳段
	杨柳田分离立交（上行）
	K2074+325
	3*30
	中桥
	96.00
	96
	52.22
	5013.12
	Ⅱ级
	初检
	
	

	349
	G59
	新新高速邵阳段
	杨柳田分离立交（下行）
	K2074+325
	3*30
	中桥
	96.00
	96
	52.22
	5013.12
	Ⅱ级
	初检
	
	

	350
	G59
	新新高速邵阳段
	老人冲互通D匝道桥
	DK0+644.000
	4*30+（3*40）+（3*35）+（3*35）
	大桥
	457.00
	457
	47.42
	21670.94
	Ⅱ级
	初检、高墩坡桥
	
	

	小计
	
	
	
	58304.43
	
	
	2732940.49
	
	
	
	



说明：根据湖南省高速公路集团有限公司《关于桥隧养护等级划分相关事宜的通知》（湘高速安运函〔2024〕288 号），单孔跨径大于 150m 的特大桥、特别重要桥梁（如高墩坡桥）的养护检查等级为 Ⅰ级。


新新高速2026年度隧道定期检查明细表
	序号
	线路编号
	路段名称
	隧道名称
	中心桩号
	全长（延米）
	单价（元）
	金额（元）
	隧道类别
	备注
	说明
	单价（元）
	金额（元）

	1
	G59
	新新高速
	金溪隧道右幅
	1895.382
	1239
	25
	30975
	长隧道
	养护II级
	初检
	
	

	2
	G59
	新新高速
	金溪隧道左幅
	1895.397
	1170
	25
	29250
	长隧道
	养护II级
	初检
	
	

	3
	G59
	新新高速
	乐柏村隧道右幅
	1894.071
	690
	11.6
	8004
	中隧道
	养护II级
	初检
	
	

	4
	G59
	新新高速
	乐柏村隧道左幅
	1894.082
	678
	11.6
	7864.8
	中隧道
	养护II级
	初检
	
	

	5
	G59
	新新高速
	马家岭隧道右幅
	1898.699
	790
	11.6
	9164
	中隧道
	养护II级
	初检
	
	

	6
	G59
	新新高速
	马家岭隧道左幅
	1898.636
	820
	11.6
	9512
	中隧道
	养护II级
	初检
	
	

	7
	G59
	新新高速
	批溪隧道右幅
	1897.461
	392
	11.6
	4547.2
	短隧道
	养护III级
	初检
	
	

	8
	G59
	新新高速
	批溪隧道左幅
	1897.459
	414
	11.6
	4802.4
	短隧道
	养护III级
	初检
	
	

	9
	G59
	新新高速
	仙人桥隧道右幅
	1902.989
	2845
	25
	71125
	长隧道
	养护II级
	初检
	
	

	10
	G59
	新新高速
	仙人桥隧道左幅
	1903.025
	2858
	25
	71450
	长隧道
	养护II级
	初检
	
	

	11
	G59
	新新高速
	九龙山隧道下行
	1940.338
	387
	11.6
	4489.2
	短隧道
	养护II级
	初检
	
	

	12
	G59
	新新高速
	九龙山隧道上行
	1939.951
	370
	11.6
	4292
	短隧道
	养护II级
	初检
	
	

	13
	G59
	新新高速
	王土井隧道上行
	1980.776
	445
	11.6
	5162
	短隧道
	养护II级
	初检
	
	

	14
	G59
	新新高速
	王土井隧道下行
	1981.221
	445
	11.6
	5162
	短隧道
	养护II级
	初检
	
	

	15
	G59
	新新高速
	金凤山隧道下行
	2038.423
	400.54
	11.6
	4646.264
	短隧道
	养护II级
	初检
	
	

	16
	G59
	新新高速
	金凤山隧道上行
	2038.022
	400.54
	11.6
	4646.264
	短隧道
	养护II级
	初检
	
	

	小计
	普通隧道
	
	
	
	6232.08
	11.6
	72292.128
	
	
	
	
	

	
	国高网长、特长隧道
	
	
	
	8112
	25
	202800
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	14344.08
	
	275092.128
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